| Vorkalkulierte vs. nachkalkulierte Lohnkosten (ticst0505s000) |  |
| Mit diesem Programm fragen Sie die vorkalkulierten Lohnkosten für einen Produktionsauftrag im Vergleich zu den nachkalkulierten Lohnkosten ab. Die nachkalkulierten Lohnkosten werden im Paket People gebucht und verarbeitet. Wenn das Feld Bearbeitungskostensätze (Nachkalkulation im Programm Parameter Produktion (SFC) (tisfc0100s000) auf Veranschlagte Bearbeitungskostensätze gesetzt ist, werden die Lohnkosten auf der Grundlage des Bearbeitungskostensatzes und der Kostenkomponente aus dem Modul Herstellkostenberechnung berechnet. Wenn das Feld "Bearbeitungskostensätze (Nachkalkulation)" im Programm Parameter Produktion (SFC) (tisfc0100s000) auf Nachkalkulierte MA-/Maschinenkostensätze gesetzt ist, werden die Lohnkosten auf der Grundlage der Sätze und Kostenkomponenten aus den Maschinendaten im Programm Maschinen (tirou0102m000) und den Mitarbeiterdaten im Programm Artikel - Allgemein (tcibd0501m000) berechnet. Die Stundenkosten werden in Lohnkosten, Maschinenkosten und Gemeinkosten aufgelöst. Für die Buchung von Gemeinkosten prüft ERP LN den Parameter Gemeinkosten in Mitarbeiterabteilung decken im Programm Parameter People (bpmdm0100m000). Die Buchungen werden durchgeführt, wenn die Zeiterfassung verarbeitet wird. Die Anzahl der Stunden wird wie folgt erfasst: Manuelle Eingabe Erstellung durch retrograde Abbuchung Die Bearbeitungskosten werden auf die Abteilung für Auftragsbearbeitung oder die Unternehmenseinheit der Abteilung gebucht. Die Buchung für Bearbeitungskosten erfolgt für eine Kombination aus der Buchungsherkunft Produktionsauftrag und der Financials-Buchung Bearbeitungskosten. Stunden werden auf die detaillierten Kostenkomponenten gebucht, die in den Bearbeitungskostensätzen festgelegt wurden. Preis- und Verbrauchsabweichungen werden auf Basis dieser detaillierten Kostenkomponenten berechnet. Verwandte Themen Erfassen eines Produktionsauftrags und Vorkalkulation Produktionsauftragsbuchungen Zeiterfassung
Felder | Beschreibung
Produktionsauftrag | Ein Auftrag für die Produktion einer festgelegten Artikelmenge an einem bestimmten Liefertermin
Produktionsauftrag | Der Auftragsstatus des Produktionsauftrags.
Arbeitsgang | Ein Schritt in einer Reihe von Schritten in einem Arbeitsplan, die nacheinander ausgeführt werden, um einen Artikel zu fertigen. Für einen Arbeitsgang sind folgende Daten erforderlich: Die Tätigkeit, beispielsweise Sägen. Die Maschine, die für die Ausführung des Arbeitsgangs verwendet wird (optional), beispielsweise, Sägemaschine. Der Ort, an dem der Arbeitsgang ausgeführt wird (Abteilung), beispielsweise Holzbearbeitung. Die Anzahl der Mitarbeiter, die erforderlich sind, um den Arbeitsgang auszuführen. Diese Daten werden benötigt, um Durchlaufzeiten zu berechnen, Produktionsaufträge zu planen, Herstellkosten zu ermitteln etc.
Tätigkeit | Ein Vorgang zur Fertigung oder Reparatur eines Artikels, beispielsweise Sägen, Bohren oder Streichen. Eine Tätigkeit wird in einer Produktionsabteilung ausgeführt und kann mit einer Maschine verknüpft sein.
Abteilung | Ein bestimmter Produktionsbereich, der aus einem oder mehreren Mitarbeitern und/oder Maschinen mit übereinstimmenden Fähigkeiten besteht, und der zum Zweck der Kapazitätsbedarfsplanung und genauen Planung als eine Einheit angesehen werden kann.
Maschine | Die Maschine, auf der die Tätigkeit ausgeführt wird.
Währung | Die Referenzwährung Ihrer Firma, die im Programm Firmen (tcemm1170m000) festgelegt wurde. Verwandte Themen Verwenden von Währungen
MA-Stunden (Produktion) | Die geplanten Mitarbeiterstunden, die für die Ausführung des Arbeitsgangs benötigt werden.
MA-Stunden (Produktion) | Die nachkalkulierten Mitarbeiterstunden, die in das Paket People gebucht und dort verarbeitet werden.
Maschinenstunden (Produktion) | Die geplanten Maschinenstunden, die für die Ausführung des Arbeitsgangs benötigt werden.
Maschinenstunden (Produktion) | Die nachkalkulierten Maschinenstunden, die für die Ausführung des Arbeitsgangs benötigt wurden. Die Stunden werden in das Paket People gebucht und dort verarbeitet.
Lohnkosten | Die vorkalkulierten Lohnkosten. Verwandte Themen Kostenkomponenten
Lohnkosten | Die nachkalkulierten Lohnkosten. Verwandte Themen Kostenkomponenten
Maschinenkosten | Die vorkalkulierten Maschinenkosten. Verwandte Themen Kostenkomponenten
Maschinenkosten | Die nachkalkulierten Maschinenkosten. Verwandte Themen Kostenkomponenten
Gemeinkosten | Verwandte Themen Kostenkomponenten
Gemeinkosten | Verwandte Themen Kostenkomponenten
Fremdbearbeitungskosten | Verwandte Themen Kostenkomponenten
Fremdbearbeitungskosten | Verwandte Themen Kostenkomponenten
Fremdbearbeiter | Ein Handelspartner, mit dem ein Vertrag zur Ausführung bestimmter Dienstleistungen geschlossen wird, wie zum Beispiel die Durchführung eines Projektabschnitts oder eines Produktionsauftrags. Diese Leistungen werden anhand einer Bestellung ausgeführt.
Fremdbearbeitungsfaktor | Zusammen mit dem Fremdbearbeitungskostensatz bestimmt der Fremdbearbeitungsfaktor die Fremdbearbeitungskosten.
/ | Die Bestandseinheit, die im Unterprogramm Artikel - Allgemein (tcibd0501m000) für den Artikel im Produktionsauftrag definiert wurde.
Rüstzeit [Min] | Die Zeit, die für das Rüsten oder Umrüsten einer Maschine erforderlich ist, bevor die Maschine verwendet werden kann. Die Rüstzeit kann sehr lang sein, beispielsweise, wenn Sie von schwarzer Farbe auf weiße Farbe umrüsten. Die Rüstzeit kann kurz sein, beispielsweise, wenn Sie von weißer Farbe auf gelbe Farbe umrüsten. Die durchschnittliche Rüstzeit muss einen Durchschnittswert aller möglichen Rüstzeiten angeben.
Geplante Menge | Die Menge, die gefertigt werden soll.
Zykluszeit [Min] | In ERP LN die Zeit zwischen der Fertigstellung von zwei einzelnen Produkten. Bei Motoren, von denen 120 Stück pro Stunde montiert werden, würde die Zykluszeit zum Beispiel 30 Sekunden betragen. Die Zykluszeit entspricht außerdem der Zeit, die ein Artikel auf einer Position in einer Montagelinie verbleibt, oder der Zeit, die für die Ausführung eines Arbeitsgangs für einen Artikel in einer Abteilung aufgewendet wird (ohne Rüstzeit).
Fertiggemeldete Menge | Die Menge, die bereits fertiggemeldet wurde.
Produktionsrate | Die Artikelmenge, die in einem bestimmten Zeitraum gefertigt wird. Beispiel Die Produktionsrate kann beispielsweise 300 Liter pro Stunde oder 20 Stück pro Minute betragen.
Ausschussmenge | Die abgelehnte Menge.
Mitarbeiterbelegung für Produktion | Die Anzahl der Mitarbeiter, die zur Fertigstellung des Arbeitsgangs erforderlich ist. Die Anzahl der Mitarbeiter, die für das Rüsten des Arbeitsgangs erforderlich ist, wird im Feld MA-Belegung für Rüsten angezeigt.
Ausschussmenge | Nicht zu verwendendes Material oder Ausschuss von Komponenten (beispielsweise fehlerhafte Komponenten), oder Produkte, die bei Säge- oder Schneidearten verloren gehen. Die Bruttomaterialbedarfe und/oder die Einsatzmenge eines Arbeitsgangs muss erhöht werden, um den erwarteten Ausschuss zu berücksichtigen. In der Stückliste kann der Ausschuss als ein Prozentsatz des Nettomaterialbedarfs (Ausschussrate) oder als feste Menge (Ausschussmenge) angegeben werden. Eine Ausschussmenge wird im Allgemeinen verwendet, um die Materialmenge festzulegen, die jedes Mal bei Beginn der Produktion verloren geht, beispielsweise beim Test von Einsatzmitteln. Für einen Arbeitsgang können Sie den Ausschuss nur als eine feste Menge festlegen. Verwandte Themen Ausschuss und Gutmenge
Maschinenbelegung | In diesem Feld wird die Anzahl der Maschinen angegeben, die erforderlich ist, um den Arbeitsgang auszuführen.
Gutmenge in Prozent | Die verwendbare Endmenge eines Arbeitsgangs. Gutmengen werden in Prozent der Einsatzmenge angegeben. Beispiel 1: Bei einem Produktionsvorgang für Glühlampen wird eine Gutmenge von 98% erzielt. Dies bedeutet, dass bei jeweils 100 produzierten Glühlampen im Durchschnitt 98 qualitativ gut sind. Die übrigen Glühlampen sind fehlerhaft und werden daher als Ausschuss verzeichnet. Beispiel 2: Zur Herstellung eines Stahlkabels werden Stahldrähte verdrillt. Durch die erforderliche Drehbewegung ist das Kabel 10% kürzer als die einzelnen Drähte, aus denen es angefertigt wird. Dementsprechend wird die Gutmenge auf 90% gesetzt. Verwandte Themen Ausschuss und Gutmenge
Bearbeitungskostensatz | Der Code für den Bearbeitungskostensatz.
Ausschuss (kumuliert) | Die Summe der Ausschussmengen des Arbeitsgangs, unter Berücksichtigung der betreffenden Prozentsätze für Gutmengen. Die kumulierte Ausschussmenge wird für Neuberechnungen verwendet, wenn Sie die vorkalkulierte Produktionsauftragsmenge geändert haben. Die Mengen können nicht einfach mit dem Änderungsfaktor multipliziert werden, da die Ausschussmenge einen fixen Anteil bezogen auf Rüstaktivitäten enthält.
Mitarbeiterbelegung für Rüsten | Die Anzahl der Mitarbeiter, die für das Rüsten des Arbeitsgangs erforderlich ist. Die Anzahl der Mitarbeiter, die für die Ausführung des Arbeitsgangs erforderlich ist, wird in Feld Mitarbeiterbelegung für Produktion angezeigt.
Feste Bearbeitungszeit | Ein Kennzeichen, ob die Produktionszeit fest oder von der Auftragsmenge abhängig ist. Wenn die Produktionszeit eine feste Bearbeitungszeit hat, ist sie identisch mit der Zykluszeit. Wenn die Produktionszeit keine feste Bearbeitungszeit hat, wird die Zykluszeit mit der Auftragsmenge multipliziert. So dauert es beispielsweise eine Stunde, ein Brot zu backen. Hundert Brote gleichzeitig zu backen, dauert ebenfalls eine Stunde. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der Arbeitsgang von fixer Dauer und die Produktionszeit hängt nicht von der Auftragsmenge ab. Produktionszeit = Rüstzeit + (1 * Zykluszeit)
Nachkalkulationsabteilung | Eine Abteilung, die, falls sie mit einer Planungsabteilung verknüpft ist, zur Berechnung der Stückkosten für Endprodukte, AiU-Umbuchungen und Abteilung verwendet wird. Die mit Produktionsaufträgen verknüpften Finance-Buchungen werden dann auf die Nachkalkulationsabteilung gebucht. Die Verknüpfung zwischen einer Nachkalkulationsabteilung und einer Planungsabteilung ermöglicht Ihnen, die Arbeitsgänge für Produktionsaufträge neu zu planen. Falls erforderlich können Sie die Abteilung ändern, in der ein Arbeitsgang ausgeführt wird, ohne die Nachkalkulation zu beeinflussen.
MA-Stunden (Rüsten) | Die vorkalkulierten Mitarbeiterstunden für das Rüsten des Arbeitsgangs.
MA-Stunden (Rüsten) | Die nachkalkulierten Mitarbeiterstunden für das Rüsten des Arbeitsgangs.
Maschinenstunden (Rüsten) | Die vorkalkulierten Maschinenstunden für das Rüsten des Arbeitsgangs.
Maschinenstunden (Rüsten) | Die nachkalkulierten Maschinenstunden für das Rüsten des Arbeitsgangs.