| Beziehung zwischen Konstruktionsartikel/Artikel (tiedm1101m000) |  |
| Mit diesem Programm verwalten Sie Beziehungen zwischen einem Konstruktionsartikel und Standardartikeln oder kundenspezifischen Artikeln. Sie können einen oder mehrere Artikel mit der Version eines K-Artikels verknüpfen. Wenn die Verknüpfung hergestellt wurde, können Sie die Version in den Artikel kopieren. Das Programm Kopierdaten der Konstruktionsstrukturstückliste generieren (tiedm1230m000) können Sie erst dann ausführen, wenn Sie eine K-Artikelversion mit einem Artikel verknüpft haben. So erstellen Sie eine neue Beziehung zwischen Konstruktion und Artikel Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neue Gruppe", um eine neue Beziehung zu erstellen, und geben Sie folgende Daten ein: K-Artikel. K-Artikelversion. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neuer Artikel", um eine neue Beziehung zu einem K-Artikel zu definieren. Nun können Sie den Artikel eingeben, in den Sie die K-Artikelversion kopieren wollen. Wenn Sie folgende Programme ausführen, definiert ERP LN automatisch Beziehungen zwischen Konstruktionsartikeln und Artikeln: Konstruktionsartikel in Artikel kopieren (tiedm1201m000) (nach dem Kopiervorgang). Kopierdaten Konstruktionsstückliste (tiedm1120m000) (nach dem Kopiervorgang). Konstruktionsdaten freigeben (tiedm3240m000) (nach dem Kopiervorgang). Konstruktionsartikelversion (tiedm1100m000) (nach der Änderung des Status in Genehmigt für Produktion ). Konstruktionsartikel nach Stücklistenmassenänderung (tiedm3122m000) (nach der Änderung des Status in Genehmigt für Produktion ). Änderungen in Konstruktionsstücklisten verarbeiten (tiedm3205m000) (nach der Änderung des Status in Genehmigt für Konstruktion ). Wenn eine Stücklistenmassenänderung für die Produktion genehmigt wurde, bedeutet dies nicht, dass ihre Versionen auch genehmigt wurden. Sie müssen diese Versionen separat genehmigen. Verknüpfungsbeschränkungen Sie können zwar nur einen K-Artikel mit einem Artikel verknüpfen, aber Sie können mehrere Versionen ein und desselben K-Artikels mit einem Artikel verknüpfen. Sie können keine Beziehung zwischen einem K-Artikel und einer Version mit dem Status Storniert herstellen. Sie können nur Artikel und Konstruktionsartikel miteinander verknüpfen, wenn Artikel und Konstruktionsartikel zu derselben Artikelart zählen. Sie können eine Beziehung löschen, wenn der jeweilige Standardartikel oder kundenspezifische Artikel nicht versionsgesteuert ist. Beziehungen können Sie auch löschen, wenn Sie K-Artikel im Programm Konstruktionsartikel (tiedm0110m000) löschen. Hinweis Im Menü Ansicht können Sie die Sortierfolge für die Artikel ändern. Menü "Artikelbezogene Daten" Folgende Programme können Sie im Menü Zusatzoptionen starten: Kopierdaten der Konstruktionsstrukturstückliste generieren (tiedm1230m000). Konstruktionsartikelbeziehungen aktualisieren (tiedm3220m000). Übereinstimmung Konstruktionsartikel/Artikel (tiedm1521m000). Übereinstimmung K-Stückliste/P-Stückliste (tiedm1520m000). Verwandte Themen Übersicht Konstruktionsdatenverwaltung Konstruktionsartikel Kopieren von Konstruktionsartikeln in Artikel
Felder | Beschreibung
Bezeichnung | In diesem Feld wird der Name des Produktionsartikels angegeben, der mit einer K-Artikelversion verknüpft ist.
Konstruktionsartikel | In diesem Feld wird der K-Artikel angegeben, den Sie mit einem Produktionsartikel verknüpfen wollen. Verwandte Themen Konstruktionsartikel
K-Artikelversion | In diesem Feld wird die Version eines Konstruktionsartikels angegeben, der mit einem Artikel verknüpft ist.
K-Artikelversion | In diesem Feld wird der Name des Produktionsartikels angegeben, der mit einer K-Artikelversion verknüpft ist.
Status | In diesem Feld wird der Status der K-Artikelversion angegeben.
Artikel | In diesem Feld wird der Artikel angegeben, der mit der Konstruktionsartikelversion verknüpft ist.
K-Artikel kopiert | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Beziehung zwischen dem K-Artikel und dem Standardartikel bzw. dem kundenspezifischen Artikel definiert, wenn Sie den K-Artikel in den Standardartikel bzw. den kundenspezifischen Artikel kopieren.
K-StüLi kopiert | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Beziehung definiert, wenn Sie eine K-Stückliste in eine Standard-Produktionsstückliste oder eine kundenspezifische Produktionsstückliste kopieren.
Kopierdatum K-Artikel | In diesem Feld wird das Datum angegeben, an dem die K-Artikelversion in den Artikel kopiert wurde.
Kopierdatum K-Stückliste | In diesem Feld wird das Datum angegeben, an dem die K-Stückliste in die Produktionsstückliste kopiert wurde.
Befehle | Beschreibung
Kopierdaten für K-Stückliste generieren... | Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Kopierdaten der Konstruktionsstrukturstückliste generieren (tiedm1230m000) zu starten.
Kopierdaten Konstruktionsstückliste | Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Kopierdaten Konstruktionsstückliste (tiedm1120m000) zu starten.
Übereinstimmung K-Artikel/Artikel | Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Übereinstimmung Konstruktionsartikel/Artikel (tiedm1521m000) zu starten.
Übereinstimmung K-Stückliste/P-Stückliste | Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Übereinstimmung K-Stückliste/P-Stückliste (tiedm1520m000) zu starten.