| Konstruktionsstücklisten |  |
| Eine Konstruktionsstückliste beschreibt die Beziehungen von Komponenten zu ihren übergeordneten Artikeln auf die gleiche Art und Weise, wie das auch bei einer Produktionsstückliste der Fall ist. Der Hauptunterschied zwischen Konstruktions- und Produktionsstückliste liegt darin, dass in Produktionsstücklisten eine Folgenummer die verschiedenen Gültigkeitszeiträume eines Artikels angibt, während in Konstruktionsstücklisten verschiedene Versionen von Konstruktionsartikeln verwendet werden. Kopieren einer K-Stückliste Eine einstufige Konstruktionsstückliste kann mit einem der folgenden drei Verfahren in eine einstufige Produktionsstückliste kopiert werden: Alle Positionen. Alle Positionen der Produktionsstückliste werden ungültig und durch die Positionen der Konstruktionsstückliste und der Nicht-Konstruktionsstückliste ersetzt. Bei den Positionen, die nicht zur Konstruktionsstückliste gehören, handelt es sich um Positionen aus nicht-projektbezogenen Produktionsstücklisten, die in ein PCS-Projekt kopiert werden. Siehe Kopierverfahren Standard- in Projektartikel kopieren. Nur übereinstimmende Positionen. Positionen in der Produktionsstückliste mit den gleichen Positionsnummern wie in der Konstruktionsstückliste werden durch die entsprechenden Positionen der Konstruktionsstückliste und der Nicht-Konstruktionsstückliste ersetzt. Die anderen Positionen der Produktionsstückliste bleiben unverändert. Übereinstimmende + verknüpfte Positionen. Sowohl die Positionen der Produktionsstückliste, deren Positionsnummern denen der Konstruktionsstückliste entsprechen, als auch die Positionen, die nicht übereinstimmen, jedoch durch zuvor für Konstruktionsdaten ausgeführte Freigabevorgänge erstellt worden sind (das Kontrollkästchen Anbindung an EDM im Programm Stückliste (tibom1110m000) ist markiert), werden durch Positionen der Konstruktionsstückliste und der Nicht-Konstruktionsstückliste ersetzt. Die anderen Positionen der Produktionsstückliste bleiben unverändert. Diese Positionen sind nicht konstruktionsbezogen. Ein Beispiel dafür wäre Verpackungsmaterial. Auf diese Weise können Sie in Produktionsstücklisten eindeutig zwischen konstruktionsbezogenen und logistischen Komponenten unterscheiden, die nicht mit der Konstruktion in Verbindung stehen. Wenn Sie die Konstruktionsstückliste in die Produktionsstückliste kopieren, wird das Ablaufdatum der P-Stücklistenkomponente folgendermaßen gewählt: Das Gültigkeitsdatum der Version für den übergeordneten K-Artikel aus der K-Stückliste Das Gültigkeitsdatum der P-Stücklistenposition, wenn sie zu einem späteren Zeitpunkt ungültig wird Das Gültigkeitsdatum der P-Stücklistenposition liegt nach dem der K-Stücklistenposition, wenn Folgendes zutrifft: Eine Position wird aus der Produktionsstückliste gelöscht. Eine Position wird durch eine Position aus der K-Stückliste ersetzt und das Kontrollkästchen P-Stücklistenhistorie im Programm Parameter Konstruktionsdatenverwaltung (EDM) (tiedm0100m000) wird markiert. Zur Aufnahme der Position aus der Konstruktionsstückliste wird eine neue Folgenummer für die Position in der Produktionsstückliste erstellt. So legen Sie Kopierdaten der Konstruktionsstückliste fest Wenn Sie im Programm Kopierdaten Konstruktionsstückliste (tiedm1120m000) eine K-Stücklistenposition in eine P-Stücklistenposition kopieren, kopiert ERP LN die Voreinstellungen der folgenden Felder aus der K-Stückliste in die neue Stückliste: Kopierverfahren K-Stückliste In Artikel Artikelkategorie Ein übergeordneter K-Artikel einer K-Stückliste ist eine bestimmte Version eines K-Artikels. Die Komponenten können Artikel oder K-Artikel sein. Wenn Sie eine Komponente aus einer K-Stückliste in eine P-Stückliste kopieren, können Sie das Programm Kopierdaten Konstruktionsstückliste (tiedm1120m000) verwenden, um eines der folgenden Kopierverfahren auszuwählen: Nicht kopieren. Es werden keine Komponenten kopiert. Dies geschieht in folgenden Fällen: Die Einheiten der Komponenten in den Feldern "Komponente" und "Bis Artikel" stimmen nicht überein. Es gibt keine gültige freigegebene Version des Konstruktionsartikels. Die Komponente in der Konstruktionsstückliste ist kein physischer Konstruktionsartikel. Ein projektbezogener Artikel wird in einen anderen projektbezogenen Artikel kopiert, für den keine Beziehung mit dem Artikel oder dem PCS-Projekt vorhanden ist. Konstruktionsartikel in Artikel kopieren. Kopiert den Konstruktionsartikel in einen Artikel, und die entsprechende Position der Konstruktionsstückliste in die Position der Produktionsstückliste. Standard- in Projektartikel kopieren. Kopiert keinen Konstruktionsartikel bzw. keine Konstruktionsstückliste, sondern einen nicht-projektbezogenen Artikel in einen Projektartikel (d. h. einen Standardartikel in einen kundenspezifischen Artikel). Kopiert außerdem die Stückliste der nicht-projektbezogenen Artikel und den Arbeitsplan in die Projektstückliste und den Projektarbeitsplan. Nur K-Stückliste in P-Stückliste. Kopiert nur eine Position von der Konstruktionsstückliste in die Produktionsstückliste. Welches Kopierverfahren soll verwendet werden? Besteht die Ausgangskomponente aus einem Projektartikel (d. h. wurde ein Projekt im ersten Teil des Artikelcodes angegeben)? Falls ja -> 3; falls nein -> 2 Stellt die Zielkomponente einen Projektartikel dar? Falls ja: Wählen Sie das Kopierverfahren Standard- in Projektartikel kopieren; falls nein -> 4 Existiert eine Beziehung zu demselben Projekt? Falls ja: Wählen Sie das Kopierverfahren Nur K-Stückliste in P-Stückliste; falls nein -> 4 Existiert eine Beziehung zum Zielartikel? Falls ja -> 5; falls nein: Nicht kopieren Ist der Artikel bereits vorhanden? Falls ja: Wählen Sie das Kopierverfahren Nur K-Stückliste in P-Stückliste; falls nein: Wählen Sie das Kopierverfahren Konstruktionsartikel in Artikel kopieren Beziehungen Bei der Suche nach Artikeln mit Hilfe von Beziehungen, die im Programm Konstruktionsartikelversion (tiedm1100m000) festgelegt wurden, geht ERP LN nach folgenden Regeln vor: Wenn Daten in ein PCS-Projekt kopiert werden, haben Beziehungen zu Projektartikeln gegenüber Beziehungen zu nicht-projektbezogenen Artikeln Priorität. Werden Daten nicht in ein PCS-Projekt kopiert, dann werden nur Beziehungen zu nicht-projektbezogenen Artikeln angewandt. Bei der Suche nach Beziehungen gelten folgende Prioritäten: Beziehungen, die durch Kopieren aus einer Konstruktionsstückliste erstellt oder bei diesem Vorgang verwendet werden, haben Priorität vor den Beziehungen, die durch Kopieren eines Konstruktionsartikels in einen Artikel erstellt oder bei diesem Vorgang verwendet werden. Beziehungen, die durch Kopieren eines Konstruktionsartikels in einen Artikel erstellt oder bei diesem Vorgang verwendet werden, haben Priorität gegenüber Beziehungen, die nicht beim Kopieren verwendet werden. Verwandte Themen Struktur einer einstufigen Stückliste Übersicht Konstruktionsdatenverwaltung Konstruktionsartikel Kopieren von Konstruktionsartikeln in Artikel Ändern von K-Stücklisten - Automatische Vorgehensweise Freigeben von Konstruktionsdaten |