| Netzplantechnik |  |
| Zum Ausführen einer Netzplanung müssen folgende Daten verwaltet werden: Allgemeine PCS-Projektdaten Aktivitäten nach PCS-Projekt Aktivitätsbeziehungen Codes für Kapazitätsauslastungstabellen Kapazitätsauslastungstabellen Eine Netzplanung besteht aus allen Aktivitäten, die für die Ausführung eines PCS-Projekts erforderlich sind (abgesehen von der Budgetierung). Eine Aktivität kann einen oder mehrere Arbeitsgänge darstellen. Jede Aktivität verfügt über eine bestimmte Laufzeit. Durch die Beziehungen innerhalb des Netzes wird angegeben, welche Aktivitäten voneinander abhängen. Durch Analysieren des Netzes erhalten Sie Informationen über die Gesamtdauer des Projekts. Dabei dienen die Vorgängeraktivitäten als Grundlage. Die Netzplantechnik bietet folgende Vorteile: Die Projektplanung ist unabhängig von der in ERP LN erfassten PCS-Projektstruktur. Eine Netzplanung kann auch generiert werden, wenn die PCS-Projektstruktur nur teilweise festgelegt ist. Die Netzplantechnik bietet optimale Möglichkeiten zur Überwachung des Projektfortschritts. Wenn Aktivitäten hinter dem Plan liegen, kann die Auswirkung auf das Enddatum des PCS-Projektes direkt berechnet werden, und entsprechende Maßnahmen können getroffen werden, um die Verzögerung aufzuholen. Wenn Sie eine Netzplanung einrichten, ist die Reihenfolge, in der Arbeitsgänge und Aktivitäten ausgeführt werden müssen, von großer Bedeutung. Aktivitäten können mit anderen Aktivitäten verbunden sein. Sie können nacheinander ausgeführt werden oder sich überschneiden. In Abhängigkeit von dem im Programm PCS-Projekte (tipcs2101m000) festgelegten Planungsverfahren können Sie im Voraus (basierend auf dem Starttermin) oder rückwirkend (basierend auf dem Endtermin) planen. Durch die Beziehungen zwischen den Aktivitäten wird bestimmt, ob in der Planung eine Pufferzeit vorhanden ist. Bei der freien Pufferzeit handelt es sich um die Anzahl der Tage, um die eine Aktivität ohne Auswirkung auf die nachfolgende Aktivität verzögert werden kann. Bei der Gesamtpufferzeit handelt es sich um die Anzahl der Tage, um die eine Aktivität ohne Auswirkung auf den Start- oder Endtermin eines PCS-Projektes verzögert werden kann. Die für eine Aktivität erforderliche Kapazität kann in Form eines Prozentsatzes der Gesamtkapazität über die Kapazitätsauslastungstabelle auf die Aktivitätsdauer umgelegt werden. Sie können in der Tabelle angeben, ob kundenspezifische Arbeitsgänge automatisch mit Aktivitäten verbunden werden müssen, wenn dies noch nicht geschehen ist. Kann ein kundenspezifischer Arbeitsgang nicht mit einer Aktivität verbunden werden, blendet ERP LN eine diesbezügliche Meldung ein. Rüstzeit, Zykluszeit, Mitarbeiterbelegung für Rüsten, Mitarbeiterbelegung für Produktion und Maschinenbelegung für die einzelnen Arbeitsgänge werden im Programm Arbeitsgänge (tirou1102m000) erfasst. Folgende Beispiele verdeutlichen, wie die Kapazitätsbedarfsmengen für eine Projektaktivität geplant werden: Beispiel 1: Aktivität hat noch nicht begonnen; Beispiel 2: Aktivität hat bereits begonnen Verwandte Themen Pufferzeiten |