| Ausführen von Fremdbearbeitungsarbeitsgängen (Fremdbearbeiterseite) |  |
| In diesem Thema wird beschrieben, wie ein Fremdbearbeiter einen Auftrag von einem Hersteller zur Ausführung eines oder mehrerer Arbeitsgänge abwickeln kann. Hinweis Für den Fremdbearbeiter ist das Verfahren zur Fremdbearbeitung für Artikel das gleiche wie das zur Fremdbearbeitung für Arbeitsgänge. Vorgehen bei der Fremdbearbeitung Schritt 1. VK-Auftrag erstellen Basierend auf der vom Hersteller empfangenen Bestellung für Fremdbearbeitung müssen Sie im Programm VK-Aufträge (tdsls4100m000) einen VK-Auftrag erstellen. Rufen Sie den VK-Auftrag im Programm VK-Auftrag - Positionen (tdsls4101m000) ab. In der Auftragsposition wird die fertiggestellte Unterbaugruppe angezeigt, die Sie nach Ausführung der Arbeitsgänge an den Hersteller schicken. Schritt 2. Zuliefernde Linie und Lieferaufträge Nachdem der VK-Auftrag erstellt wurde, können Sie die zuliefernden Linien im Programm VK-Auftrag - Positionen (tdpur4100m900) oder Verkaufsauftrag - Materiallieferpositionen (tdsls4116m000) aufrufen. Zuliefernde Linien stellen die Materialien und Unterbaugruppen dar, die vom Hersteller an den Fremdbearbeiter geliefert werden müssen. Schritt 3. Produktionsauftrag erstellen Um die Fremdbearbeitungsarbeitsgänge auszuführen, benötigen Sie einen Produktionsauftrag. Erstellen Sie einen Produktionsauftrag manuell im Modul Produktion oder erstellen Sie einen Produktionsvorschlag im Paket Enterprise Planning und übertragen Sie ihn in die Produktion. Sie können die Produktionsauftragsarbeitsgänge der Produktionsvorschläge im Paket Enterprise Planning im Programm Kapazitätsauslastung nach Auftragsvorschlag abfragen. Gegebenenfalls werden in der Arbeitsgangposition Angaben zu Unterbaugruppen angezeigt. Schritt 4. Produktionsauftrag freigeben Geben Sie den Produktionsauftrag im Modul Produktion frei. Wählen Sie im Programm Produktionsauftrag (tisfc0101m100) in der Registerkarte Vorkalkulierter Materialbedarf (ticst0101m000) die Option Unterbaugruppe anzeigen, um die Unterbaugruppen anzuzeigen, die im vorkalkulierten Materialbedarf enthalten sind: Für den Fremdbearbeitungsarbeitsgang wird eine positive Menge angezeigt. Bei der Unterbaugruppe, die an den Hersteller zurückgeschickt wird, wird für den Fremdbearbeitungsarbeitsgang eine negative Menge angezeigt. Schritt 5. Eingang der Unterbaugruppen und Komponenten vom Hersteller Der Hersteller sendet Ihnen die Unterbaugruppen und Material. Schritt 6. Arbeitsgänge fertigmelden Verwenden Sie das Programm Arbeitsgänge fertigmelden (tisfc0130m000), um die ausgeführten Arbeitsgänge abzuschließen. Wenn Sie ein Produktionslager angegeben haben, geht die Unterbaugruppe automatisch im Produktionslager ein. Ohne Produktionslager geht die Unterbaugruppe in dem Lager ein, das im Programm Artikel - Bestellung (tcibd2500m000) definiert wurde. Im Programm Für Produktionsauftrag zu entnehmendes Material (ticst0101m100) können Sie prüfen, ob die Unterbaugruppe entnommen wurde. Im Programm "Reserviert für"-Bestand (whwmd2519m000) können Sie prüfen, in welchem Lager die Unterbaugruppe eingeht. Schritt 7. Produktionsauftrag fertigmelden Melden Sie den Produktionsauftrag im Unterprogramm Aufträge fertigmelden (tisfc0520m000) fertig. Schritt 8. Unterbaugruppen umbuchen Um die Unterbaugruppe von der Produktion oder dem Produktionslager in das Lager Unterbaugruppe zu senden, führen Sie einen Umlagerungsauftrag aus. Wählen Sie im Programm Für Produktionsauftrag zu entnehmendes Material (ticst0101m100) die Unterbaugruppe, die an das Lager Unterbaugruppe gesandt werden muss. Diese Materialbedarfsposition hat eine negative Menge. Wählen Sie im Menü Zusatzoptionen die Option Lageraufträge für Produktion, um das Programm Lageraufträge für Produktion (timfc0101m000) zu starten. Wählen Sie den Umlagerungsauftrag mit der Buchungsart Entnahme, und klicken Sie auf Lagerauftrag - Statusübersicht. Führen Sie im Programm Status Auslagerungspositionen - Übersicht (whinh2129m000) die angegebenen Aktivitäten für die Auslagerungsposition aus. Schritt 9. Fertige Unterbaugruppe umlagern Nach Abschluss der Fremdbearbeitungsarbeitsgänge müssen Sie die Unterbaugruppen an den Hersteller zurückgeben. Wickeln Sie den VK-Auftrag ab, um die Unterbaugruppe umzulagern. Beachten Sie, dass die an den Hersteller zurückgesandte Unterbaugruppe nicht den gleichen Namen hat wie diejenige, die Sie von ihm erhalten haben. Schritt 10. Eingang der Bestellung im Lager Unterbaugruppe Nach der Fremdbearbeitung sendet der Fremdbearbeiter die Unterbaugruppen zurück. Damit die Unterbaugruppen im Lager Unterbaugruppe eingehen können, müssen Sie die Bestellung abwickeln. Beachten Sie, dass die vom Fremdbearbeiter zurückgesandte Unterbaugruppe nicht den gleichen Namen hat wie diejenige, die Sie an ihn geschickt haben. Führen Sie folgende Schritte aus: Wählen Sie im Programm VK-Auftrag - Positionen (tdsls4100m900) die VK-Auftragsposition der fertiggestellten Unterbaugruppe, und klicken Sie auf Status. Verarbeiten Sie im Programm VK-Auftragspositionsstatus (tdpur4534m000) den VK-Auftrag gemäß der angegebenen VK-Auftragsprozedur. Weitere Informationen zur Abwicklung von VK-Aufträgen finden Sie unter Flexible VK-Auftragsverarbeitung und Übersicht über die Abwicklung von VK-Aufträgen. Schritt 11. Produktionsauftrag abschließen Schließen Sie den Produktionsauftrag im Programm Produktionsaufträge abschließen (ticst0201m000) ab. Verwandte Themen Übersicht über die Fremdbearbeitung Einrichten von Fremdbearbeitung für Arbeitsgang (Fremdbearbeiterseite) Ausführen von Fremdbearbeitungsarbeitsgängen (Fremdbearbeiterseite) |