| Instandhaltungskonzepte (tsspc1120m000) |  |
| Mit diesem Programm listen Sie die Standardleistungen auf, aus denen das Instandhaltungskonzept eines Artikels besteht. Im Menü Zusatzoptionen steht Ihnen die Option Vorausplanungen generieren... zur Verfügung. Darüber rufen Sie das Programm Vorausplanung generieren (tsspc1225m000) auf, in dem Sie eine Liste der voraussichtlichen Service-Leistungen für den Artikel generieren können, wobei die in diesem Programm aufgeführten Standardleistungen als Grundlage dienen. Sie können Einsatzmittelbedarfe auswählen, um das Programm Standardleistung - Einsatzmittelbedarfe (tsacm2120m000) aufzurufen, in dem Sie den Einsatzmittelbedarf für eine bestimmte Standardleistung abfragen können. Hinweis Die voraussichtlichen Service-Leistungen für den Artikel werden im Programm Voraussichtliche Service-Leistungen (tsspc1125m000) angezeigt.
Felder | Beschreibung
Artikel | Der Code des Artikels, dessen Instandhaltungskonzept aus den Standardleistungen besteht, die in diesem Programm angezeigt oder ausgewählt werden.
Bezeichnung | Name oder Bezeichnung des Artikels.
Verwendungsklasse | Die Verwendungsklasse des Artikels.
Bezeichnung | Name oder Bezeichnung der Verwendungsklasse.
Leistungsposition | Die Nummer, anhand derer die im Instandhaltungskonzept eines Artikels aufgeführten Standardleistungen unterschieden werden.
Standardleistung | Der Code der Standardleistung, die Teil des Instandhaltungskonzepts für den Artikel ist.
Standardleistung | Name oder Bezeichnung der Standardleistung.
Messung | Die Messung im Rahmen der Standardleistung. Diese wird automatisch eingetragen, wenn die Standardleistung ausgewählt wird. Hinweis Die Messung für die Standardleistung wird im Programm Standardleistungen (tsacm1101m000) festgelegt.
Messung | Name oder Bezeichnung der Messung.
Unabhängiger Normwert | Der Wert der unabhängigen Variablen, wenn die abhängige Variable ihren Normwert erreicht. Hinweis Voreingestellt ist der Wert, der im Programm Standardleistungen (tsacm1101m000) für die Standardleistung festgelegt wurde.
Unabhängiger Normwert | Die Einheiten der unabhängigen Variablen.
Abhängiger Normwert | Der abhängige Normwert. Wenn die abhängige Variable der Messgröße diesen Wert erreicht, wird die Standardleistung ausgeführt. Hinweis Voreingestellt ist der Wert, der im Programm Standardleistungen (tsacm1101m000) für die Standardleistung festgelegt wurde.
Abhängiger Normwert | Die Einheiten der abhängigen Variablen.
Während Lebensdauer | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die Leistung während der gesamten Lebensdauer des Artikels durchgeführt werden. Hinweis Der Wert, der im Feld Häufigkeit angegeben wird, legt fest, wie oft die Standardleistung für den Artikel während seiner Standzeit ausgeführt werden muss. Voreingestellt ist der Wert, der im Programm Standardleistungen (tsacm1101m000) für die Standardleistung festgelegt wurde.
Häufigkeit | Wenn das Kontrollkästchen Während Lebensdauer markiert ist, legt der in diesem Feld angegebene Wert fest, wie oft die Standardleistung für den Artikel während seiner Standzeit ausgeführt werden muss. Wenn das Kontrollkästchen Während Lebensdauer nicht markiert ist, legt der in diesem Feld angegebene Wert fest, wie oft die Standardleistung für den Artikel während des Zeitraums ausgeführt werden muss, die im benachbarten Feld angegeben ist. Wenn dieser Zeitraum länger ist, als der Instandhaltungszyklus des Artikels, wird diese Leistung nicht berücksichtigt, wenn die voraussichtlichen Service-Leistungen für das Instandhaltungskonzept mit Hilfe des Programms Vorausplanung generieren (tsspc1225m000) generiert werden. Hinweis Voreingestellt ist der Wert, der im Programm Standardleistungen (tsacm1101m000) für die Standardleistung festgelegt wurde. Lebensdauer und Instandhaltungszyklus eines Artikels werden im Programm Service-Artikel (tsmdm2100m000) festgelegt.
Mal pro | Die Häufigkeit, wie oft eine Standardleistung innerhalb dieser Zeitspanne für einen Artikel ausgeführt werden muss. Die Anzahl wird im Feld Häufigkeit angegeben. Hinweis Wenn das Kontrollkästchen Während Lebensdauer markiert ist, ist dieses Feld leer und nicht aktiv. Der Wert, der im Feld Häufigkeit angegeben wird, legt dann fest, wie oft die Standardleistung für den Artikel während seiner Standzeit ausgeführt werden muss. Voreingestellt ist der Wert, der im Programm Standardleistungen (tsacm1101m000) für die Standardleistung festgelegt wurde.
Mal pro | Der Zeitraum, während dessen die Standardleistung so oft ausgeführt werden muss, wie es im Feld Häufigkeit festgelegt ist.