| Planung mit Iterationen |  |
| Grundsätzlich hängt die Reihenfolge, in der Planartikel bei hauptplanbasierter Planung geplant werden, von der Phasennummer der Planeinheit ab, zu der ein Artikel gehört. (Wenn ein Planartikel nicht mit einer Planeinheit verknüpft ist, wird die Phasennummer des Artikels selbst verwendet.) Weitere Informationen finden Sie unter Planungsreihenfolge und Phasennummern Die übliche Planungsreihenfolge beginnt bei der niedrigsten Phasennummer und endet mit der höchsten. ERP LN weist Phasennummern so zu, dass die Planung für einen Fertigungsartikel vor der Planung für die Komponenten erfolgt. Auf diese Weise wird der abhängige Bedarf, der sich aus dem Endprodukt ergibt, bei der Planung der Komponenten berücksichtigt. Diese Planungsreihenfolge stellt jedoch ein Problem dar, wenn Materialbeschränkungen berücksichtigt werden müssen. Ein Planungslauf in umgekehrter Reihenfolge (beginnend mit der höchsten Phasennummer: zuerst die Komponente, dann das Endprodukt) ist der effizienteste Weg, um die Beschränkungen an höhere Ebenen in der Liste kritischer Materialien weiterzugeben. Danach ist wieder ein Planungslauf in normaler Reihenfolge nötig, um die Folgen der Beschränkung für alle Teile in der Liste kritischer Materialien neu zu berechnen. Zu diesem Zweck verwendet der Algorithmus der Kapazitätsauslastungsplanung Iterationen. Eine Iteration ist ein zweiphasiger Planungslauf, der sich folgendermaßen zusammensetzt: ein umgekehrter Planungslauf (in absteigender Reihenfolge der Phasennummern: zuerst die Komponente, dann das Endprodukt), ein normaler Planungslauf (in aufsteignder Reihenfolge der Phasennummern: zuerst das Endprodukt, dann die Komponente). Ein Beispiel finden Sie unter Planung mit Iterationen - Beispiel. Prinzipiell kann eine einzige Iteration ausreichen, wenn alle zu planenden Artikel einer einzigen Liste kritischer Materialien angehören. In der Regel ist die Planungssituation jedoch komplizierter, und verschiedene Produktionsabläufe konkurrieren um eine gemeinsame Ressource oder einen gemeinsamen Komponentenartikel. In solchen Fällen erfordert die vollständige Optimierung der gesamten Planung die Verwendung mehrfacher Iterationen. Im Programm Hauptplanbasierte Planung generieren (cprmp1202m000) können Sie die Höchstzahl der Iterationen angeben, die für den Simulationslauf verwendet werden soll. Verwandte Themen Kapazitätsauslastungsplanung Kapazitätsauslastungsplanung - Planung gegen Beschränkungen Planung ohne Iterationen - Beispiel Planung mit Iterationen - Beispiel Kapazitätsauslastungsplanung - Berechnung von Planungsprioritäten |