| Verwenden des Interchange-Controllers |  |
| Basierend auf den generierten oder manuell eingegebenen Verbindungsaufbauten, startet der Interchange-Controller in regelmäßigen Intervallen das Programm Direkte Netzkommunikation (ecedi7205m000) für das entsprechende Netz. Der Interchange-Controller wird als Hintergrundprozess aktiviert. Er kann entweder für alle oder nur für einzelne Netze aktiviert werden. Während der Controller im Hintergrund läuft, können Sie mit dem Interchange-Monitor den Kommunikationsstatus der einzelnen Netze prüfen. Anders als im Modul "Job Management" des Pakets Tools werden die ausstehenden Jobs (Verbindungsaufbau) aller Netze in einer einzigen Programmmaske angezeigt. Der Interchange-Monitor zeigt nur die ausstehenden Jobs für den aktuellen Tag an. Ist ein Job beendet, wird er aus der Liste gelöscht. Wenn der Zeitpunkt des Verbindungsaufbaus mit einem der Netze erreicht ist, startet ERP das Programm Direkte Netzkommunikation (ecedi7205m000) für dieses Netz. Der Interchange-Monitor zeigt an, welche Netze aktiv sind, wenn der Monitor gestartet wird (der Kommunikationsstatus lautet "Aktiv"), und welche Aktivität gegenwärtig vom Netz ausgeführt wird (wird unter "Status Aktivität" angezeigt). Verwandte Themen Externe EDI-Netzkommunikation Kommunikation |