| Erstellen einer Wartungsstückliste aus einer Stückliste |  |
| Mit Hilfe des Programms Wartungsstückliste erstellen (tscfg2210m000) können Sie die Wartungsstückliste aus einer Stückliste erstellen. Um eine Wartungsstückliste aus einer Stückliste zu erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor: Rufen Sie das Programm Wartungsstückliste erstellen (tscfg2210m000) auf. Wählen Sie im Feld Ursprung die Option "Produktstruktur (Service)" aus. Geben Sie unter "Produktstruktur" den obersten Artikel der Stückliste (Produktstruktur) an. Wählen Sie im Feld Ziel eines der folgenden Elemente aus: Cluster Der oberste Artikel in der Produktstruktur (Stückliste) wird als oberster Artikel mit ID-Nummer in die Wartungsstückliste übernommen. Die Komponenten aller Ebenen der Stückliste werden exakt in die Artikel mit ID-Nummer kopiert. Die ID-Nummern der Artikel mit ID-Nummer werden nach einer Vorlage erstellt. Produktstruktur Der oberste Artikel in der Stückliste muss als untergeordneter Artikel in der Wartungsstückliste vorhanden sein, die Sie erfassen. Die Komponenten aller Ebenen der Stückliste werden exakt in die Artikel mit ID-Nummer kopiert. Die ID-Nummern der Artikel mit ID-Nummer werden nach einer Vorlage erstellt. Neue Produktstruktur ERP LN legt eine neue Wartungsstückliste an. Machen Sie unter Voreinstellungen folgende Angaben bzw. wählen Sie Folgendes aus: die Artikelgruppe mit ID-Nummer, zu der der neu angelegte Artikel mit ID-Nummer gehören soll den Kundendienst (optional) die Lieferzeit (optional) Markieren Sie unter Artikelgültigkeit das Kontrollkästchen Gültigkeit prüfen, um ein Datum einzugeben, anhand dessen ERP LN die Gültigkeit der Stücklistenkomponenten prüfen kann. ERP LN kopiert nur die Komponenten, die am angegebenen Datum gültig sind. Wenn Sie alle Komponenten kopieren möchten, lassen Sie das Kontrollkästchen Gültigkeit prüfen unmarkiert. Markieren Sie unter Optionen das Kontrollkästchen Dummy-ID-Nummer generieren und je nach Bedarf noch weitere Kontrollkästchen. Klicken Sie auf Erstellen. Hinweis Die Stückliste kann von einer Standard produktionsstückliste kopiert werden. Verwandte Themen Cluster-Berichtslayout - Beispiel Festlegen einer Vorlage Erstellen einer Stückliste aus einer Standardproduktionsstückliste |