| Mögliche Werte |  |
| Sperren, wenn AG fertig Die Produktion wird bei Abschluss des Arbeitsgangs gesperrt. Es können zwar Mengen fertiggestellt werden, aber die Produktion kann nicht fortgesetzt werden. Dieses Verfahren kann zur Bestimmung der Herkunft des Arbeitsplans (TI) verwendet werden. Sperren während AG Die Produktion wird während des Arbeitsgangs gesperrt. Dies bedeutet, dass erst dann Mengen fertiggemeldet werden können, wenn ein Prüfauftrag durchgeführt worden ist. Anschließend muss dem Prüfauftrag der Status "Verarbeitet" zugewiesen werden. Dieses Verfahren kann zur Bestimmung der Herkunft des Arbeitsplans (TI) verwendet werden. Sperren Die Produktion kann erst fortgesetzt werden, wenn die Prüfergebnisse bekannt sind. Weiter Sie können mit dem Auftragsverfahren fortfahren, bevor die Ergebnisse der Prüfung vorliegen. Wenn dieses Verfahren definiert wurde, muss im Programm Standardprüfaufträge prüfen und abschließen (qmptc1205m000) ein Prüfauftrag abgeschlossen werden. |