| Mögliche Werte |  |
| Alle Positionen Alle Positionen der Produktionsstückliste werden durch die Positionen der Konstruktionsstückliste und der Nicht-Konstruktionsstückliste ersetzt. Die letzteren sind Positionen aus einer Standard-Produktionsstückliste, die in ein PCS-Projekt kopiert werden (mit Kopierverfahren Standard- in Projektartikel kopieren im Programm Kopierdaten Konstruktionsstückliste (tiedm1120m000) ). Nur übereinstimmende Positionen Positionen in der Produktionsstückliste mit den gleichen Positionsnummern wie die Konstruktionsstückliste werden durch die entsprechenden Positionen der Konstruktionsstückliste und der Nicht-Konstruktionsstückliste ersetzt. Die anderen Positionen der Produktionsstückliste bleiben unverändert. Übereinstimmende + verknüpfte Positionen Die folgenden Positionen in der Produktionsstückliste werden durch die Positionen der Konstruktionsstückliste und der Nicht-Konstruktionsstückliste ersetzt: Positionen in der P-Stückliste, die die gleiche Nummer wie die entsprechende K-Stücklistenpositionen aufweisen Positionen in der P-Stückliste mit Nummern, die von den Positionsnummern in der K-Stückliste abweichen; in diesem Fall muss das Kontrollkästchen Anbindung an EDM im Programm Stückliste (tibom1110m000) markiert sein, und die Nummern müssen bei einer früheren Freigabe der Konstruktionsdaten erstellt worden sein. Die anderen Positionen der Produktionsstückliste bleiben unverändert. Diese Positionen sind nicht konstruktionsbezogen (z. B. Packmaterialien) . Auf diese Weise können Sie in Produktionsstücklisten eine klare Unterscheidung zwischen konstruktionsbezogenen Komponenten und Logistikkomponenten herstellen, die sich nicht auf die Konstruktion beziehen. |