| Signalarten nach Disponent (cprao1110m000) |  |
| Mit diesem Programm verwalten Sie disponentenbezogene Einstellungen für Signale, die folgendes festlegen: Welche Signal arten für den betreffenden Disponenten generiert werden. Unter welchen Umständen diese Signale generiert werden sollen. Geben Sie die Signalarten für den betreffenden Disponenten an, und legen Sie die Einstellungen für die einzelnen Signalarten fest. Sie können unterschiedliche Einstellungen für verschiedene Herstellkostenbereiche für eine Signalart festlegen. So können Sie beispielsweise unterschiedliche Toleranzebenen für Aufträge mit hohen Herstellkosten und Aufträge mit niedrigen Herstellkosten verwenden. Im Feld Mindestherstellkosten können Sie Mindestherstellkosten für jedes Signal festlegen. Wenn Sie im Feld Disponent keinen Wert eingeben, können Sie einen allgemeinen Satz von Signalarten festlegen. Dieser allgemeine Satz wird für solche Signale verwendet, die nicht an einen bestimmten Disponenten gerichtet sind. Hinweis Wenn Sie Signale für einen bestimmten Disponenten generieren wollen, müssen Sie zuerst einen Satz von Signalarten für diesen Disponenten definieren. Andernfalls werden die Signale für diesen Disponenten von ERP LN nicht generiert. Verwandte Themen Planungssignale in Enterprise Planning Planungssignale (Arten) Verwenden eines Hauptprogramms Verwalten von Datensätzen in einem Hauptprogramm
Felder | Beschreibung
Disponent | Die Mitarbeiternummer des Disponenten, dessen Signalartensatz angezeigt wird. Hinweis Üblicherweise richtet sich ein Signal an einen bestimmten Disponenten, wenn das Signal sich auf einen Artikel bezieht, für den im Feld Disponent im Programm Planartikeldaten (cprpd1100m000) ein Mitarbeiter-Code angegeben wurde. Wenn dieses Feld leer ist, wird ein allgemeiner Signalartensatz angezeigt, der für alle Signale Verwendung findet, die nicht an einen bestimmten Disponenten gerichtet sind.
Währung Mindestherstellkosten für Signale | Die Währung, in der Mindestherstellkosten in ERP LN angegeben werden; Sie können diese Währung im Programm Parameter Enterprise Planning (cprpd0100m000) festlegen. Wenn Sie im Programm Artikel - Herstellkostenberechnung (ticpr0107m000) für den Artikel eine andere Währung festgelegt haben, rechnet ERP LN diese Währung in die Währung für die Mindestherstellkosten um.
Signalart | Geben Sie die Signalart an, die ERP LN bei der Planung generieren kann. Signalarten geben dem Disponenten Informationen über den aktuellen Planungsprozess.
Mindestherstellkosten | Die Mindestherstellkosten, für die Signalart in dieser Zeile gilt. Wenn das Feld Mindestherstellkosten für ein Signal keinen Wert enthält, können Sie einen Wert eingeben. In diesem Fall generiert Common die entsprechende Signalart nur, wenn die Herstellkosten des bestellten Artikels über den Mindestherstellkosten liegen.
Priorität | Die voreingestellte Priorität der Signalart. Sie können diese Priorität zum Beispiel verwenden, um die Signale in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit abzufragen. Zulässige Werte Geben Sie eine Zahl von 1 (höchste Priorität) bis 100 (niedrigste Priorität) ein.
Horizont | Der Signalzeitraum der Signalart in dieser Zeile. Hinweis Bei einigen Signalarten besitzt der Horizont einen festgelegten Wert. Dieser Wert ist so hoch, dass normalerweise die Generierung von Signalen dieser Art zu keinem Zeitpunkt durch den Horizont eingeschränkt wird. Folgende Signalarten sind betroffen: Schwerwiegender Fehler Keine Lieferbeziehungen Keine Lieferanten Artikelfehler Keine Artikel für Planeinheit Planung fehlerhaft Hinweis Geben Sie für die Signale für die Ermittlung von Bedarfsverursachern einen Wert ein, der niedriger ist, als der Wert im Feld Horizont für Ermittlung Bedarfsverursacher im Programm Parameter Enterprise Planning (cprpd0100m000). Anderenfalls können falsche Werte für die Signale Bedarfsverurs.: Kein geplanter Bestand und Bedarfsverurs.: Kein gepl. Mat.Bestand generiert werden.
Toleranz (Prz) | Die Toleranz in Prozent bezieht sich auf Signale, die einen Vergleich zwischen Mengen oder Prozentsätzen beinhalten und anzeigen, dass ein bestimmter Istwert höher oder niedriger ist als ein bestimmter Normwert. Die betreffende Toleranz in Prozent ist ein Prozentsatz des Normwertes. Wenn Sie eine Toleranz in Prozent für eine Signalart definieren, ignoriert ERP LN bei der Generierung dieser Art von Signalen geringe Abweichungen vom Normwert. Beispiel Die Signalart ist Bestand > Maximum, der Höchstbestand beträgt 50, und der Toleranzwert in Prozent beträgt 10. In diesem Fall wird ein Signal nur dann generiert, wenn der voraussichtliche Bestand höher ist als 55. Die Signalart ist Auftragsmenge < Minimum, die Mindestbestellmenge beträgt 20 und der Toleranzwert in Prozent beträgt 15. the minimum order quantity is 20, and the tolerance percentage is 15. In diesem Fall wird ein Signal nur dann generiert, wenn die Auftragsmenge geringer ist als 17. Die Toleranz in Prozent gilt für folgende Signalarten: Bestand < Sicherheitsbestand / Plan Bestand > Maximum Prognose <> tatsächlicher Bedarf Bestand > Bestandsplan Auftragsmenge < Minimum Auftragsmenge > Maximum Überlastete Ressource Bei allen anderen Signalarten ist die Toleranz in Prozent deaktiviert. Dazu gehören auch die Signalarten Kapazitätsauslastung < Norm und Kapazitätsauslastung > Norm. Für diese beiden Signalarten können Sie jedoch im Programm Ressource (cprpd2100m000) einen Toleranzwert in Prozent festlegen (im Feld Kapazitätsauslastungstoleranz ). Hinweis Im Falle der Signalart Prognose <> tatsächlicher Bedarf wird die Bedarfsprognose als Normwert verwendet, und die Toleranz in Prozent gilt in beiden Richtungen (unter und über der Bedarfsprognose).
Toleranz (Tage) | Die in Tagen angegebene Toleranz bezieht sich auf Signale, die einen Vergleich zwischen Daten beinhalten und anzeigen, dass ein bestimmtes Datum früher oder später liegt als ein bestimmtes Vorgabedatum. Die Toleranz in Tagen wird in Arbeitstagen angegeben. Wenn Sie eine Toleranz in Tagen für eine Signalart definieren, ignoriert ERP LN bei der Generierung dieser Art von Signalen geringe Abweichungen vom Vorgabedatum. Beispiel Die Signalart ist Enddatum > Bedarfsdatum, der Bedarfstermin ist Montag, 10. April, und die Toleranz in Tagen beträgt 2. In diesem Fall wird ein Signal nur dann generiert, wenn der Endtermin des Auftrags nach dem 12. April liegt. Die Signalart ist Verzögern, der Bedarfstermin ist Freitag, 25. August, und die Toleranz in Tagen beträgt 3. In diesem Fall wird eine Signal nur dann generiert, wenn der Endtermin des Auftrags nach dem 22. August liegt. Die Toleranz in Tagen gilt für folgende Signalarten: Überführung verspätet Beschleunigen Verzögern Bestellung innerhalb Sicherheitszeit Auftrag in Auftragsintervall Auftrag in zusätzlicher Laufzeit Enddatum > Bedarfsdatum Bei allen anderen Signalarten ist die Toleranz in Tagen deaktiviert. Hinweis In Fall des Signals Überführung verspätet wird die Toleranz in Tagen als zusätzliches Planungsfenster verwendet, das anzeigt, wann der Auftragsvorschlag überführt werden sollte. Hinweis Auftragssignale
Höchstzahl | Die maximale Anzahl der Signale dieser Art, die ERP LN für eine bestimmte Kombination aus Artikel/Disponent generiert. Wenn Sie beispielsweise die höchstmögliche Anzahl bestimmter Signalarten auf 10 setzen, werden lediglich die ersten zehn Signale dieser Art für einen Artikel (und für einen bestimmten Disponenten) gespeichert. Hinweis Bei einigen Signalarten ist die höchstmögliche Anzahl an Signalen ein festgelegter Wert. Dieser Wert ist so hoch, dass normalerweise die Generierung von Signalen dieser Art zu keinem Zeitpunkt durch den Höchstwert eingeschränkt wird. Folgende Signalarten sind betroffen: Schwerwiegender Fehler Keine Lieferbeziehungen Keine Lieferanten Artikelfehler Keine Artikel für Planeinheit Planung fehlerhaft
Deaktivieren | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden keine Signale der angegebenen Art generiert. Hinweis Im Wesentlichen hat die Deaktivierung einer Signalart denselben Effekt wie das Löschen des Datensatzes für diese Signalart. Die Deaktivierung hat jedoch den Vorteil, dass Sie die Signalart problemlos wieder aktivieren können.
Automatisch verarbeiten | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann ERP LN das entsprechende Signal automatisch im Programm Verarbeitung - Signale (cprao1220m000) verarbeiten. Sie können das Kontrollkästchen nur für die folgenden Signalarten markieren: Auftrag stornieren Beschleunigen Verzögern ERP LN generiert die oben genannten Signalarten nur bei auftragsbasierter Planung. Nachdem Sie die auftragsbasierte Planung durchgeführt haben und ERP LN Stornierungs- und/oder Neuplanungssignale generiert hat, erscheinen diese Signale im Programm Artikel-/Disponentensignale (cprao1125m000), wobei das Kontrollkästchen Automatisch verarbeiten markiert ist.
Befehle | Beschreibung
Signalarten drucken | Mit dieser Option rufen Sie das Programm Signalarten drucken (cprao1410m000) auf.