| Berechnen von Bearbeitungskosten (MA- und Maschinenstunden) |  |
| ERP LN ermittelt die Mitarbeiter- und Maschinenstunden zur Berechnung der Bearbeitungskosten. Für jeden Arbeitsgang in der Struktur ermittelt ERP LN die Tätigkeitsart. Die MA- und Maschinenstunden für einen manuellen Arbeitsgang werden mit Hilfe der folgenden Formel berechnet:
    (Rüstzeit/Auftragsmenge) + (Durchlaufzeit * Arbeitsplaneinheit) MA-Stunden =
    -----------------------------------------------------------------
    60
Wenn es sich bei dem Arbeitsgang um einen Maschinenarbeitsgang handelt, werden die MA- und Maschinenstunden mit Hilfe der folgenden Formel berechnet:
    (Rüstzeit/Auftragsmenge) + (Durchlaufzeit/Arbeitsplaneinheit) Maschinenstunden =
    -----------------------------------------------------------------
    60
Dann ermittelt ERP LN, ob es sich bei der Abteilung um eine Hauptabteilung, eine Unterabteilung oder eine Fremdbearbeitungsabteilung handelt. Bei Haupt- oder Unterabteilungen werden die Kosten berechnet wie in Berechnen von Bearbeitungskosten (Lohn-, Maschinen-, Gemeinkosten) beschrieben. Bei Fremdbearbeitungsabteilungen werden die Kosten berechnet wie in Fremdbearbeitung für Arbeitsgang ohne Materialflussunterstützung beschrieben. Verwandte Themen Berechnen von Bearbeitungskosten (Lohn-, Maschinen-, Gemeinkosten) Fremdbearbeitung für Arbeitsgang ohne Materialflussunterstützung |