| Ladeeinheiten (whwmd5630m000) |  |
| Mit diesem Programm können Sie Ladeeinheiten anzeigen oder verwalten. Im Programm Ladeeinheiten zusammenstellen (whwmd5130m100) sind zusätzliche Funktionen zum Verwalten von Ladeeinheiten und Ladeeinheiten-Strukturen verfügbar. Um eine Ladeeinheit im Programm Ladeeinheiten zusammenstellen (whwmd5130m100) zu verwalten, markieren Sie die Ladeeinheit und klicken auf Ladeeinheiten zusammenstellen. Das Programm Ladeeinheiten zusammenstellen (whwmd5130m100) wird geöffnet. In diesem Programm werden die ausgewählte Ladeeinheit sowie andere Ladeeinheiten mit übereinstimmenden Lägern, Lagerplätzen und Status angezeigt. Wenn Sie keine Ladeeinheit auswählen und das Programm Ladeeinheiten zusammenstellen (whwmd5130m100) starten, werden im Programm Ladeeinheiten zusammenstellen (whwmd5130m100) die Ladeeinheiten angezeigt, deren Status, Lager und Lagerplatz mit dem der obersten Ladeeinheit in der Liste der hier angezeigten Ladeeinheiten übereinstimmt. Hinweis Die Optionen im Menü Zusatzoptionen, die Sie aufgrund des Status der ausgewählten Ladeeinheit nicht verwenden können, sind deaktiviert. Verwandte Themen Ladeeinheiten Einrichten von Ladeeinheiten Verwalten von Ladeeinheiten Ladeeinheiten-Status
Felder | Beschreibung
Ladeeinheit | Der Code der Ladeeinheit, der zur eindeutigen Kennzeichnung der Ladeeinheit in ERP LN verwendet wird. Sie können Ladeeinheiten entweder manuell in diesem Programm oder im Programm Ladeeinheiten zusammenstellen (whwmd5130m100) definieren, oder Sie können Ladeeinheiten in verschiedenen Phasen der Ein- und Auslagerung generieren. Wenn Sie eine Ladeeinheit manuell in diesem Programm erstellen, können Sie einen alphanumerischen Code in diesem Feld eingeben, um den Ladeeinheiten-Code zu definieren. Damit ERP LN Ladeeinheiten generieren kann, müssen Sie Ladeeinheiten-Codes mit Hilfe der Vorlage für Ladeeinheiten definieren. Wenn eine Ladeeinheit generiert wird, wird der Ladeeinheiten-Code gemäß Vorlage für Ladeeinheiten generiert.
Status | Ladeeinheiten-Status
Vollständig | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Struktur der Ladeeinheit nicht geändert, seit die Ladeeinheit im Lager eingegangen ist. Wenn die Struktur der Ladeeinheit nach dem Eingang geändert wird, wird die Markierung dieses Kontrollkästchens automatisch entfernt.
Version | Die Versionsnummer der Ladeeinheit. Die anfängliche Versionsnummer von versionsverwalteten Ladeeinheiten lautet 1. Nach dem Aufteilen erhält die versionsverwaltete Ladeeinheit eine neue Versionsnummer. Die Versionsnummer von Ladeeinheiten, die nicht versionsverwaltet sind, lautet immer 0. Ladeeinheiten, die aufgeteilt werden können, können im Feld Ladeeinheit versionsverwaltet im Programm Artikel - Warehouse Management (whwmd4100s000) als versionsverwaltet definiert werden.
Übergeordnete Ladeeinheit | Das der aktuellen Ladeeinheit übergeordnete Objekt. Verwandte Themen Ladeeinheiten-Strukturen
Ladeeinheit Mehrfachartikel | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, enthält die Ladeeinheit Artikel mit unterschiedlichen Artikelarten.
Komplett gesperrt | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der gesamte Bestandspunkt gesperrt. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, ist der Bestandspunkt nicht oder nur teilweise gesperrt. Verwandte Themen Sperren und entsperren
Teilbar | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann die Ladeeinheit in zwei oder mehr Ladeeinheiten aufgeteilt werden, z. B. infolge von Einlagerungsvorschlägen für verschiedene Lagerplätze.
Letzte Version des gedruckten Etiketts | Die aktuelle Version des Etiketts, das für die Ladeeinheit gedruckt wurde.
Abgelehnt | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Ladeeinheit abgelehnt. Wenn die Funktion für Ausschussbestand verwendet wird, können abgelehnte Ladeeinheiten reserviert werden. In diesen Fällen hat die abgelehnte Ladeeinheit den Status Reserviert. Wenn die reservierte Ladeeinheit abgelehnt wird, ist dieses Kontrollkästchen markiert.
SSCC-Standard | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, erfüllt der Ladeeinheiten-Code den SSCC-Standard.
Für Auslagerung gesperrt | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind die in der Ladeeinheit enthaltenen Artikel für den Auslagerungsfluss gesperrt. Verwandte Themen Sperren und entsperren
Für Umlagerung (Entnahme) gesperrt | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind die in der Ladeeinheit enthaltenen Artikel für Umlagerungen in andere Läger gesperrt. Verwandte Themen Sperren und entsperren
Für Inventur gesperrt | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind die in der Ladeeinheit enthaltenen Artikel für Inventuren gesperrt. Verwandte Themen Sperren und entsperren
Für Zusammenstellung gesperrt | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist keine Zusammenstellung für die Artikel in der Ladeeinheit zulässig. Verwandte Themen Sperren und entsperren
Durch Prozess erstellt | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich bei der Ladeeinheit um eine Dummy-Ladeeinheit, die durch einen Lagerprozess erstellt wurde, um die Konsistenz der Ladeeinheiten-Struktur für den Lagerprozess zu stützen. Beispiel: Zwei Kartons, Ladeeinheit A und Ladeeinheit B, werden aus dem Bestand für die gleiche Auftragsposition entnommen. In der für den Auftrag erstellten Sendung wird eine Sendungsposition mit zwei Kartons erstellt. Um eine Verknüpfung zwischen den beiden Ladeeinheiten und der Sendungsposition einzurichten, wird eine neue Dummy-Ladeeinheit erstellt, die als übergeordnetes Objekt dieser beiden Kartons dient. Diese Dummy-Ladeeinheit wird mit Durch Prozess erstellt gekennzeichnet und in der Sendungsposition angezeigt.
Anwender | Das Anwenderkonto des Anwenders, der die Ladeeinheit generiert hat.
Referenz | Die Referenz.
Letzte Buchung am | Das Datum und die Uhrzeit der letzten Anpassung der Ladeeinheit.
Version aktualisiert am | Das Datum und die Uhrzeit der letzten Versionsaktualisierung.
Letzte Zählung am | Das Datum und die Uhrzeit der letzten Inventur für die Artikel in der Ladeeinheit.
Handhabung Verpackungsartikel | Handhabung Verpackungsartikel
Text | Zur Eingabe von Text klicken Sie auf , oder drücken Sie Strg+T, um den Texteditor aufzurufen.
Von Ladeeinheit | Die Ladeeinheit, aus der die aktuelle Ladeeinheit abgeteilt wird.
Warenversender | Die Art Warenversender.
Warenversender | Der Warenversender.
Warenversender | Die Firma, in der die Kombination aus Code Warenversender und Art Warenversender definiert ist.
Warenempfänger | Die Art Warenempfänger.
Warenempfänger | Der Code Warenempfänger.
Warenempfänger | Die Firma, in der die Kombination aus Code Warenempfänger und Art Warenempfänger definiert ist.
Menge in Bestandseinheit | Die Artikelmenge, angegeben in der Bestandseinheit. Wenn Sie eine Ladeeinheit manuell erstellen, ist es nicht möglich, die Anzahl der Artikel festzulegen, die anhand der Ladeeinheiten gepackt werden sollen. Um Artikel anhand einer Ladeeinheit zu packen, können Sie den Befehl Packen im Menü Zusatzoptionen des Programms Ladeeinheiten zusammenstellen (whwmd5130m100) verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Packen: Generieren einer Ladeeinheit für mehrere Artikel. Wenn Ladeeinheiten für Wareneingänge, Sendungen, Vorschläge, Prüfungen und Auftragspositionen generiert werden, enthalten die Ladeeinheiten zudem die Anzahl der Artikel, die auf der Sendung, dem Wareneingang usw. angegeben sind. Verwandte Themen Prüfen von Einlagerungsladeeinheiten Generieren von Ladeeinheiten
Menge in Bestandseinheit | Die Maßeinheit, in der der Bestand eines Artikels erfasst wird, zum Beispiel Stück, Kilogramm, Karton mit 12 Stück, oder Meter. Die Bestandseinheit dient auch als Basiseinheit bei Maßumrechnungen, insbesondere wenn diese die Auftragseinheit oder die Preiseinheit auf einer Bestellung oder einem Verkaufsauftrag betreffen. Bei diesen Umrechnungen wird die Bestandseinheit immer als Basiseinheit herangezogen. Eine Bestandseinheit gilt also für alle Artikelarten, auch für diejenigen, die nicht gelagert werden können.
Anzahl sichtbarer Einheiten | Die sichtbaren Einheiten einer Ladeeinheit sind die Einheiten, die Sie unmittelbar sehen können. Wenn es sich bei der Ladeeinheit beispielsweise um eine Palette mit 12 Kartons handelt, ist die Anzahl der sichtbaren Einheiten 12, da Sie die Einheiten sehen können, die sich auf einer Palette befinden. Wenn es sich andererseits bei der Ladeeinheit um einen Behälter mit drei Paletten handelt, ist die Anzahl der sichtbaren Einheiten eins, da Sie nur den Behälter sehen können, aber nicht die Paletten, die sich darin befinden. In diesem Feld können Sie die Anzahl der sichtbaren Einheiten manuell erfassen. Sie können diese Anzahl aber auch mit Hilfe des Befehls Sichtbare Einheiten berechnen berechnen. Die mit dem Befehl berechneten Ergebnisse werden in dieses Feld eingefügt und überschreiben alle manuellen Einträge.
Bruttogewicht | Das Bruttogewicht der Ladeeinheit. Dabei handelt es sich um das Gewicht aller Artikel und ihrer Verpackungen in der Ladeeinheit. Damit ist das Gewicht aller untergeordneten Artikel und Verpackungsartikel im Bruttogewicht der Ladeeinheit enthalten.
Höhe | Die Höhe der Ladeeinheit. Verwandte Themen Abmessungen von Ladeeinheiten
Höhe | Die Einheit, in der die Abmessungen der Ladeeinheit angegeben werden.
Breite | Die Breite der Ladeeinheit. Verwandte Themen Abmessungen von Ladeeinheiten
Tiefe | Die Tiefe der Ladeeinheit. Verwandte Themen Abmessungen von Ladeeinheiten
Grundfläche | Der Oberflächenbereich der Ladeeinheit. Verwandte Themen Abmessungen von Ladeeinheiten
Volumen | Das Volumen der Ladeeinheit. Verwandte Themen Abmessungen von Ladeeinheiten
Vorlage für Ladeeinheiten | Die Vorlage für Ladeeinheiten, auf der der Ladeeinheiten-Code basiert. Wenn eine Ladeeinheit generiert wird, wird der Ladeeinheiten-Code gemäß Vorlage für Ladeeinheiten generiert. Verwandte Themen Vorlage für Ladeeinheiten
Lagerplatz | Der Status der Ladeeinheit legt fest, welcher Lagerplatz in diesem Feld angegeben wird: Eingegangen Der Lagerplatz, auf dem der Artikel eingelagert werden muss. Wareneingang offen Der Lagerplatz, auf dem der Artikel eingelagert werden muss. Offen Der Lagerplatz, von dem der Artikel entnommen werden muss. Sendung deaktiviert Der Lagerplatz, von dem der Artikel entnommen werden muss. In Transit Der Lagerplatz wird aus der Einlagerungsposition eingelesen. Versendet Es ist kein Lagerplatz festgelegt. Nicht aktiviert Wenn die Ladeeinheit für den Eingang von Waren verwendet wird, der Lagerplatz, auf dem die Artikel eingelagert werden müssen. Wenn die Ladeeinheit für die Entnahme von Waren verwendet wird, der Lagerplatz, aus dem die Artikel entnommen werden müssen.
Gültigkeitseinheit | Die Gültigkeitseinheit des Artikels. Wenn Sie das Etikett einer Ladeeinheit bei Wareneingang mit einem Scanner einlesen und die Ladeeinheit im Programm Lieferavise (whinh3100m000) oder Lieferavis - Positionen (whinh3101m000) für das Lieferavis oder die Lieferavis-Position angegeben wurde, liest ERP LN die Gültigkeitseinheit aus diesen Programmen ein. Wenn auf dem Avis keine Gültigkeitseinheit angegeben wurde oder für den Wareneingang kein Avis vorhanden ist, liest ERP LN die Gültigkeitseinheit aus dem Programm Wareneingangspositionen (whinh3112s000) ein.
ID-Nummer | Die ID-Nummer des Artikels.
Ladeeinheit
Artikel | Der Artikel, der mit Hilfe der Ladeeinheit gepackt wird.
Menge in Lagerungseinheit | Die Menge der Artikel, angegeben in der Lagerungseinheit. Wenn es sich um eine übergeordnete Ladeeinheit handelt und eine oder mehr untergeordnete Ladeeinheiten nach einer Prüfung zerstört werden, wird die zerstörte Menge von der Menge abgezogen, die für die übergeordnete Ladeeinheit in diesem Feld angezeigt wird. Wenn Sie eine Ladeeinheit manuell erstellen, ist es nicht möglich, die Anzahl der Artikel festzulegen, die anhand der Ladeeinheiten gepackt werden sollen. Um Artikel anhand einer Ladeeinheit zu packen, können Sie den Befehl Packen im Menü Zusatzoptionen des Programms Ladeeinheiten zusammenstellen (whwmd5130m100) verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Packen: Generieren einer Ladeeinheit für mehrere Artikel. Wenn Ladeeinheiten für Wareneingänge, Sendungen, Vorschläge, Prüfungen und Auftragspositionen generiert werden, enthalten die Ladeeinheiten zudem die Anzahl der Artikel, die auf der Sendung, dem Wareneingang usw. angegeben sind. Verwandte Themen Prüfen von Einlagerungsladeeinheiten Generieren von Ladeeinheiten
Menge in Lagerungseinheit | Die Lagerungseinheit, in der die Menge angegeben wird.
Charge | Die Charge, zu der die Artikel in der Ladeeinheit gehören. Hinweis Wenn Sie das Etikett einer Ladeeinheit bei Wareneingang mit einem Scanner einlesen und die Ladeeinheit im Programm Lieferavise (whinh3100m000) für das Lieferavis oder die Lieferavis-Position angegeben wurde, liest ERP LN die Charge aus diesem Lieferavis bzw. aus dieser Lieferavis-Position ein. Wenn auf dem Avis keine Charge angegeben wurde oder für den Wareneingang kein Avis vorhanden ist, liest ERP LN die Charge aus dem Programm Wareneingangspositionen (whinh3112s000) ein.
Bestandsdatum | Das Bestandsdatum der Ladeeinheit. Hinweis Wenn Sie das Etikett einer Ladeeinheit bei Wareneingang mit einem Scanner einlesen, liest ERP LN das Bestandsdatum aus dem Programm Wareneingangspositionen (whinh3112s000) ein, wenn der Wareneingang bestätigt wird.
Untergeordnete Elemente vorhanden | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gibt es für die Ladeeinheit untergeordnete Ladeeinheiten. Verwandte Themen Ladeeinheiten-Strukturen
Gewicht
Abmessungen festgelegt | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind die Abmessungen der Ladeeinheit fest. Das bedeutet, dass sich die Abmessungen der Ladeeinheit nicht ändern, wenn der Ladeeinheit Artikel hinzugefügt werden.
Nettogewicht | Die Einheit, in der das Bruttogewicht der Ladeeinheit angegeben wird.
Nettogewicht | Das Nettogewicht der Ladeeinheit. Dabei handelt es sich um das ausschließliche Gewicht der Artikel in der Ladeeinheit. Somit wird das Nettogewicht aller untergeordneten Objekte in das Nettogewicht der Ladeeinheit einbezogen. Das Gewicht aller Verpackungsartikel in der Ladeeinheit wird hingegen nicht einbezogen.
Verpackungsartikel
Verpackungsartikel | Der Verpackungsartikel, aus dem die Ladeeinheit besteht.
Anzahl der Verpackungsartikel | Die Menge des Verpackungsartikels, der für die Ladeeinheit verwendet wird. Beispiel: Die Ladeeinheit hat 100 Verpackungsartikel der Art "Karton". Verwandte Themen Untergeordnete Ladeeinheiten erstellen
Verpackungsdefinition | Die Verpackungsdefinition, die mit der Ladeeinheit verbunden ist. Verwandte Themen Verwendung von Verpackungsdefinitionen Verpackungsdefinitionen
Etikettiert | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird für jeden für die Ladeeinheit definierten Verpackungsartikel ein Etiketten-Datensatz erstellt. Diese Etiketten können gedruckt werden. Auf diese Weise lässt sich jeder vorhandene Verpackungsartikel eindeutig identifizieren. Wenn zum Beispiel die Kartons auf einer Palette etikettiert werden, erhält jeder Karton ein Etikett, wenn Ladeeinheiten für einen Auftrag über Milchtüten generiert werden.
Lagerplatz
Lager | Der Status der Ladeeinheit legt fest, welches Lager in diesem Feld angegeben wird: Eingegangen Das Lager, in das der Artikel eingelagert werden muss. Wareneingang offen Das Lager, in das der Artikel eingelagert werden muss. Offen Das Lager, aus dem der Artikel entnommen werden muss. Sendung deaktiviert Das Lager, aus dem der Artikel entnommen werden muss. In Transit Das Lager wird aus der Einlagerungsposition eingelesen. Versendet Es ist kein Lager festgelegt. Nicht aktiviert Wenn die Ladeeinheit für den Eingang von Waren verwendet wird, das Lager, in dem die Artikel eingelagert werden müssen. Wenn die Ladeeinheit für die Entnahme von Waren verwendet wird, das Lager, aus dem die Artikel entnommen werden müssen.
Lagerplatz | Der Status der Ladeeinheit legt fest, welcher Lagerplatz in diesem Feld angegeben wird: Eingegangen Der Lagerplatz, auf dem der Artikel eingelagert werden muss. Wareneingang offen Der Lagerplatz, auf dem der Artikel eingelagert werden muss. Offen Der Lagerplatz, von dem der Artikel entnommen werden muss. Sendung deaktiviert Der Lagerplatz, von dem der Artikel entnommen werden muss. In Transit Der Lagerplatz wird aus der Einlagerungsposition eingelesen. Versendet Es ist kein Lagerplatz festgelegt. Nicht aktiviert Wenn die Ladeeinheit für den Eingang von Waren verwendet wird, der Lagerplatz, auf dem die Artikel eingelagert werden müssen. Wenn die Ladeeinheit für die Entnahme von Waren verwendet wird, der Lagerplatz, aus dem die Artikel entnommen werden müssen.
Befehle | Beschreibung
Ladeeinheiten generieren | Mit diesem Befehl rufen Sie das Programm Ladeeinheiten generieren (whwmd5230m000) auf.
Abschließen | Mit diesem Befehl können Sie den Status der Ladeeinheit auf Abgeschlossen setzen.
Untergeordnete Ladeeinheiten erstellen | Untergeordnete Ladeeinheiten erstellen
Untergeordnete Ladeeinheiten löschen | Mit diesem Befehl entfernen Sie die untergeordneten Ladeeinheiten, die für eine Ladeeinheit erstellt wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Ladeeinheiten und Untergeordnete Ladeeinheiten erstellen.
Zu übergeordneter | Mit diesem Befehl wechseln Sie zur übergeordneten Ladeeinheit der ausgewählten Ladeeinheit. Weitere Informationen finden Sie unter Ladeeinheiten-Strukturen.
Zu oberster | Mit diesem Befehl wechseln Sie zur obersten Ladeeinheit der ausgewählten Ladeeinheit. Weitere Informationen finden Sie unter Ladeeinheiten-Strukturen.
Hierarchie | Mit diesem Befehl können Sie die Hierarchie aufrufen. Die Hierarchie ist eine grafische Darstellung der ausgewählten Ladeeinheit und der Ladeeinheiten, die zur Ladeeinheiten-Struktur der ausgewählten Ladeeinheit gehören.
Ladeeinheiten zusammenstellen | Mit diesem Befehl rufen Sie das Programm Ladeeinheiten zusammenstellen (whwmd5130m100) auf, mit dem Sie die Ladeeinheiten-Struktur der ausgewählten Ladeeinheit verwalten können.
Versionshistorie Ladeeinheiten | Mit diesem Befehl rufen Sie das Programm Versionshistorie Ladeeinheiten (whwmd5531m000) auf.
Gesperrte Ladeeinheiten | Mit diesem Befehl rufen Sie das Programm Gesperrte Ladeeinheiten (whwmd6140m000) auf.
Ladeeinheit gegen Vorlage prüfen | Mit diesem Befehl können Sie die Ladeeinheiten-Struktur gegen eine Vorlage für Ladeeinheiten prüfen.
Verschieben auf Lagerplatz | Mit diesem Befehl starten Sie das Programm Verkürzte Eingabe Bestandsbewegungen (whinr1250m000).
Chargen generieren | Mit diesem Befehl können Sie eine Chargen nummer für die Artikel generieren, die in einer Ladeeinheit enthalten sind. Weitere Informationen finden Sie unter Chargen und Chargenverwaltung.
ID-Nummern generieren | Mit diesem Befehl können Sie ID-Nummern für die Artikel generieren, die in einer Ladeeinheit enthalten sind. Weitere Informationen finden Sie unter Artikel mit ID-Nummer in Warehouse Management .
Einlagerungsprozess für Ladeeinheit | Mit diesem Befehl rufen Sie das Programm Einlagerungsprozess für Ladeeinheit (whinh2113m000) auf.
Einlagerung ausführen | Mit diesem Befehl können Sie Einlagerungen für Ladeeinheiten ausführen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einlagerung und Ladeeinheiten.
Wareneingang | Verwenden Sie diesen Befehl für den Eingang von Ladeeinheiten. Die Ladeeinheit erhält dadurch den Status Wareneingang offen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einlagerung und Ladeeinheiten.
Eingang bestätigen | Mit diesem Befehl können Sie den Eingang von Ladeeinheiten bestätigen. Die Ladeeinheit erhält dadurch den Status Eingegangen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einlagerung und Ladeeinheiten.
Vorschlag generieren | Mit diesem Befehl können Sie einen Einlagerungsvorschlag für die Ladeeinheit generieren. Die Ladeeinheit erhält dadurch den Status Vorgeschlagen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einlagerung und Ladeeinheiten.
Rückgängig: Vorschlag | Mit diesem Befehl können Sie einen Einlagerungsvorschlag für eine Ladeeinheit stornieren. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einlagerung und Ladeeinheiten.
Lagerungsscheine generieren | Mit diesem Befehl können Sie einen Lagerungsschein für eine eingehende Ladeeinheit generieren. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einlagerung und Ladeeinheiten.
Lagern | Mit diesem Befehl können Sie eine Ladeeinheit auf dem Lagerplatz des Lagers einlagern. Die Ladeeinheit erhält dadurch den Status Im Bestand. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einlagerung und Ladeeinheiten.
Genehmigen | Mit diesem Befehl können Sie eingehende Ladeeinheiten bestätigen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Prüfen von Einlagerungsladeeinheiten.
Zerstören | Mit diesem Befehl können Sie eingehende Ladeeinheiten zerstören. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Prüfen von Einlagerungsladeeinheiten.
Ablehnen | Mit diesem Befehl können Sie eingehende Ladeeinheiten ablehnen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Prüfen von Einlagerungsladeeinheiten.
Auslagerungsvorschläge freigeben | Mit diesem Befehl können Sie einen Auslagerungsvorschlag freigeben. Weitere Informationen finden Sie unter Auslagerung und Ladeeinheiten und Freigeben von Ladeeinheiten.
Vorschlag bestätigen | Mit diesem Befehl können Sie angeben, dass die Ladeeinheit vom Lagerplatz auf den Versandbereitstellungsplatz oder Lagerplatz Wareneingangsprüfung gebracht wird. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Auslagerung und Ladeeinheiten.
Genehmigen | Mit diesem Befehl können Sie ausgehende Ladeeinheiten bestätigen. Dadurch erhalten sie den Status Genehmigt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Auslagerung und Ladeeinheiten.
Ablehnen | Mit diesem Befehl können Sie ausgehende Ladeeinheiten ablehnen. Dadurch erhalten sie den Status Abgelehnt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Auslagerung und Ladeeinheiten.
Auslagerungsprozess für Ladeeinheit | Mit diesem Befehl rufen Sie das Programm Auslagerungsprozess für Ladeeinheit (whinh2123m000) auf.
Sendung bestätigen | Mit diesem Befehl können Sie ausgehende Ladeeinheiten bestätigen. In der Folge setzt ERP LN diese Ladeeinheiten auf Versendet. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Auslagerung und Ladeeinheiten.
Rückgängig: Vorschlag | Mit diesem Befehl können Sie den Auslagerungsvorschlag für eine Ladeeinheit stornieren. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Auslagerung und Ladeeinheiten.
Rückgängig: Freigabe | Mit diesem Befehl können Sie die Freigabe des Auslagerungsvorschlags für eine Ladeeinheit stornieren. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Auslagerung und Ladeeinheiten.
Auf "Nicht versendet" setzen | Mit diesem Befehl können Sie angeben, dass eine Ladeeinheit nicht versendet ist. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Auslagerung und Ladeeinheiten.
"Nicht versendet" zurücksetzen | Mit diesem Befehl können Sie die Einstellung Auf "Nicht versendet" setzen einer Ladeeinheit stornieren. Die Ladeeinheit erhält dadurch den Status Versendet. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Auslagerung und Ladeeinheiten.
Kommissionierliste generieren | Mit diesem Befehl können Sie eine Kommissionierliste für eine ausgehende Ladeeinheit generieren. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Auslagerung und Ladeeinheiten.
ID-Nummern | Mit diesem Befehl können Sie die ID-Nummern für die Ladeeinheit anzeigen. Das Programm, das aufgerufen wird, hängt vom Status der ausgewählten Ladeeinheit ab. Wenn die Ladeeinheit einen der folgenden Status hat, wird das Programm ID-Nummern Wareneingangspositionen (whinh3123m000) oder ID-Nummern der Wareneingangspositionen für Stückliste (whinh3119m000) geöffnet: Wareneingang offen Eingegangen Vorgeschlagen Zu prüfen Genehmigt Wenn die ausgewählte Ladeeinheit einen der folgenden Status hat, wird das Programm ID-Nummern Auslagerungsvorschläge (whinh4126m000) gestartet: Reserviert Freigegeben Wenn die ausgewählte Ladeeinheit einen der folgenden Status hat, wird das Programm ID-Nummern Sendungspositionen (whinh4133m000) gestartet: Zum Versand bereit Sendung deaktiviert Versendet
Abmessungen festlegen | Mit diesem Befehl können Sie die Abmessungen der Ladeeinheit festlegen. Wenn die Abmessungen einer Ladeeinheit festgelegt werden, heißt das, dass sich die Abmessungen der Ladeeinheit nicht ändern, wenn der Ladeeinheit Artikel hinzugefügt werden.
Wareneingangsscheine | Mit diesem Befehl können Sie einen Wareneingangsschein für eine Ladeeinheit generieren. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einlagerung und Ladeeinheiten.
Sichtbare Einheiten berechnen | Mit diesem Befehl berechnen Sie die sichtbaren Einheiten der ausgewählten Ladeeinheit. Diese Funktion zerlegt die Hierarchie der Ladeeinheit bis in die höchste Ebene interner Verpackungsartikel in der Ladeeinheiten-Struktur, sofern interne Verpackungsartikel vorhanden sind, und berechnet die Gesamtzahl an sichtbaren Einheiten in der Ladeeinheiten-Struktur. Die ausgewählte Ladeeinheit LE0 besteht z. B. aus einem Behälter. Ein Behälter ist ein interner Verpackungsartikel. Der Behälter enthält zwei Paletten mit Artikel A und vier Paletten mit Artikel B. Die Anzahl der sichtbaren Einheiten von LE0 beträgt eins, da der Anwender nur den eigentlichen Behälter sehen kann. LE1 besteht aus einer Palette. Eine Palette ist ein externer Verpackungsartikel. Auf der Palette befinden sich zwei Kartons mit Artikel A und vier Kartons mit Artikel B. LE1 hat sechs sichtbare Einheiten, da der Anwender die Kartons auf der Palette zählen kann. Um die Anzahl an sichtbaren Einheiten zu zählen, markieren Sie eine Ladeeinheit und wählen Sie diesen Befehl aus.
Berechnen | Mit diesem Befehl berechnen Sie das Gewicht der ausgewählten Ladeeinheit. Bei Ladeeinheiten mit untergeordneten Ladeeinheiten wird das Gewicht berechnet, indem das Gewicht der einzelnen untergeordneten Ladeeinheiten addiert wird. Bei der Berechnung des Bruttogewichts wird außerdem das Gewicht der Verpackungsartikel addiert. Auf der untersten Ebene der Ladeeinheiten-Struktur, auf der es keine untergeordneten Ladeeinheiten mehr gibt, wird das Gewicht auf Basis der Gewichte der Verpackungsartikel und der Artikelgewichte gemäß Angabe im Programm Artikel - Allgemein (tcibd0101s000) berechnet.
Öffnen | Mit diesem Befehl können Sie den Status der Ladeeinheit auf Offen setzen. Dies bezieht sich auf Ladeeinheiten mit dem Status Nicht aktiviert.
Einlagerungsvorschläge | Mit diesem Befehl rufen Sie das Programm Einlagerungsvorschläge (whinh3525m000) für eine Ladeeinheit auf.
Protokoll Einlagerungsvorschläge | Mit diesem Befehl können Sie das Programm Protokoll Einlagerungsvorschläge (whinh3529m000) aufrufen.
Lagerprüfungen | Mit diesem Befehl rufen Sie das Programm Lagerprüfungen (whinh3122m000) für eine Ladeeinheit auf.