| Korrektur für entnommenes Material |  |
| Häufig wird Material entnommen, bevor die Arbeit an einem Produktionsauftrag begonnen wird. Daher werden die gesamten Materialkosten auf die erste Teillieferung von Endprodukten in den Bestand gebucht, womit diese Teillieferung sehr viel teurer wird als die nachfolgenden Lieferungen. Wenn Sie Nachkalkulation verwenden, muss eine Korrektur erfolgen, um zu verhindern, dass die gesamten Materialkosten auf die erste Lieferung gebucht werden. ERP LN wendet einen Korrekturfaktor für Materialkosten an, wenn der Quotient aus nachkalkulierter Materialmenge und vorkalkulierter Materialmenge größer ist als der Fertigstellungsquotient des Produktionsauftrags. Korrekturfaktor:
    Erwartete nachkalkulierte Materialmenge / Nachkalkulierte Materialmenge
    = (Fertiggestellte Auftragsmenge / Geplante Auftragsmenge * Vorkalkulierte Materialmenge ) / Nachkalkulierte Materialmenge
    = (Fertiggestellte Auftragsmenge / Geplante Auftragsmenge) * (Vorkalkulierte Materialmenge / Nachkalkulierte Materialmenge)
Beispiel Material TEILA für Produktionsauftrag ZZ0000300: Auftragsmenge: 10 Fertiggemeldete Menge: 2 Vorkalkulierte Menge TEILA: 20 Nachkalkulierte Menge TEILA: 10 Entnahmekosten für TEILA: 150 EUR Korrekturfaktor = (2/10) * (20/10) = 0,40 Geschätzte Materialkosten = Nachkalkulierte Materialkosten = 150 * 0,40 = EUR 60. |