| Montagelinienzuschläge aktualisieren (ticpr2280m000) |  |
| Mit diesem Programm aktualisieren Sie die Zuschläge und die Zuschlagsbasen für Montagelinien. Es werden gültige Montagelinienzuschläge und -zuschlagsbasen erstellt, die bei der Nachkalkulation für Montagelinien verwendet werden. Das Gültigkeitsdatum ist das Datum, an dem der Vorgang ausgeführt wird. Die gültigen Montagelinienzuschläge können Sie im Programm Gültiger Montagelinienzuschlag (ticpr3150m000) abfragen, die gültigen Zuschlagsbasen für Montagelinien im Programm Gültige Zuschlagsbasis für Montagelinie (ticpr3160m000). Verwandte Themen Nachkalkulation für Montageauftrag
Felder | Beschreibung
Montagelinie von | Eine Reihe von aufeinander folgenden Linienstationen, an denen Endmontageartikel hergestellt werden. Die Herstellung der Artikel erfolgt durch Ausführung bestimmter Arbeitsgänge an jeder Linienstation. Nach Abschluss des jeweiligen Arbeitsgangs an einer Linienstation werden die bearbeiteten Artikel zur nächsten Linienstation befördert. Eine Montagelinie ist in mehrere Liniensegmente untergliedert, die durch Puffer voneinander getrennt sind. Eine Montagelinie kann entweder eine Hauptlinie oder eine Zulieferlinie sein.
Montagelinie bis | Eine Reihe von aufeinander folgenden Linienstationen, an denen Endmontageartikel hergestellt werden. Die Herstellung der Artikel erfolgt durch Ausführung bestimmter Arbeitsgänge an jeder Linienstation. Nach Abschluss des jeweiligen Arbeitsgangs an einer Linienstation werden die bearbeiteten Artikel zur nächsten Linienstation befördert. Eine Montagelinie ist in mehrere Liniensegmente untergliedert, die durch Puffer voneinander getrennt sind. Eine Montagelinie kann entweder eine Hauptlinie oder eine Zulieferlinie sein.
Von generellem Artikel | Ein Artikel, der in mehreren Produktvarianten vorhanden ist. Bevor die Fertigung eines generellen Artikels erfolgen kann, muss der Artikel konfiguriert werden, um die gewünschte Produktvariante festzulegen. Beispiel Genereller Artikel: Handbohrmaschine Optionen 3 Energiequellen (Batterien, 12 V oder 220 V) 2 Farben (blau, grau) Mit diesen Optionen können insgesamt 6 Produktvarianten gefertigt werden.
Bis generellem Artikel | Ein Artikel, der in mehreren Produktvarianten vorhanden ist. Bevor die Fertigung eines generellen Artikels erfolgen kann, muss der Artikel konfiguriert werden, um die gewünschte Produktvariante festzulegen. Beispiel Genereller Artikel: Handbohrmaschine Optionen 3 Energiequellen (Batterien, 12 V oder 220 V) 2 Farben (blau, grau) Mit diesen Optionen können insgesamt 6 Produktvarianten gefertigt werden.
Zuschlagswährung für Montagelinie aktualisieren | Wenn das Währungssystem Ihrer Firma ein gebundenes Währungssystem ist (festgelegt im Programm Firmen (tcemm1170m000) ), können Sie die Währung im Feld Währung im Unterprogramm Montagelinienzuschläge (ticpr1180m000) ändern. Die Zuschlagswährung kann dann von der Währung abweichen, die für die Abteilung für Auftragsbearbeitung für die Montagelinie definiert wurde. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Währung der Montagelinie mit der Währung der entsprechenden Abteilung für Auftragsbearbeitung aktualisiert.