| Freigabearten für EK-Lieferabrufe |  |
| Wenn EK-Lieferabrufe verwendet werden, müssen Abruf freigabearten definiert werden, auf Basis derer eine EK-Freigabe gesendet wird. Im Feld Abruffreigabe Details der Programme Logistikdaten für EK-Vertragsposition (tdpur3102m000) und Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) müssen Sie eine der folgenden Freigabearten wählen: Lieferabruf Es wird nur ein Lieferabruf gesendet. VK-Feinabruf Es wird sowohl ein Lieferabruf als auch ein VK-Feinabruf gesendet. Produktionssynchroner Abruf Es wird sowohl ein Lieferabruf als auch ein produktionssynchroner Abruf gesendet. Nur Feinabruf Es wird nur ein VK-Feinabruf gesendet. Hinweis Sie können nur die Art Lieferabruf für Abrufe nach dem Bringprinzip und die Art Produktionssynchroner Abruf für Abrufe nach dem Holprinzip wählen. In den Programmen Logistikdaten für EK-Vertragsposition (tdpur3102m000) und/oder Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) müssen Sie außerdem Segmentsätze eingeben. Welche Segmentsätze eingegeben werden können, hängt von der gewählten Freigabeart ab. Ein Segmentsatz besteht aus mehreren Segmenten, die wiederum mit Anforderungsarten verbunden sind. Je nach Freigabeart und der gültigen Anforderungsart können bestimmte EDI-Nachrichten zu der Zeit generiert werden, wenn die EK-Freigabe an den Lieferanten gesendet wird. Hinweis Da Holprinzip-Abrufpositionen nicht zusammengefasst und automatisch in EK-Freigabepositionsdaten mit dem Status Geplant konvertiert werden, werden keine Segmentsätze verwendet. Die Anforderungsart ist demzufolge immer Fest. Bei Positionen von Abrufen nach dem Bringprinzip werden die Anforderungsarten im Programm EK-Lieferabruf - Positionen (tdpur3111m000) während der Neuerstellung berechnet, die Sie im Programm Abrufe wiederherstellen (tdpur3211m000) durchführen können. Die Anforderungsarten im Programm EK-Freigabepositionsdaten (tdpur3522m000) werden direkt aus dem gültigen Segmentsatz und den Entnahme rastern des Abrufs berechnet, die in den Programmen Logistikdaten für EK-Vertragsposition (tdpur3102m000) und/oder Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) gespeichert werden. Wenn Sie die Abrufposition nicht neu erstellen, ist der Wert des Feldes Anforderungsart im Programm EK-Lieferabruf - Positionen (tdpur3111m000) folglich identisch mit dem Wert im Feld Anforderungsart des Programms EK-Freigabepositionsdaten (tdpur3522m000). Welche Abrufpositionen enthalten sind, wenn Sie Freigabepositionen im Programm Freigabepositionen generieren (tdpur3222m000) generieren, hängt von der Freigabeart des Abrufs nach dem Bringprinzip ab. Wenn z. B. die Freigabeart definiert ist als Nur Feinabruf, wird kein Lieferabruf erstellt. Daher enthält die EK-Freigabe keine Freigabepositionen mit dem Status Geplant. Beziehungen zwischen der Freigabeart, der Anforderungsart und der EDI-Nachricht für Abrufe nach dem Bringprinzip mit der Freigabeart Lieferabruf.
Freigabeart | Verknüpfte Anforderungsart | Verknüpfte EDI-Nachrichten
--- | --- | ---
Lieferabruf | Geplant | BEM MRL001
Lieferabruf | Fest | BEM MRL001
Lieferabruf | Sofort | BEM MRL001
Die Freigabeart Lieferabruf wird nur von Abrufen nach dem Bringprinzip verwendet und erzeugt nur die EDI-Nachricht BEM MRL001. Daraufhin erfolgt der Versand auf Basis der EDI-Nachricht BEM MRL001, jedoch nur für solche Abrufpositionen, deren Anforderungsart Fest oder Sofort lautet. Beziehungen zwischen der Freigabeart, der Anforderungsart und der EDI-Nachricht für Abrufe nach dem Bringprinzip mit der Freigabeart VK-Feinabruf.
Freigabeart | Verknüpfte Anforderungsart | Verknüpfte EDI-Nachrichten
--- | --- | ---
Lieferabruf | Geplant | BEM MRL001
VK-Feinabruf | Fest | BEM SHP001
VK-Feinabruf | Sofort | BEM SHP001
Die Freigabeart VK-Feinabruf generiert sowohl Lieferabrufe (EDI-Nachricht BEM MRL001) als auch VK-Feinabrufe (EDI-Nachricht BEM SHP001). Die Abrufpositionen eines Lieferabrufs werden nur zu Planungszwecken freigegeben. Der VK-Feinabruf gibt nur Abrufpositionen mit der Anforderungsart Fest oder Sofort frei. Geplante Abrufpositionen sind in der Freigabe nicht enthalten. Der Versand erfolgt auf Basis der EDI-Nachricht BEM SHP001. Beziehungen zwischen der Freigabeart, der Anforderungsart und der EDI-Nachricht für Abrufe nach dem Bringprinzip mit der Freigabeart Nur Feinabruf.
Freigabeart | Verknüpfte Anforderungsart | Verknüpfte EDI-Nachrichten
--- | --- | ---
VK-Feinabruf | Fest | BEM SHP001
VK-Feinabruf | Sofort | BEM SHP001
Die Freigabeart Nur Feinabruf generiert nur VK-Feinabrufe. Es werden keine Planungsdaten an den Lieferanten freigegeben. Der VK-Feinabruf gibt nur Abrufpositionen mit der Anforderungsart Fest oder Sofort frei. Abrufpositionen mit der Anforderungsart Geplant sind in dieser Freigabe nicht enthalten. Der Versand erfolgt auf Basis der EDI-Nachricht BEM SHP001. Beziehungen zwischen der Freigabeart, der Anforderungsart und der EDI-Nachricht für Abrufe nach dem Holprinzip mit der Freigabeart VK-Feinabruf.
Freigabeart | Verknüpfte Anforderungsart | Verknüpfte EDI-Nachrichten
--- | --- | ---
Lieferabruf | Geplant | BEM MRL001
VK-Feinabruf | Fest | BEM SHP001
VK-Feinabruf | Sofort | BEM SHP001
Ein Abruf mit Holprinzip-Prognose erzeugt nur Lieferabrufe (EDI-Nachricht BEM MRL001), die Positionen mit dem Status Geplant enthalten. Die EDI-Nachricht BEM MRL001 wird nur zu Planungszwecken freigegeben. Ein Abruf mit dem Holprinzip generiert den VK-Feinabruf und gibt alle Abrufpositionen mit der Anforderungsart Fest oder Sofort frei. Der Versand erfolgt auf Basis der EDI-Nachricht BEM SHP001. Beziehungen zwischen der Freigabeart, der Anforderungsart und der EDI-Nachricht für Abrufe nach dem Holprinzip mit der Freigabeart Produktionssynchroner Abruf.
Freigabeart | Verknüpfte Anforderungsart | Verknüpfte EDI-Nachrichten
--- | --- | ---
Lieferabruf | Geplant | BEM MRL001
Produktionssynchroner Abruf | Fest | BEM SEQ001
Produktionssynchroner Abruf | Sofort | BEM SEQ001
Die Freigabeart Produktionssynchroner Abruf wird nur bei Abrufen nach dem Holprinzip verwendet und generiert die EDI-Nachrichten BEM MRL001 und BEM SEQ001. Ein Abruf mit Holprinzip-Prognose erzeugt nur Lieferabrufe (EDI-Nachricht BEM MRL001), die Positionen mit dem Status Geplant enthalten. Die EDI-Nachricht BEM MRL001 wird nur zu Planungszwecken freigegeben. Der Holprinzip-Abruf erzeugt nur produktionssynchrone Abrufe und gibt alle Abrufpositionen frei, deren Anforderungsart Fest oder Sofort lautet. Der Versand erfolgt auf Basis der EDI-Nachricht BEM SEQ001. Beziehungen zwischen der Freigabeart, der Anforderungsart und der EDI-Nachricht für Abrufe nach dem Holprinzip mit der Freigabeart Nur Feinabruf.
Freigabeart | Verknüpfte Anforderungsart | Verknüpfte EDI-Nachrichten
--- | --- | ---
VK-Feinabruf | Fest | BEM SHP001
VK-Feinabruf | Sofort | BEM SHP001
Der Abruf nach dem Holprinzip generiert den VK-Feinabruf und gibt alle Abrufpositionen frei, die immer den Status Fest oder Sofort haben. Es werden keine Planungsdaten an den Lieferanten freigegeben. Der Versand erfolgt auf Basis der EDI-Nachricht BEM SHP001. Hinweis Es werden nur dann EDI-Nachrichten generiert, wenn der Wert des Feldes Kommunikationskanäle in den Programmen Logistikdaten für EK-Vertragsposition (tdpur3102m000) und/oder Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) auf EDI gesetzt ist. Verwandte Themen Verwenden von Segmentsätzen Übersicht über die Abwicklung von EK-Lieferabrufen Abrufe nach dem Bringprinzip Abrufe mit Holprinzip-Prognose Holprinzip-Abrufe EK-Freigaben Übersicht über EDI-Dokumente |