| Leistungssteigerung beim Berechnen von Herstellkosten und Bewertungspreisen |  |
| Wenn Sie Herstellkosten und Bewertungspreise berechnen und aktualisieren und der Vorgang zu langsam abläuft, können Sie zusätzliche Server ('Parallele B-Shells') einsetzen, um die Berechnung und die Aktualisierung zu beschleunigen. Sie müssen die Server im Unterprogramm Systemleistungstreiber (tcmcs0597m000) definieren. Wenn Sie die Server aktivieren, wird das Programm Herstellkosten und Bewertungspreise berechnen (ticpr2210m000) durch das Register Parallele B-Shells ergänzt. Hinweis Zusätzliche Server können Sie nur dann verwenden, wenn mehrere Prozessoren in ERP LN vorhanden sind. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemmanager. Berechnung und Aktualisierung Berechnungen im parallelen B-Shell-Modus erfolgen von unten nach oben und Ebene für Ebene, wobei sie bei der untersten Ebene (EK-Artikel) beginnen. Innerhalb einer Ebene werden die Artikel im einstufigen Modus berechnet. Wenn Sie Herstellkosten und Bewertungspreise im parallelen B-Shell-Modus aktualisieren, wird kein Bericht mit aktualisierten Kosten und Bewertungen gedruckt. Nachdem Sie das Programm Herstellkosten und Bewertungspreise berechnen (ticpr2210m000) ausgeführt haben, können Sie stattdessen das Programm Buchungen Bestandsneubewertung drucken (whina1422m000) verwenden, um die Neubewertungsbuchungen zu drucken. Chargengröße Im Programm Herstellkosten und Bewertungspreise berechnen (ticpr2210m000) auf dem Register Parallele B-Shells können Sie im Feld Batch-Größe die Anzahl der Artikel definieren, die gleichzeitig zu den parallelen Servern (B-Shells) geschickt werden. Wenn Sie einen großen Stapel definieren, reduzieren Sie den Verwaltungsaufwand pro Artikel, was die Berechnung und den Aktualisierungsaufwand beschleunigen kann. Allerdings kann ein großer Stapel auch aufgrund der Wartezeiten am Ende einer Ebene zu einer Verlangsamung des Vorgangs führen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, verwenden Sie die Voreinstellung in diesem Feld. Protokolldatei Wenn Sie im parallelen B-Shell-Modus Berechnungen oder Aktualisierungen durchführen, werden Warnungen, die normalerweise auf einen Drucker oder ein Ausgabegerät geschickt werden, in der Protokolldatei `log.cpr2210` erfasst. Im Programm Fehlerprotokoll anzeigen (ttstperrlog ) können Sie die Protokolldatei anzeigen. Weitere Informationen über den Berechnungs- und Aktualisierungsvorgang, beispielsweise die Anzahl der Artikel und die Laufzeiten, können in der Protokolldatei `log.cprdll2001` erfasst werden. Ergänzen Sie Ihre BWC-Datei um folgende Einstellung, um auf diese zusätzliche Protokolldatei zugreifen zu können: `-set LOGGER=1 -set LOGGER_LEVEL=INFO` Verwandte Themen Verwenden von Leistungstreibern Aktivieren von Leistungstreibern |