| Parameter Konstruktionsdatenverwaltung (EDM) (tiedm0100m000) |  |
| Mit diesem Programm können Sie die Parameter für das Modul Konstruktionsdatenverwaltung definieren. Dieses Programm enthält folgende Daten: Auflistung der Konstruktionsdatenverwaltung Parametersätze aus der Historie und ihre Gültigkeitsdaten. Der aktuelle Parametersatz (ohne Gültigkeitsdatum) ist der erste Datensatz in der Liste. Doppelklicken Sie auf einen der Parametersätze aus der Historie, um die historischen Einstellungen abzufragen. Durch einen Doppelklick auf den Parametersatz ohne Gültigkeitsdatum am Anfang der Liste können Sie die aktuellen Parametereinstellungen abfragen oder bearbeiten. Wenn Sie die erforderlichen Änderungen vornehmen und den neuen Parametersatz abspeichern, führt ERP LN folgende Schritte aus: Hinzufügen des neuen Parametersatzes zur Historie. Der aktuelle Satz am Anfang der Liste wird aktualisiert. Verwandte Themen Übersicht Konstruktionsdatenverwaltung
Felder | Beschreibung
Gültig ab | Datum und Uhrzeit des Zeitpunkts, ab dem die Parameter gültig sind. Die Parameter gelten bis zum Gültigkeitsdatum neuerer Parametereinstellungen. Der aktuelle Parametersatz hat kein Gültigkeitsdatum.
Bezeichnung | Die Beschreibung des Parametersatzes.
Nummerngruppe für Stücklistenmassenänderung | Wenn Sie eine Stücklistenmassenänderung im Programm Stücklistenmassenänderung (tiedm3110m000) definieren, verwendet ERP LN die erste freie Nummer, um eine Auftragsnummer zu generieren. Mit dem Parameter, den Sie hier eingeben, legen Sie fest, aus welcher Nummerngruppe die freie Nummer generiert wird. Verwandte Themen Ändern von K-Stücklisten - Automatische Vorgehensweise Verwenden von Nummerngruppen und -kreisen
Nummerngruppe für Stücklistenmassenänderung | Die Bezeichnung der Nummerngruppe, die zum Generieren von Stücklistenmassenänderungen in der Konstruktionsdatenverwaltung verwendet wird. Verwandte Themen Ändern von K-Stücklisten - Automatische Vorgehensweise Verwenden von Nummerngruppen und -kreisen
Nummernkreis für Versionen | ERP LN verwendet den Nummernkreis, den Sie in dieses Feld eingeben, um Versionsnummern für die Versionen von Konstruktionsartikeln zu generieren.
Kopierte Artikel anpassen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Standardartikel, die in Projektartikel kopiert wurden, während eine Konstruktionsstückliste in eine Produktionsstückliste kopiert wurde, zu Projektartikeln in der Produktionsstückliste. Die Stückliste und der Arbeitsplan werden ebenfalls kopiert. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, bleibt ein Artikel ein Standardartikel, wenn er in eine Projektstückliste kopiert wird. Verwandte Themen Kopieren von Konstruktionsartikeln in Artikel Konstruktionsstücklisten
P-Stücklistenhistorie | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist,, wenn Sie eine K-Stückliste in eine Produktionsstückliste kopieren, werden die Positionen der alten Produktionsstückliste beibehalten und die neuen (aus der K-Stückliste kopierten) Positionen haben neue Folgenummern (eine Unterteilung der Positionsnummer ). Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden die alten Stücklistendaten überschrieben. Systemleistung Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter BOM history in Engineering Data Management. Verwandte Themen Kopieren von Konstruktionsartikeln in Artikel Konstruktionsstücklisten
Manuelle Versionsnummerierung | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie die Versionsnummern beim Erstellen neuer Versionen manuell eingeben. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist und Sie eine Stücklistenmassenänderung freigeben, müssen Sie folgende Schritte ausführen: Erstellen Sie eine neue Stücklistenmassenänderung. Definieren Sie die Maßnahmen für die Massenänderung. Definieren Sie eine Liste, in der erfasst wird, welche Artikel einbezogen/nicht einbezogen werden sollen. Generieren Sie Konstruktionsartikel nach Stücklistenmassenänderung. Ändern Sie den Status der Stücklistenmassenänderung in Genehmigt für Konstruktion um. Sie werden gefragt, ob Sie die Version für die Konstruktionsartikel nach Stücklistenmassenänderung manuell erstellen möchten. Wählen Sie "Ja". Das Programm Konstruktionsartikel nach Stücklistenmassenänderung (tiedm3122m000) wird aufgerufen. Wählen Sie Konstruktionsartikelversionen im Menü Zusatzoptionen. Erstellen Sie eine neue Version für alle Konstruktionsartikel nach Stücklistenmassenänderung. Kopieren Sie keine K-Stückliste einer früheren Version in die neue Version. Die Frage, ob die K-Stückliste kopiert werden soll, wird automatisch unterdrückt, wenn das Programm Konstruktionsartikelversion (tiedm1100m000) vom Programm Konstruktionsartikel nach Stücklistenmassenänderung (tiedm3122m000) geöffnet wird und das Kontrollkästchen Manuelle Versionsnummerierung markiert ist. Legen Sie das gewünschte Gültigkeitsdatum für die Versionen fest, wenn Sie die neuen Versionen im manuellen Versionsnummerierungsmodus erstellen. Im Programm Stücklistenmassenänderung (tiedm3110m000) können Sie nicht das Gültigkeitsdatum für Versionen festlegen. Geben Sie die neuen Versionen für alle Konstruktionsartikel nach Stücklistenmassenänderung im Programm Konstruktionsartikel nach Stücklistenmassenänderung (tiedm3122m000) ein, indem Sie auf die Positionen der Konstruktionsartikel doppelklicken. Wechseln Sie zum Programm Stücklistenmassenänderung (tiedm3110m000). Verarbeiten Sie die Änderungen in der Konstruktionsstückliste für die Stücklistenmassenänderung. Ändern Sie den Status der Stücklistenmassenänderung in Genehmigt für Produktion um. Sie werden gefragt, ob Sie die Versionen für die Produktion genehmigen, eine Beziehung für Konstruktionsartikel nach Stücklistenmassenänderung erstellen und Kopierdaten für die K-Stückliste generieren möchten. Wählen Sie für alle Fragen die Antwort "Ja". Geben Sie die Stücklistenmassenänderung frei. Hinweis Wenn Sie bereits mit Versionen arbeiten, ändern Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens nicht. So verhindern Sie eine inkonsistente Nummerierung der Versionen.
Bei Genehmigung durch Produktion in Artikel kopieren | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wenn Sie die Version eines Konstruktionsartikels auf Genehmigt durch Produktion setzen, kopiert ERP LN die Version des Konstruktionsartikels in einen Artikel. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wenn Sie die Version eines Konstruktionsartikels auf Genehmigt durch Produktion setzen, kopiert ERP LN die Version des Konstruktionsartikels nicht in einen Artikel. Wenn Sie die Version eines Konstruktionsartikels auf Genehmigt durch Produktion setzen möchten, wählen Sie im Programm Konstruktionsartikelversion (tiedm1100m000) die Version aus und klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Genehmigen durch Produktion. Verwandte Themen Konstruktionsartikel