| Abmessungen von Ladeeinheiten, Beispiel A |  |
| In diesem Beispiel werden die Abmessungen einer Ladeeinheiten-Struktur beschrieben, deren übergeordnete Ladeeinheit einen internen Verpackungsartikel hat. Ein großer Behälter enthält einige Paletten, die wiederum verschiedene Kartons enthalten. In diesen Fällen hat die übergeordnete Ladeeinheit einen anwenderdefinierten internen Verpackungsartikel vom Typ Behälter. Auf der ersten untergeordneten Ebene hat jede untergeordnete Ladeeinheit einen anwenderdefinierten externen Verpackungsartikel vom Typ Palette. Auf der zweiten untergeordneten Ebene hat jede untergeordnete Ladeeinheit einen anwenderdefinierten Verpackungsartikel vom Typ Karton. Die Abmessungen der Verpackungsartikel lauten wie folgt:
Abmessungen | Behälter | Palette | Karton
--- | --- | --- | ---
Breite | 2 m | 1 m | 0,25 m
Tiefe | 5 m | 1 m | 0,5 m
Höhe | 2 m | 0,2 m | 0,2 m
Grundfläche | 10 m2 | 1 m2 | 0,125 m2
Volumen | 20 m3 | 0,2 m3 | 0,025 m3
Gewicht | 250 kg | 5 kg | 100 gr
Ein voll beladener Behälter enthält somit 20 Paletten und 320 Kartons. Jede Palette enthält vier Lagen mit je acht Kartons, insgesamt also 32 Kartons. Da auf die Grundfläche des Behälters 10 Paletten passen, werden die Paletten in zwei Lagen gestapelt. Das Eigengewicht des Behälters beträgt 250 kg, das verdichtete Gewicht der Paletten beträgt 20 * 5 = 100 kg und das Gewicht der Kartons beträgt 3,2 kg. Das verdichtete Gewicht der Verpackungsartikel beträgt daher 250 + 100 + 3,2 = 353,2 kg. Nimmt man als Gesamtgewicht der in den Kartons enthaltenen Artikel 1000 kg an, beträgt das Bruttogewicht der übergeordneten Ladeeinheit 353,2 + 1000 = 1353,2 kg. |