| Produktionslager auffüllen (tiasc8210m000) |  |
| Mit diesem Programm können Sie Liefermeldungen erstellen oder aktualisieren, die Lieferanten oder Läger zur Umlagerung von Artikeln in ein Produktionslager verwenden können. Funktionalität In diesem Programm können Liefermeldungen generiert und aktualisiert werden. Die Funktionaliät des Programms wird hauptsächlich durch das Materialbereitstellungssystem bestimmt, das Sie verwenden. Holprinzip (auftragsbezogen) Wenn Sie das Materialbereitstellungssystem reihenfolgeabhängige Lieferung verwenden, können die Meldungen folgendermaßen generiert und aktualisiert werden: Wenn die Meldungen für interne Lieferungen generiert werden, können sie gesperrt oder nicht gesperrt sein. Wenn die Meldungen für externe Lieferungen generiert werden, sind sie niemals gesperrt. Gesperrt: Als Voreinstellung sind Meldungen für interne Lieferungen Gesperrt. Sie werden erst verarbeitet, wenn die Sperre aufgehoben wird. Nicht gesperrt: Die Sperrung für Meldungen für interne Lieferungen wird aufgehoben auf der Grundlage auf der Linienstation, die im Feld Auslöserlinienstation angegeben wurde. Weitere Erläuterungen dazu im Abschnitt "Parameter". Die Aktualisierung von Meldungen kann auf drei unterschiedliche Arten erfolgen. Vollständige Aktualisierung: Bei einer vollständigen Aktualisierung wird der Auftragsinhalt aktualisiert, d. h. das Material und die Mengen, sowie die LIeferdaten, d.h. Lieferreihenfolge und Liefertermin und -zeitpunkt. Diese Aktualisierung ist also in keinster Weise eingeschränkt. Teilaktualisierung: Bei einer Teilaktualisierung werden nur die Lieferdaten aktualisiert, d. h. Lieferreihenfolge und Liefertermin und -zeitpunkt. Diese Aktualisierung ist auf die Lieferdaten beschränkt, da zum Zeitpunkt der Aktualisierung der Lieferant oder das Lager Änderungen im Auftragsinhalt nicht mehr verarbeiten können. Eine Aktualisierung wird als Teilaktualisierung durchgeführt, wenn sie in den Unveränderbarkeits-Zeitraum fällt. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Parameter". Aktualisierung des Status "Gesperrt": Die Sperrung für vorhandene gesperrte Meldungen wird aufgehoben. Durch die Aufhebung der Sperre können die Meldungen durch das Lager oder den Lieferanten verarbeitet werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Parameter". Wenn Sie auftragsbezogene Liefermeldungen teilweise oder vollständig aktualisieren, die bereits übertragen wurden, wird das Feld Status im Programm Linienstation - Lieferumbuchungen für Montageteile (auftragsbezogen) (tiasc8520m000) auf Geändert gesetzt. Dies gilt für gesperrte und nicht gesperrte Meldungen. Holprinzip (Stapel) Wenn Sie das Materialbereitstellungssystem Holprinzip (Stapel) verwenden, haben die Meldungen folgende Eigenschaften: Der Status "Gesperrt" gilt nicht für diese Meldungen, so dass es nicht möglich ist, eine Sperre aufzuheben. Die Meldungen können nicht aktualisiert werden, unabhängig davon, ob sie bereits übertragen wurden. Hinweis Wenn Sie andere Teile oder Mengen anfordern möchten, nachdem Sie die Liefermeldungen im Stapel generiert haben, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung: Geänderte Menge, Teile bleiben gleich: Sie können zusätzliche Teile nur anfordern, indem Sie eine Meldung für einen anderen Auftrag generieren, für den die Teile noch nicht angefordert wurden. Geänderte Teile: Sie können neue Meldungen für den gleichen Auftrag generieren. Parameter Die Funktionalität dieses Programms wird durch die folgenden Parameter und Einstellungen bestimmt: Im Materialbereitstellungssystem, das im Programm Artikeldaten nach Lager (whwmd2110s000) festgelegt wird, werden die folgenden Parameter gesetzt: Lieferlager: Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren, werden Montageteile aus dem angegebenen Lager angefordert; dazu werden dort Lagerumbuchungen generiert. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden Montageteile bei einem externen Lieferanten bestellt, und die Meldungsdaten werden im Modul Einkauf verarbeitet, von wo sie über einen VK-Feinabruf oder einen produktionssynchronen Abruf weitergegeben werden. Materialbereitstellungssystem: Montageteile können über das System Holprinzip (Stapel) geliefert werden, d. h. nicht für einen bestimmten Montageauftrag, oder über das System Holprinzip (auftragsbezogen). Liefermeldungen können nur aktualisiert werden, wenn Sie das Materialbereitstellungssystem "Holprinzip (auftragsbezogen)" verwenden. Für auftragsbezogene Liefermeldungen wird ein Planungsfenster verwendet, um zu ermitteln, ob eine Aktualisierung der Meldungen nur teilweise erfolgen muss. Eine Aktualisierung, die in diesem Zeitraum fällt, erfolgt nur teilweise. Bei diesem Planungsfenster handelt es sich um den Unveränderbarkeits-Zeitraum, der im Programm Bausätze (whwmd4550m000) im Paket Warehouse Management für den Bausatz der Montageteile definiert wurde. Auftragsbezogene Liefermeldungen sind als Voreinstellung gesperrt, wenn sie für interne Lieferungen generiert werden. Für externe Lieferungen sind die Meldungen niemals gesperrt. Gesperrte Meldungen sind für die Verarbeitung durch Lieferanten oder Lager gesperrt, bis die Sperre aufgehoben wird. Die Sperre der Meldungen wird von ERP LN vergeben und im Feld Gesperrt im Programm Linienstation - Lieferumbuchungen Montageteile (auftragsbez) (tiasc8520m000) erfasst. Weitere Informationen finden Sie in der Feldhilfe zum Feld Auslöserlinienstation. Ob eine Sperre für auftragsbezogene Liefermeldungen für interne Lieferungen aufgehoben werden muss, ist abhängig von der Linienstation, die im Feld Auslöserlinienstation angegeben wurde. Wenn die Station identisch ist mit der auslösenden Station, die im Programm Artikeldaten nach Lager (whwmd2110s000) festgelegt wurde, wird die Sperre für die Meldungen aufgehoben. Die Menge der Teile wird durch den Wert im Feld Zu reservierende Menge im Programm Parameter Montageverwaltung (ASC) (tiasc0100m000) festgelegt. In diesem Programm werden nur Meldungen für Artikel generiert oder aktualisiert, die nicht zum Greifvorrat gehören. Ob ein Artikel zum Greifvorrat gehört, legen Sie im Programm Artikel - Warehouse Management (whwmd4100s000) fest. Folgebedingungen In diesem Programm werden Liefermeldungen nur erstellt oder aktualisiert. Diese Meldungen werden erst verarbeitet, nachdem sie in das Lager oder an den Lieferanten übertragen worden sind. Daher müssen Sie die Meldungen im Programm Meldungen für Lieferumbuchungen für Montageteile weiterleiten (tiasc8220m000) übertragen, nachdem Sie die Meldungen im aktuellen Programm generiert oder aktualisiert haben. Auslösen von Prozessen Um sicherzustellen, dass im Produktionslager einer Linienstation immer ausreichend Bestand vorhanden ist, knnen Sie den Prozess mithilfe eines vorgangsausgelösten Workflow auslösen, beispielsweise durch die Fertigmeldung von Linienstationsaufträgen in einer vorhergehenden Linienstation. Auf diese Weise können Sie die vorhandenen Bedarfe besser antizipieren. Sie definieren die Auslöser im Programm Auslöserdaten (tiasl8100m000). Hinweis Sie können die übertragenen Teile im Programm Linienstation - Lieferumbuchungen für Montageteile (Stapel) (tiasc8510m000) oder im Programm Linienstation - Lieferumbuchungen für Montageteile (auftragsbezogen) (tiasc8520m000) abfragen. Das aktuelle Programm ist eines von zwei Programmen, in denen Sie auftragsbezogene Liefermeldungen generieren oder aktualisieren können. Das andere Programm ist Meldungen für auftr.bez. Teillieferungen generieren (mit Plan.Fenster) (tiasc8212m000), in dem die Generierung und Aktualisierung von Liefermeldungen anhand von Planungsfenstern gesteuert wird. Sie können das aktuelle Programm zusammen mit diesem Programm einsetzen. Weitere Informationen finden Sie in der Programmhilfe zu diesem Programm. Verwandte Themen Montageverwaltung - Übersicht Retrograde Abbuchung für Montage
Felder | Beschreibung
Montageauftrag | Der Montageauftrag, für den die Liefermeldungen generiert werden. Hinweis Die Liefermeldungen werden für die Linienstationsaufträge generiert oder aktualisiert, die im Montageauftrag enthalten sind. Im Einzelnen werden die Meldungen für den Linienstationsauftrag generiert, der für die Station im Feld Linienstationslieferung bei vorliegen. Der Montageauftrag darf keine der folgenden Status aufweisen: Reihenfolge geplant In Bearbeitung Fertig
Auslöserlinienstation | Die Linienstation in diesem Feld löst die Generierung oder Aktualisierung von Liefermeldungen aus, oder bestimmt, für welche Liefermeldungen eine Sperre aufgehoben werden muss. Die Funktionen für dieses Feld werden in den folgenden Punkten erläutert: Die Linienstation in diesem Feld legt fest, ob eine Sperre für interne Liefermeldungen aufgehoben werden muss. Wenn im aktuellen Programm Meldungen für interne Lieferungen generiert werden, erhalten diese als Voreinstellung den Status Gesperrt. Durch gesperrte Meldungen werden gesperrte Lageraufträge generiert, die im Paket Warehouse Management nicht verarbeitet werden, obwohl sie für Planung und Reservierung verwendet werden können. Wenn vorhandene Meldungen aktualisiert werden, kann die Sperre aufgehoben werden. Ob die Aktualisierung die Sperre wirklich aufhebt, wird durch die in diesem Feld ausgewählte Station festgelegt. Wenn die Station in diesem Feld identisch ist mit der auslösenden Station, die im Programm Artikeldaten nach Lager (whwmd2110s000) festgelegt wurde, wird die Sperre für die Meldungen aufgehoben. Wenn die Liefermeldungen in dieser Station selbst generiert wurden, wird die Sperre sofort aufgehoben. Der Status der Liefermeldungen wird im Feld Gesperrt im Programm Linienstation - Lieferumbuchungen für Montageteile (auftragsbezogen) (tiasc8520m000) angegeben. Wenn Sie dieses Programm manuell ausführen, wird in diesem Feld nur angegeben, ob eine Sperre für Liefermeldungen aufgehoben werden muss, wie im Punkt oben erläutert. Die Linienstation, für die Sie Liefermeldungen generieren oder aktualisieren, wird nur durch das Feld Linienstationslieferung bei festgelegt. Wenn Sie dieses Programm jedoch in einem auslösergesteuerten Workflow ausführen, kann das aktuelle Feld als die Station im Feld Ausgelöst von Station im Programm Auslöserdaten (tiasl8100m000) interpretiert werden, die angibt, in welcher Station das aktuelle Programm ausgeführt werden muss, d. h. durch welche Station die Generierung oder Aktualisierung von Liefermeldungen für den Linienstationsauftrag ausgelöst wird, der für die Station im Feld Linienstationslieferung bei vorliegt. Hinweis Die Aktualisierung ist nur für auftragsbezogene Liefermeldungen möglich; eine Aufhebung einer Sperre ist nur für interne Lieferungen möglich. Für stapelbezogene Liefermeldungen wird dieses Feld nur für die Generierung der Meldungen verwendet, wenn Sie einen auslösergesteuerten Workflow verwenden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Funktionalität" in der Programmhilfe. Der eigentliche Auslöser ist nicht die Linienstation, sondern ein Ereignis in dieser Station. Wenn beispielsweise ein Linienstationsauftrag in einer bestimmten Station fertig gemeldet wird, löst dieser Vorgang das aktuelle Programm aus, in dem Liefermeldungen für den Linienstationsauftrag generiert oder aktualisiert werden, der für die Kombination aus Montageauftrag und Linienstation vorliegt, die in den Feldern Montageauftrag und Linienstationslieferung bei angegeben wurden.
Linienstationslieferung bei | Die Linienstation, für die Liefermeldungen generiert oder aktualisiert werden. Für dieses Feld gelten zwei Regeln: Der Linenstationsauftragsstatus für Montageaufträge (tiasc2502m000) und Linienstationslieferung bei darf nicht Fertig oder Abgeschlossen lauten. Die Stationsart muss "Linienstation" sein.
Jobfolgeart | Die Jobfole, die Sie als Grundlage für die Berechnung der Lieferzeiten für die angeforderten Montageteile in das Produktionslager verwenden möchten. Folgende Optionen sind möglich: Geplant: Als Grundlage wird die geplante Reihenfolge der Arbeit am Montageauftrag verwendet. Das bedeutet, dass für die Berechnung der geplanten Lieferzeiten für die angeforderten Teile die geplanten Zeiten des Linienstationsauftrags für die Station im Feld Linienstationslieferung bei verwendet werden, auch wenn zurzeit die tatsächlichen Zeiten des Auftrags von den geplanten Zeiten abweichen. Tatsächlich: Als Grundlage wird die tatsächliche Reihenfolge der Arbeit am Montageauftrag verwendet. Wenn Sie einen auslösergesteuerten Workflow verwenden, wird das aktuelle Programm beispielsweise ausgeführt, wenn der Linienstationsauftrag für die Station im Feld Auslöserlinienstation fertig gemeldet wird und damit den Status Verarbeitung ist abgeschlossen erhält. ERP LN ermittelt dann Abweichungen zwischen den tatsächlichen Zeiten und den geplanten Zeiten des Linienstationsauftrags und berücksichtigt diese Differenzen bei der Berechnung der geplanten Lieferzeit der angeforderten Teile. Hinweis Sie können die tatsächliche Reihenfolge nur als Grundlage verwenden, wenn die Teile über das Materialbereitsstellungssystem "Holprinzip (auftragsbezogen)" bestellt werden.
Befehle | Beschreibung
Generieren | Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Meldungen zu übertragen.
Meldungen | Klicken Sie auf diese Option, um die Fehlermeldungen abzufragen, wie beispielsweise Linienstationsaufträge, für die die Bedarfe nicht retrograd abgebucht wurden, oder AiU-Umbuchungen, die nicht generiert werden konnten.