| Unterdeckungen für Montageteil (tiasc2540m000) |  |
| In diesem Programm können Sie eine Liste der Unterdeckungen für Montageteile abfragen. Anhand dieser Liste können Sie die entsprechenden Maßnahmen für die reibungslose Fortsetzung ergreifen. Wählen Sie im Menü "Zusatzoptionen" die Option "Bestand prüfen", um das Programm Bestand prüfen (tiasc2240m000) aufzurufen, in dem Sie eine Liste der Unterdeckungen erstellen können. Diese Liste basiert auf dem geplanten Bestand im Paket Enterprise Planning. Außerdem wird die Liste durch die Bedarfsdaten, Montagelinien und Montageteile eingeschränkt, die Sie auswählen. ERP LN beschränkt die Prüfung immer auf kritische Montageteile. Welche Artikel kritisch sind, können Sie im Programm Artikel - Produktion (tiipd0101m000) ermitteln. Klicken Sie doppelt auf einen Artikel und überprüfen Sie das Kontrollkästchen Kritisch für Bestandsprüfung im Register "Verfahren". Wenn Sie eine Unterdeckungsliste erstellen, aber bereits eine Liste vorhanden war, wird diese aktualisiert. Die Aktualisierung erfolgt im Einzelnen folgendermaßen: Unterdeckungen für Montageteile mit einem Bedarfsdatum in der Vergangenheit werden aus der vorhandenen Liste gelöscht. Die Mengen werden aktualisiert. Für eine neue Kombination aus Bedarfsdatum und Montageteile werden neue Unterdeckungsmengen zu der Liste hinzugefügt. Mit Ausnahme der Löschung von Unterdeckungen in der Vergangenheit werden diese Schritte nur für die Bedarfsdaten, Teile und Montagelinien ausgeführt, die Sie angegeben haben. Das Datum der Bestandsprüfung gibt an, wann Mengen aktualisiert oder eingefügt wurden. Beachten Sie, dass die angegebenen Montagelinien in der Liste nicht berücksichtigt werden, obwohl sie einen großen Einfluss auf diese haben können. Die Liste der Unterdeckungsmengen wird nach Montageteil oder nach Bedarfsdatum sortiert; dies ist abhängig von der ausgewählten Ansicht. Wenn Sie die Unterdeckungen für Montageteile drucken möchten, wird das Programm Unterdeckung für Montageteil drucken (tiasc2440m000) aufgerufen. Sie können eine Liste der Unterdeckungen und/oder der damit verknüpften Aufträge drucken. Maßnahmen zur Aufhebung von Unterdeckungen Wenn Unterdeckungen für Montageteile auftreten, können Sie im Programm Unterdeckungen für Montageteil - Montageaufträge (tiasc2545m000) die Aufträge sperren, für die diese Teile erforderlich sind. Natürlich wird durch die Sperrung der Aufträge das Problem der Unterdeckung selbst nicht gelöst. Sie müssen die Ursache für die Unterdeckung ermitteln und geeignete Maßnahmen ergreifen. Wenn dies jedoch nicht unverzüglich möglich ist, kann die Sperrung von Aufträgen dazu beitragen, dass die Produktion weitergeführt werden kann; sie erhalten dann Zeit zur Lösung des Unterdeckungsproblems. Zur Behebung der Unterdeckung können Sie beispielsweise folgende Maßnahmen ergreifen: Anfrage beim Lieferanten, die Waren pünktlich oder vorzeitig zu liefern Ausführung der Planung im Paket Enterprise Planning. Wenn Sie die Planung in Enterprise Planning noch nicht ausgeführt haben, wurden keine EK-Lieferabrufe oder Produktionsaufträge zur Deckung der Unterdeckungen generiert. Aufträge in ASC neu planen Planen Sie Produktionsaufträge neu, für die die gleichen Teile verwendet werden. Möglicherweise ist ein Produktionsauftrag mit einer geringeren Priorität vorhanden, den Sie verzögern können, so dass Montageteile frei werden. Hinweis Der Bestand kann nur geprüft werden, wenn im Paket Enterprise Planning als Bestellsystem für den Artikel "Geplant" festgelegt wurde. Weitere Informationen finden Sie in der Feldhilfe zu Feld Bestellsystem im Register "Einstellungen" im Programm Artikel - Bestellung (tcibd2100s000). Die angegebenen Montagelinien werden in der Unterdeckungsliste nicht aufgeführt. Sie können nicht sehen, in welcher Montagelinie das Problem auftritt. Verwandte Themen Montageverwaltung - Übersicht Kritische Artikel Montageaufträge Reihenfolgeplanung und Regelarten in Montageverwaltung Auslastung von Montagelinienstationen
Felder | Beschreibung
Bedarfsdatum | Das Datum, an dem das Montageteil für den Fertigungsprozess erforderlich ist.
Montageteil | Das Montageteil, für das Unterdeckungen vorliegen.
Unterdeckungsmenge | Die Menge der Montageteile, für die Unterdeckungen vorliegen.
Gesperrte Menge | Die Menge der Montageteile, für die Unterdeckungen vorliegen, und die für gesperrte Aufträge erforderlich sind.
Bestandsprüfung am | Das Datum, an dem der geplante Bestandsstatus des betreffenden Montageteils zuletzt geprüft wurde.
Bestandseinheit | Die Maßeinheit, in der das Montageteil angegeben wird, beispielsweise Stck (Stück).
Verbleibende Unterdeckungsmenge | Die ursprüngliche Unterdeckungsmenge abzüglich der gesperrten Menge.
Befehle | Beschreibung
Bestand prüfen... | Klicken Sie auf diese Option, um über die Zoom-Funktion das Programm Bestand prüfen (tiasc2240m000) aufzurufen, in dem Sie eine Liste der Unterdeckungen für Montageteile generieren können. Sie können in diesem Programm auch eine Liste der gesperrten Aufträge generieren.
Auftragslisten generieren... | Klicken Sie auf diese Option, um über die Zoom-Funktion das Programm Montageauftragslisten für kritische Teile generieren (tiasc2245m000) aufzurufen, in dem Sie Auftragslisten für Aufträge generieren können, die von den Unterdeckungen für Montageteile betroffen sind. In diesem Programm stehen Ihnen auch folgende Optionen zur Verfügung: Generierung von zusätzlichen Aufträgen, die diese Unterdeckungsteile verwenden, auch wenn der geplante Bestand für die Aufträge keine Probleme aufzuweisen scheint Auswahl der Kriterien zur Auswahl der Aufträge Angabe, ob neue Auftragslisten generiert oder vorhandene Listen aktualisiert werden sollen