| Auslastungsanalyse anzeigen (tiasc5701m000) |  |
| Mit diesem Programm können Sie Diagramme generieren, in denen eine Analyse der Auslastung und der verfügbaren Kapazität für Mitarbeiter- und/oder Maschinenbelegung für eine Montagelinie oder Teile davon graphisch dargestellt wird. Um die Arbeitsauslastung auf der Montagelinie besser auszugleichen, können Sie die Kapazität und die tatsächliche Auslastung der Linie analysieren. Auf diese Weise können Sie ermitteln wo Engpässe auftreten, die Kapazität überschritten wird oder Kapazitäten nicht ausgelastet sind. Die Ergebnisse der Analyse werden in einem Diagramm dargestellt. Die Kapazitätsauslastung ist die Anzahl der Mitarbeiter- und/oder Maschinenstunden, die an einem bestimmten Produktionsort aufgewendet werden. Dabei kann es sich um eine Linienstation, ein Liniensegment, eine Produktionsabteilung oder die Montagelinie handeln. Die verfügbare Kapazität ist die Anzahl der Mitarbeiter- und/oder Maschinenstunden, die an einem bestimmten Produktionsort verfügbar sind. Die Kapazitätsauslastung kann auf unterschiedlichen Detailebenen analysiert werden. Dies ist wichtig, da durch eine detaillierte Analyse Engpässe ermittelt werden können, die auf globaler Ebene nicht sichtbar waren. Hinweis In diesem Programm werden nur die Kapazitätsauslastung und die Kapazität angezeigt; Sie erhalten keine Warnung, wenn Engpässe auftreten oder Möglichkeiten zur Verbesserung der Auslastung der Linie vorhanden sind. Sie müssen diese Aspekte selbst ermitteln. Im Programm Arbeitsganganalyse drucken (tiasc5401m000) können Sie einen Bericht drucken, in dem aufgeführt wird, wann die Arbeitszeiten die verfügbare Zeit übersteigen. Parameter und Einstellungen Die Kapazität der Linie wird durch die folgenden Parameter und Einstellungen bestimmt: Kalender. Der Kalender wird im Modul Kalender und Perioden im Paket Common festgelegt. Der Parameter Einsatzbereich. Dieser Parameter wird im Programm Parameter Montageverwaltung (ASC) (tiasc0100m000) festgelegt. Der Einsatzbereich bildet die Verknüpfung zwischen Ressourcen und einem Kalender. Die nicht-durchschnittlichen Zuordnungen auf Linienstationsebene. Diese Zuordnungen werden in den Programmen Montagelinie - Zuordnungen (tiasc5510m000) und Montagelinie - Zuordnungen und Linienstationen (tiasc5520m000) festgelegt. Die nicht-durchschnittlichen Zuordnungen legen die Anzahl der Ressourcen fest, d. h. die Mitarbeiter und Maschinen, die für eine Linienstation zur Verfügung stehen. Da bei der Planung von Montageaufträgen die Linienkapazität berücksichtigt wird, sind diese Parameter auch wichtig für die tatsächliche Kapazitätsauslastung, obwohl dese die Kapazität übersteigen kann. Verwandte Themen Montageverwaltung - Übersicht Linienstationsvarianten Auslastung von Montagelinienstationen Montageaufträge Montagezuordnung Reihenfolgeplanung und Regelarten in Montageverwaltung
Felder | Beschreibung
Verdichten nach | Die Ebene, auf der die Analyse durchgeführt wird. Auf dieser Ebene werden außerdem hauptsächlich die Daten festgelegt, die in diesem Programm ausgegeben werden. Folgende Detailebenen sind möglich: Montagelinie Liniensegment Hauptabteilung Linienstation Linienstation nach Auftrag Die letzte Option, "Linienstation nach Auftrag", ist identisch mit der Option "Linienstation", die Daten werden dann jedoch nach Montageauftrag sortiert. Anhand dieser Option können Sie ermitteln, welche Aufträge verschoben oder getauscht werden können, um Kapazitätsprobleme zu beheben. Die Auswahl der Option "Linienstation nach Auftrag" hat die folgenden Auswirkungen auf andere Felder und Kontrollkästchen in diesem Programm: Die Felder Anzahl Perioden auf Diagramm und Art des Diagramms sind nicht aktiv. Die Kontrollkästchen Mitarbeiterkapazität/-auslastung anzeigen und Maschinenkapazität/-auslastung anzeigen sind markiert; die Markierung kann nicht aufgehoben werden. Das Feld Sortieren nach ist aktiv. Für die anderen Optionen im aktuellen Feld ist das Feld Sortieren nach nicht aktiv.
Beginn am | Der Zeitraum, für den die Analyse durchgeführt wird. Für die Berechnung der Kapazitätsauslastung werden nur Linienstationsaufträge (LSAs) berücksichtigt, deren Anfangsterm in diesen Bereich fällt.
Periodenlänge | Die Länge der Periode, für die die Analyse durchgeführt wird. Die Kapazität und Kapazitätsauslastung werden als Zeitraum pro Periode angegeben. Geben Sie eine ganze Zahl ein. Über die Länge der Periode wird auch die Einheit festgelegt, die zur Darstellung der Mitarbeiter- und Maschinenbelegung im Diagramm verwendet wird. Dabei werden folgende Regeln angewendet: Wenn die Periodenlänge unter 50 Minuten liegt, wird die Kapazitätsauslastung in Sekunden angegeben. Wenn die Periodenlänge zwischen 50 Minuten und 50 Stunden liegt, wird die Kapazitätsauslastung in Minuten angegeben. Wenn die Periodenlänge zwischen 50 Stunden und 50 Tagen liegt, wird die Kapazitätsauslastung in Stunden angegeben. Wenn die Periodenlänge mehr als 50 Tage beträgt, wird die Kapazitätsauslastung in Tagen angegeben.
Periodenlänge | Die Einheit, in der die Periode angegeben wird. Die folgenden Einheiten können verwendet werden: Tage Stunden Minuten Hinweis Die ausgewählte Einheit hat keinen direkten Einfluss auf die Einheit, in der die Kapazitätsauslastung im Diagramm angegeben wird. Die Einheit im Diagramm wird durch die Periodenlänge im gleichnamigen Feld festgelegt.
Mitarbeiterkapazität/-auslastung anzeigen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt das Diagramm die Kapazität und Kapazitätsauslastung für Mitarbeiterstunden. Hinweis Wenn Sie im Feld Verdichten nach die Option "Linienstation nach Auftrag" ausgewählt haben, wird dieses Kontrollkästchen automatisch markiert; die Markierung kann nicht aufgehoben werden. Wenn Sie im Feld Verdichten nach eine andere Option auswählen, muss mindestens eines der Kontrollkästchen im Gruppenfeld "Auslastungsanalyse" markiert werden.
Maschinenkapazität/-auslastung anzeigen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt das Diagramm die Kapazität und Kapazitätsauslastung für Maschinenstunden. Hinweis Wenn Sie im Feld Verdichten nach die Option "Linienstation nach Auftrag" ausgewählt haben, wird dieses Kontrollkästchen automatisch markiert; die Markierung kann nicht aufgehoben werden. Wenn Sie im Feld Verdichten nach eine andere Option auswählen, muss mindestens eines der Kontrollkästchen im Gruppenfeld "Auslastungsanalyse" markiert werden.
Anzahl Perioden in Diagramm | Geben Sie die Anzahl der Perioden ein, die im Diagramm zusammengefasst dargestellt werden sollen. Die Gesamtanzahl der Perioden wird durch den Bereich festgelegt, den Sie in den Feldern Beginn am festgelegt haben, dividiert durch die Periodenlänge. Wenn die Gesamtanzahl der Perioden zu hoch ist für eine detaillierte Ansicht, können Sie das Diagramm basierend auf dem Wert, den Sie hier eingegeben haben, in mehrere Perioden unterteilen.
Art des Diagramms | Die Art des Diagramms, die Sie verwenden möchten. Wählen Sie eine der folgenden Arten aus: Liniendiagramm 2D-Balkendiagramm 3D-Balkendiagramm 2D-Kreisdiagramm 3D-Kreisdiagramm Gantt-Diagramm Logarithmisches/lineares Diagramm 2D-Flächendiagramm 2D-Streuungsdiagramm Polardiagramm Höchst-Tiefst-Diagramm Blasendiagramm Tape-Diagramm 3D-Flächendiagramm Logarithmisches/logarithmisches Diagramm Lineares/logarithmisches Diagramm Box-Whisker-Diagramm Höchst-Tiefst-Diagramm Kurs-Diagramm 3D-Flächendiagramm 3D-Streuungsdiagramm Zeitreihendiagramm
Sortieren nach | Wählen Sie die Art der Sortierung aus: nach Mitarbeiter- oder nach Maschinenauslastung. Hinweis Dieses Feld ist nur aktiv, wenn Sie im Feld Verdichten nach die Option "Linienstation nach Auftrag" ausgewählt haben.
Montagelinie | Die Montagelinie, für die Kapazität und Kapazitätsauslastung analysiert werden.
Liniensegment | Das Liniensegment, für das Kapazität und Kapazitätsauslastung analysiert werden.
Linienstation | Die Linienstation, für die Kapazität und Kapazitätsauslastung analysiert werden.
Hauptabteilung | Die Hauptabteilung, für die Kapazität und Kapazitätsauslastung analysiert werden.
Befehle | Beschreibung
Analyse durchführen | Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Analyse für die Kapazitätauslastung und Kapazität zu erstellen.