| Kapazitätsauslastungsplanung - Berechnung von Planungsprioritäten |  |
| Wenn die gewünschte Produktionsmenge in einer Planperiode die Kapazitäts- oder Materialbeschränkungen überschreitet, muss ERP LN eine Auswahl treffen. Einige Planartikel können sofort geplant werden. Die übrigen müssen in die nachfolgende oder vorhergehende Planperiode verschoben werden. Die Auswahl basiert auf den folgenden Planungs- und Artikeldaten: Planungsdaten: Produktionsmenge Verschobene Menge Anzahl der verschobenen Perioden Artikeldaten: Gesamte Materialkosten Produktionskosten für kritische Ressource Artikelpriorität Artikeldaten können im Programm Planartikeldaten (cprpd1100m000) festgelegt werden. Sie können die Berechnung der Planungspriorität im Programm Parameter Kapazitätsauslastungsplanung (cpwlc2101m000) ändern. Die Funktion der Felder in diesem Programm wird im Hilfetext Kapazitätsauslastungsplanung - detailliertes Beispiel erläutert. Prioritätsebene Für jeden Planartikel wird eine Prioritätsebene berechnet. Hierzu stehen drei Möglichkeiten zur Verfügung. Die Prioritätsebene kann auf folgenden Angaben basieren: Planungsdaten (z. B. Produktionsmenge) vordefinierte Artikelprioritäten (z. B. hoch, mittel, niedrig) Kombination aus Planungsdaten und Artikelprioritäten Legen Sie dies durch eine Einstellung im Feld Artikelpriorität berücksichtigen fest. Planungsdaten Wenn das Feld Artikelpriorität berücksichtigen auf Nein gesetzt ist, basiert die Prioritätsebene auf den Planungsdaten wie beispielsweise der Produktionsmenge. Die Prioritätsebene wird folgendermaßen berechnet: Regeln für Rückwärtsplanung/Vorwärtsplanung Zunächst wird die Prioritätsebene festgelegt, auf einen der folgenden Werte: Produktionsmenge: Die Produktionsmenge entspricht der Menge, die in einer Planperiode produziert werden soll. Verschobene Menge: die Produktionsmenge, die in eine andere Planperiode verschoben wurde. Anzahl der verschobenen Perioden: Die Anzahl der Perioden, um die eine bestimmte Produktionsmenge nach vorn oder hinten verschoben wurde. Verschobene Mengen und Perioden: Die verschobenen Mengen und Perioden werden folgendermaßen festgelegt:
    Verschobene Menge * Anzahl der verschobenen Perioden
Separate Regeln für die einzelnen Schritte der Rückwärts- und Vorwärtsplanung können in den Feldern Regel Rückwärtsplanung und Regel Vorwärtsplanung definiert werden. Materialkosten und Produktionskosten Die im vorhergehenden Schritt bestimmte Prioritätsebene kann durch Multiplikation mit den Materialkosten oder Produktionskosten des Planartikels angepasst werden. Dies wird in den Feldern Materialkosten berücksichtigen oder Produktionskosten berücksichtigen im Programm Parameter Kapazitätsauslastungsplanung (cpwlc2101m000) festgelegt. Vordefinierte Artikelprioritäten Wenn das Feld Artikelpriorität berücksichtigen auf Nur bestimmte Ressourcen gesetzt ist, basiert die Prioritätsebene auf bestimmten vordefinierten Artikelprioritäten. Diese können beispielsweise niedrig, mittel, hoch sein. Die Priorität der einzelnen Planartikel wird im Feld Produktionskosten berücksichtigen im Programm Planartikeldaten (cprpd1100m000) festgelegt. Kombination aus Planungsdaten und Artikelprioritäten Wenn das Feld Artikelpriorität berücksichtigen auf Ja gesetzt ist, basiert die Prioritätsebene auf einer Kombination aus Planungsdaten und vordefinierten Artikelprioritäten. Die Prioritätsebene wird wie folgt berechnet: Die Prioritätsebene wird auf dieselbe Art berechnet wie für Planungsdaten beschrieben. Danach wird die Prioritätsebene mit einem Prioritätsfaktor multipliziert, der der relativen Wichtigkeit des Planartikels entspricht. Der Prioritätsfaktor kann aus folgender Tabelle entnommen werden:
Priorität | Prioritätsfaktor
--- | ---
Höchst | 1.8
Sehr hoch | 1.6
Höher | 1.4
Hoch | 1.2
Mittelhoch | 1
Niedrig | 0.8
Niedriger | 0.6
Sehr niedrig | 0.4
Niedrigst | 0.2
Die Priorität eines Artikels wird im Feld Produktionskosten berücksichtigen im Programm Planartikeldaten (cprpd1100m000) festgelegt. Hinweis Die Maßeinheit wird beim Kriterium Produktionsmenge nicht berücksichtigt. Wenn die Planartikel in verschiedenen Einheiten gemessen werden, beispielsweise Stück, Kilogramm oder Liter, ist die Produktionsmenge kein geeignetes Kriterium. In diesem Fall ist es besser, den finanziellen Wert der Produktionsmenge zu verwenden. Markieren Sie dazu das Kontrollkästchen Materialkosten berücksichtigen oder Produktionskosten berücksichtigen. Wenn sich aus den Planungsregeln für mehrere Artikel dieselbe Priorität ergibt, wird der Artikel mit der höchsten Produktionsmenge zuerst geplant. Verwandte Themen Kapazitätsauslastungsplanung Kapazitätsauslastungsplanung - Planungsalgorithmus |