| Liniensegment - Stationen (tiasl1550m000) |  |
| Mit diesem Programm können Sie die Linienstationen in einem Montageliniensegment und die Beziehungen zwischen den Stationen abfragen und bearbeiten. Sie können die zurzeit gültigen Stationen oder alle Stationen für ein Liniensegment anzeigen lassen. Klicken Sie doppelt auf eine Position, um die Daten zu bearbeiten, oder klicken Sie auf das Symbol "Neuer Datensatz". Montagelinien setzen sich aus einer Reihe von Segmenten zusammen. Segmente bestehen aus einem Puffer und mindestens einer Linienstation bis zum nächsten Puffer. Im Programm Abteilungen (tirou0101m000) können Sie Linienstationen mit Segmenten verknüpfen. Im Unterprogramm oder im Paket Configurator können Sie festlegen, welche Linienstationen zu einem bestimmten Zeitpunkt mit welchem Segment verknüpft sind. Menü Zusatzoptionen Aus dem Menü Zusatzoptionen können Sie eines der folgenden Programme aufrufen: Linienstation - Montageauftrag (tiasl6510m000) Puffer - Montageaufträge (tiasl6520m000) Montagelinie - Zuordnungen und Linienstationen (tiasc5520m000) Außerdem können Sie im Menü Zusatzoptionen auswählen, ob alle Stationen angezeigt werden sollen, oder nur die zurzeit gültigen Stationen. Verwandte Themen Montageverwaltung - Übersicht Linienstationsvarianten
Felder | Beschreibung
Liniensegment | Eine Reihe aufeinander folgender Abteilungen in einer Montagelinie zwischen zwei Puffern. Der erste Puffer ist der Anfang des Segments, der nächste Puffer ist der erste Teil des nächsten Segments.
Liniensegment | Eine Reihe aufeinander folgender Abteilungen in einer Montagelinie zwischen zwei Puffern. Der erste Puffer ist der Anfang des Segments, der nächste Puffer ist der erste Teil des nächsten Segments.
Station | Eine Linienstation oder ein Puffer, der mit dem Liniensegment verknüpft ist.
Stationsart | Die Art der Linienstation.
Folge-Station | Die Station, die auf die Station oder den Puffer im Feld Station folgt.
Gültig ab | Das Datum, ab dem die Linienstation in dieser Linie gültig sind. Das Feld muss ein Datum enthalten.
Gültig bis | Das Datum, bis zu dem die Linienstation in dieser Linie gültig sind. Wenn das Feld leer ist, sind die Stationen immer gültig.