| Berechnen von Mitarbeiter-/Maschinenstunden |  |
| Die Mitarbeiter- und Maschinenstunden, die erforderlich sind, um einen Arbeitsgang auszuführen, werden auf Grundlage der Daten im Modul Arbeitsplan ermittelt. Die wichtigsten Faktoren sind: Chargengröße oder Einsatzmenge des Arbeitsgangs (Menge der Artikel, die zu verarbeiten sind) Durchschnittliche Rüstzeit [Minuten] Zykluszeit [Minuten] Arbeitsplaneinheit Feste Bearbeitungszeit Diese Faktoren werden in folgenden Programmen festgelegt: Tätigkeiten (tirou0103m000) Arbeitsgänge (tirou1102m000) Tätigkeitsbeziehungen (tirou0104m000) Produktionsplanung (tisfc0110m000) Mitarbeiterstunden Die Anzahl der Mitarbeiterstunden, die zur Ausführung eines Arbeitsgangs erforderlich sind, wird folgendermaßen ermittelt:
    Mitarbeiterstunden =
    (Rüstzeit * Mitarbeiterbelegung für Rüsten) + Einsatzmenge für AG *
    Zykluszeit/Arbeitsplaneinheit * Mitarbeiterbelegung für Produktion
Wenn der Arbeitsgang eine feste Bearbeitungszeit hat, sind die Mitarbeiterstunden unabhängig von der Chargengröße. Die Mitarbeiterstunden werden dann wie folgt ermittelt:
    Mitarbeiterstunden =
    (Rüstzeit * Mitarbeiterbelegung für Rüsten) + Zykluszeit/Arbeitsplaneinheit *
    Mitarbeiterbelegung für Produktion
Eine feste Bearbeitungszeit kann in folgenden Programmen festgelegt werden: Arbeitsgänge (tirou1102m000) Tätigkeiten (tirou0103m000) Genereller Arbeitsplan (tipcf3120m000) (für Arbeitsgänge in einem generellen Arbeitsplan) Tätigkeitsbeziehungen (tirou0104m000) Produktionsplanung (tisfc0110m000) Maschinenstunden Die Anzahl der Maschinenstunden, die zur Ausführung eines Arbeitsgangs erforderlich sind, wird wie folgt ermittelt:
    Maschinenstunden =
    (Rüstzeit + Einsatzmenge für AG * Zykluszeit/Arbeitsplaneinheit) *
    Maschinenbelegung
Wenn der Arbeitsgang eine feste Bearbeitungszeit hat, sind die Maschinenstunden von der Einsatzmenge des Arbeitsgangs und der Arbeitsplaneinheit unabhängig. Die Maschinenstunden werden dann folgendermaßen ermittelt:
    Maschinenstunde =
    (Rüstzeit + Zykluszeit/Arbeitsplaneinheit) * Maschinenbelegung
Eine feste Bearbeitungszeit kann in folgenden Programmen festgelegt werden: Arbeitsgänge (tirou1102m000) Tätigkeiten (tirou0103m000) Genereller Arbeitsplan (tipcf3120m000) (für Arbeitsgänge in einem generellen Arbeitsplan) Tätigkeitsbeziehungen (tirou0104m000) Produktionsplanung (tisfc0110m000) Verwandte Themen Berechnen der Produktionszeit in Arbeitsgängen |