| Berechnen von vorkalkulierten Mengen |  |
| Die vorkalkulierten Materialmengen eines Produktionsauftrags werden folgendermaßen berechnet: Die aufgelöste Menge wird auf der Grundlage der Stückliste und der Auftragsmenge berechnet. Die geplante Einsatzmenge wird ermittelt. Die vorkalkulierte Menge wird auf der Grundlage der Nettomenge, der geplanten Einsatzmenge und der für das Material festgelegten Ausschuss menge oder -raten berechnet. Aufgelöste Menge Die aufgelöste Menge wird auf der Grundlage der Nettomenge in der Stückliste ermittelt. Beispiel: Gemäß der Stückliste werden für die Herstellung einer Kiste 20 Schrauben benötigt. Es werden 30 Kisten bestellt. Entsprechend beträgt die aufgelöste Menge 600 (=20 x 30) Schrauben. Geplante Einsatzmenge Die vorkalkulierte Materialmenge basiert auf der geplanten Einsatzmenge des Arbeitsgangs, dem das Material zugeordnet wurde. Weist der Produktionsauftrag keine Arbeitsgänge auf, entspricht die geplante Einsatzmenge der Bestellmenge des Produktionsauftrags. Die Berechnung der geplanten Einsatzmenge wird im Thema Geplante Fertigungsmenge erläutert. Vorkalkulierte Menge Die vorkalkulierte Menge wird nach folgender Formel berechnet:
    Vorkalkulierte Menge = (Nettomenge x (1+ Ausschussrate/100 %) + Ausschussmenge) x Planmengenfaktor
Erläuterung Nettomenge: die benötigte Materialmenge ohne Ausschuss und Gutmenge Ausschussrate: die in der Stückliste definierte Ausschussrate Ausschussmenge: die in der Stückliste definierte Ausschussmenge Der Planmengenfaktor wird anhand folgender Formel festgelegt:
    Planmengenfaktor = Geplante Einsatzmenge des aktuellen AGs/geplante Herstellmenge des letzten AGs
Diese Berechnung wird im Thema Beispiel für vorkalkulierte Materialien erläutert. Verwandte Themen Produktionsaufträge für EK-Artikel Ausschuss Gutmenge Zuordnen von Material zu Arbeitsgängen |