| Concepts de maintenance - Article (tsspc1120m000) |  |
| Cette session permet de répertorier les prestations de référence qui constituent le concept de maintenance d'un article. Dans le menu Spécifique, vous pouvez sélectionner Générer prévisions pour lancer la session Génération des prévisions (tsspc1225m000) qui permet de générer une liste de prestations prévues de l'article, selon les prestations de référence répertoriées pour cet article dans cette session. Vous pouvez sélectionner Besoins en ressources pour lancer la session Prestation de référence - Besoins en ressources (tsacm2120m000) qui permet d'afficher la liste des besoins en ressources de la prestation de référence. Remarque Les prestations prévues de l'article sont affichées dans la session Concept de maintenance - Prestations prévues (tsspc1125m000).
Champs | Description
Article | Code de l'article dont le concept de maintenance est constitué des prestations de référence affichées ou sélectionnées dans cette session.
Description | Nom ou description de l'article.
Classe d'utilisation | Classe d'utilisation de l'article.
Description | Nom ou description de la classe d'utilisation.
Numéro de la prestation | Numéro servant à différencier les prestations de référence répertoriées dans le concept de maintenance d'un article.
Prestation de référence | Code de la prestation de référence qui fait partie du concept de maintenance de l'article.
Description | Nom ou description de la prestation de référence.
Mesure | Mesure de la prestation de référence. La mesure est spécifiée automatiquement lors de la sélection de la prestation de référence. Remarque La mesure est définie pour la prestation de référence dans la session Prestations de référence (tsacm1101m000).
Mesure | Nom ou description de la mesure.
Valeur de norme indépendante | Valeur de la variable indépendante, lorsque la variable dépendante atteint sa valeur de norme. Remarque La valeur par défaut est identique à la valeur sélectionnée pour la prestation de référence dans la session Prestations de référence (tsacm1101m000).
Valeur de norme indépendante | Unités de la variable indépendante.
Valeur de norme dépendante | La valeur de norme dépendante détermine le moment où la maintenance est requise pour un article dans une configuration. Dans le cas d'un contrôle prévu : si la valeur mesurée ne correspond pas à la valeur de norme, une prestation de maintenance est requise. Vous pouvez planifier immédiatement un ordre de service qui exécute la maintenance requise, ou une prestation liée. Dans le cas d'une valeur de compteur et de prestations prévues : la maintenance doit être exécutée lorsque la valeur de norme est atteinte. Exemple Valeur de compteur : si un véhicule doit être contrôlé tous les 20 000 km, la première valeur de norme est 20 000 km, la deuxième 40 000 km, etc. Lorsque la variable dépendante du type de mesure atteint cette valeur, la prestation de référence est exécutée. Remarque La valeur par défaut est identique à la valeur sélectionnée pour la prestation de référence dans la session Prestations de référence (tsacm1101m000).
Valeur de norme dépendante | Unités de la variable dépendante.
Au cours du cycle de vie | Si cette case est cochée, la prestation doit être exécutée pour le cycle de vie complet de l'article. Remarque La valeur saisie dans le champ Fréquence correspond au nombre de fois que la prestation de référence doit être exécutée sur un article pendant son cycle de vie. La valeur par défaut est identique à la valeur sélectionnée pour la prestation de référence dans la session Prestations de référence (tsacm1101m000).
Fréquence | Si la case Au cours du cycle de vie est cochée, la valeur que vous saisissez dans ce champ correspond au nombre d'exécutions de la prestation de référence sur un article pendant son cycle de vie. Si la case Au cours du cycle de vie est désactivée, la valeur que vous saisissez dans ce champ correspond au nombre d'exécutions de la prestation de référence sur un article pendant l'unité de temps indiquée dans le champ adjacent. Si l'unité de temps est supérieure au cycle de maintenance de l'article, cette prestation ne sera pas utilisée lorsque vous générerez des prestations prévues pour le concept de maintenance à l'aide de la session Génération des prévisions (tsspc1225m000). Remarque La valeur par défaut est identique à la valeur sélectionnée pour la prestation de référence dans la session Prestations de référence (tsacm1101m000). Le cycle de vie et le cycle de maintenance d'un article sont indiqués dans la session Articles - Service (tsmdm2100m000).
Nombre de fois par | Nombre d'exécutions de la prestation de référence sur un article pendant cette unité de temps. Ce nombre est sélectionné dans le champ Fréquence. Remarque Si la case Au cours du cycle de vie est cochée, le contenu de ce champ est effacé et celui-ci est inactif. La valeur sélectionnée dans le champ Fréquence correspondra alors au nombre d'exécutions de la prestation de référence sur un article pendant son cycle de vie. La valeur par défaut est identique à la valeur sélectionnée pour la prestation de référence dans la session Prestations de référence (tsacm1101m000).
Nombre de fois par | Unité de temps pendant laquelle la prestation de référence est exécutée en fonction du nombre de fois entré dans le champ Fréquence.