| Calcul du délai d'article acheté |  |
| Les sessions Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) et Données logistiques des lignes de contrat d'achat (tdpur3102m000) permettent de définir plusieurs délais pour une combinaison article acheté/tiers. Pour calculer le délai total applicable à une combinaison article acheté/tiers, sélectionnez Calculer dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000)/ Données logistiques des lignes de contrat d'achat (tdpur3102m000). Le délai de fabrication est affiché dans le champ Calculer le délai de fabrication (jours) de ces sessions. Remarque Chaque fois que vous ouvrez ou fermez la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000)/ Données logistiques des lignes de contrat d'achat (tdpur3102m000), ERP LN (re)calcule le délai de fabrication. Pour calculer le délai, ERP LN commence par faire la moyenne des heures disponibles dans chaque jour ouvrable d'après le calendrier standard associé au type de disponibilité Gestion des achats. Remarque Le type de disponibilité Gestion des achats est défini dans le champ Type de disponibilité par défaut de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000). Pour plus d'informations sur le calendrier standard, reportez-vous à la rubrique Définition du calendrier standard. Pour calculer la moyenne des heures disponibles dans chaque jour ouvrable, ERP LN procède comme suit : Identifie les heures disponibles par jour en tenant compte de l'heure de début et de l'heure de fin. Calcule le total des heures disponibles par semaine en additionnant les heures disponibles de chaque jour. Divise ce total par le nombre de jours disponibles dans une semaine. Le résultat correspond à la moyenne d'heures disponibles pour chaque jour ouvrable. ERP LN utilise cette moyenne pour convertir les composants du délai suivants en heures et calcule le délai en additionnant ces composants : le temps de traitement interne du champ Temps de traitement interne de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000)/ Données logistiques des lignes de contrat d'achat (tdpur3102m000); le délai de sécurité du champ Délai de sécurité de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000)/ Données logistiques des lignes de contrat d'achat (tdpur3102m000); le délai d'approvisionnement du champ Délai approvisionnement de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000)/ Données logistiques des lignes de contrat d'achat (tdpur3102m000); Temps de transport (jours). ERP LN extrait le temps de transport en employant l'une des méthodes suivantes : Si Freight Management est implémenté (via la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000) ), le calcul du temps de transport est basé sur le transporteur et sur les itinéraires. Les plans de transport et les niveaux de service ne sont pas connus à ce moment précis. ERP LN suit la procédure ci-dessus pour extraire le temps de transport. Si l'itinéraire, le transporteur, l'origine et les adresses de destination sont connus, ERP LN commence par rechercher le plan de transport, puis les itinéraires standard avec les itinéraires, les transporteurs et les adresses correspondants. Si la recherche a pour résultat plusieurs plans de transport ou itinéraires standard, ERP LN sélectionne le plan ou l'itinéraire dont le groupe de moyens de transport correspond à celui du transporteur. Si ERP LN trouve de nouveau plusieurs plans de transport ou itinéraires standard, les plans de transport ont priorité sur les itinéraires standard. Si la recherche a pour seul résultat des itinéraires standard, la sélection s'effectue en fonction de la valeur du paramètre Critère de sélection du transporteur/LSP dans la session Paramètres de planification du transport (fmlbd0100m000). Si ERP LN trouve de nouveau plusieurs plans de transport, il sélectionne le premier trouvé dans la base de données. Si Freight Management n'est pas implémenté, ERP LN extrait le temps de transport entre l'adresse du tiers expéditeur et celle du magasin de réception, selon un tableau de distances approprié (s'il existe) de la session Distances (par ville) (tccom4137s000) ou de la session Distances (par code postal) (tccom4138s000). Parmi ces deux sessions, celle dont est extrait le temps de transport dépend de la valeur du champ Tables de distances d'utilisation dans la session Paramètres COM (tccom0000s000). En tenant compte de la moyenne des heures disponibles par jour ouvrable, ERP LN convertit le délai de fabrication en jours. Lorsqu'il reste une fraction de journée, ERP LN l'arrondit pour obtenir une journée entière. Le délai de fabrication est donc toujours exprimé en journées complètes. Exemple- type de disponibilité pour les achats PURAT désigne le type de disponibilité Gestion des achats. Le calendrier standard correspondant au type de disponibilité PURAT est le suivant :
Jour | Disponible | Heure de début | Heure de fin | Heures disponibles
--- | --- | --- | --- | ---
Lundi | Oui | 8:30:00 | 16:30:00 | 8
Mardi | Oui | 8:00:00 | 16:00:00 | 8
Mercredi | Oui | 9:00:00 | 16:30:00 | 7.5
Jeudi | Oui | 8:00:00 | 16:30:00 | 8.5
Vendredi | Oui | 8:00:00 | 16:00:00 | 8
Le calendrier standard ci-dessus indique un total de 40 heures disponibles par semaine. Chaque jour disponible comprend huit heures en moyenne. Cela correspond à 40 heures disponibles par semaine (cinq jours ouvrés par semaine). En tenant compte d'une moyenne de huit heures par jour disponible, ERP LN convertit les composants suivants en délais exprimés en heures.
Composant du délai | Délai | Délai en heures
--- | --- | ---
Temps de traitement interne | 6 heures | 6 heures
Délai de sécurité | 6 heures | 6 heures
Délai d'approvisionnement | 1 jour | 8 heures
Remarque Le Temps de transport (jours) est converti à l'aide du Type de disponibilité pour transport de marchandises défini dans la session Paramètres COM (tccom0000s000) (au lieu du type de disponibilité pour les achats). Exemple- type de disponibilité pour le transport de marchandises EXPO désigne le Type de disponibilité pour transport de marchandises. Le calendrier standard correspondant au type de disponibilité EXPO est le suivant :
Jour | Disponible | Heure de début | Heure de fin | Heures disponibles
--- | --- | --- | --- | ---
Lundi | Oui | 8:00:00 | 17:00:00 | 9
Mardi | Oui | 8:00:00 | 17:00:00 | 9
Mercredi | Oui | 9:00:00 | 17:30:00 | 8,5
Jeudi | Oui | 8:00:00 | 17:30:00 | 9.5
Vendredi | Oui | 8:00:00 | 17:00:00 | 9
Le calendrier standard ci-dessus indique un total de 45 heures disponibles par semaine. Chaque journée disponible comprend neuf heures en moyenne. Cela correspond à 45 heures disponibles par semaine (cinq jours ouvrés par semaine). En tenant compte d'une moyenne de neuf heures par jour disponible, ERP LN convertit le Temps de transport (jours) en délai exprimé en heures.
Composant du délai | Délai | Délai en heures
--- | --- | ---
Temps de transport | 2 jours | 18 heures
La somme des valeurs des champs Temps de traitement interne, Délai de sécurité et Délai approvisionnement est de 20 heures. En journées, cela correspond à 2,5 jours, c'est-à-dire un délai total de 20 heures/huit heures en moyenne par jour disponible. Etant donné que le délai de fabrication est toujours exprimé en journées complètes, ERP LN arrondit ce chiffre à 3 jours. Le Temps de transport (jours) est de 18 heures. En journées, cela correspond à 2 jours, c'est-à-dire un délai total de 18 heures/neuf heures en moyenne par jour disponible. Le délai de fabrication total est donc de cinq jours. Rubriques liées Calcul d'un délai de réception planifiée Vue générale de la fonctionnalité de calendrier Calendriers dans Order Management Calcul des délais relatifs aux ordres d'origine Utilisation des itinéraires standard Utilisation des plans de transport |