| Lier : ajouter une unité de manutention fille à une unité mère |  |
| Vous pouvez cliquer sur Lier au parent dans le menu Spécifique de la session Préparation des unités de manutention (whwmd5130m100) pour ajouter une unité de manutention fille à une autre unité de manutention. La liaison d'une unité de manutention à une unité mère dépend des conditions suivantes : L'unité de manutention et l'unité fille doivent être situées dans le même magasin. L'unité de manutention fille ne peut pas avoir d'unité mère. Si vous souhaitez lier une unité de manutention possédant une unité mère, vous devez au préalable annuler la liaison avec l'unité mère. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Dissocier : supprimer une unité de manutention fille d'une unité mère. Les unités de manutention fille et mère ne peuvent pas contenir le même article. Pour ajouter une unité fille à une unité mère contenant le même article, vous devez créer des unités de manutention détaillées pour l'unité mère. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Création d'unités de manutention détaillées. L'unité de manutention fille peut contenir ses propres unités filles. Pour plus d'informations sur les restrictions de gestion des unités de manutention, reportez-vous à la rubrique Conditions de maintenance des unités de manutention. Pour ajouter une unité de manutention fille à une hiérarchie d'emballage, procédez comme suit : Dans la session Préparation des unités de manutention (whwmd5130m100), utilisez les champs de la zone de groupe Filtrer la sélection pour sortir l'unité de manutention fille et l'unité mère à laquelle vous souhaitez ajouter l'unité fille. Dans la session Préparation des unités de manutention (whwmd5130m100), sélectionnez l'unité de manutention que vous souhaitez ajouter à l'unité de manutention mère. Dans le menu Spécifique, sélectionnez la commande Lier au parent. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, saisissez le code de l'unité de manutention mère à laquelle vous souhaitez ajouter l'unité fille. L'unité de manutention fille est alors liée à l'unité mère. Conseil Utilisez l'Arborescence pour gérer une unité de manutention ou une hiérarchie d'emballage. L'arborescence présente sous forme graphique la hiérarchie de l'unité de manutention que vous visualisez ou gérez et possède les mêmes fonctions de maintenance que la session Préparation des unités de manutention (whwmd5130m100). Voir aussi Gestion des unités de manutention Utilisation de l'arborescence |