| Chargements principaux (fmlbd4510m000) |  |
| Cette session permet d'afficher les chargements principaux. Un chargement principal est un groupe de chargements utilisant un plan de transport. Rubriques liées Utilisation des plans de transport Procédure de création d'un chargement Gestion des plans de chargement, des chargements et des expéditions
Champs | Description
Plan | Plan de chargement auquel appartient le chargement principal.
Chargement principal | Chargement principal. Un chargement principal est un groupe de chargements utilisant le même plan de transport.
Chargt | Chargement appartenant au plan de chargement principal.
Expédition | Expédition du chargement appartenant au plan de chargement principal.
Ligne d'expédition | Numéro de la ligne d'expédition.
Trajet | Trajet sur lequel l'expédition est basée.
Plan de transport | Réseau d'adresses de chargement et de déchargement, dont l'une est un point d'allotissement. Un plan de transport est habituellement défini pour les itinéraires impliquant un transport multimodal. Un plan de transport comporte une ou plusieurs étapes. Chaque étape, ou portion d'itinéraire, peut être traitée différemment selon le mode de transport et le groupe de moyens de transport définis.
Etape du plan de transport | L'étape de collecte constitue la première portion de l'itinéraire, au cours de laquelle les marchandises sont recueillies puis transportées vers un point d'allotissement tel qu'un aéroport, une gare ou un port. L'étape principale commence au point d'allotissement et se termine à la destination intermédiaire. Au point d'allotissement, les marchandises de l'étape de collecte sont chargées dans un avion, un navire, un train ou un camion, puis sont acheminées vers la destination intermédiaire. L'étape de trajet final relie la destination intermédiaire et la destination finale. A la destination intermédiaire, les marchandises sont transférées de l'avion vers des camions qui les acheminent ensuite vers leur destination finale. Un plan de transport peut comporter plusieurs étapes de collecte et de trajet final, mais une seule étape principale. La première étape à définir est toujours l'étape principale.
Ligne du plan de transport | Numéro d'identification de l'étape du plan de transport.
Séquence du plan de transport | Numéro de séquence d'une étape de collecte ou de trajet final. Le numéro de séquence indique l'ordre des adresses au cours des étapes du plan de transport.
Ligne d'ordre de transport | Ordre de transport à partir duquel les chargements du chargement principal sont créés.
Ligne d'ordre de transport | Ligne d'ordre de transport à partir de laquelle les chargements du chargement principal sont créés.