| Unités de manutention (whwmd5630m000) |  |
| Cette session permet d'afficher ou de gérer les unités de manutention. Notez que cette fonctionnalité améliorée de gestion des unités de manutention et de manipulation de la structure de ces unités est disponible dans la session Préparation des unités de manutention (whwmd5130m100). Pour gérer une unité de manutention dans la session Préparation des unités de manutention (whwmd5130m100), sélectionnez l'unité et cliquez sur Préparation des unités de manutention. Ainsi, la session Préparation des unités de manutention (whwmd5130m100) s'ouvre et affiche l'unité de manutention sélectionnée ainsi que les autres unités avec les magasins, les emplacements et les statuts correspondants. Si vous ne sélectionnez pas d'unité de manutention et que vous lancez la session Préparation des unités de manutention (whwmd5130m100), cette dernière affiche les unités de manutention dont le statut, le magasin et l'emplacement correspondent à ceux de l'unité de manutention figurant en première place sur la liste des unités affichées dans cette session. Remarque Dans le menu Spécifique, les options que vous ne pouvez pas utiliser en raison du statut de l'unité de manutention sont désactivées. Rubriques liées Unités de manutention Définition d'unités de manutention Gestion des unités de manutention Statut d'unité de manutention.
Champs | Description
Unité de manutention | Code employé pour identifier l'unité de manutention de manière unique dans ERP LN. Vous pouvez définir les unités de manutention manuellement dans cette session ou dans la session Préparation des unités de manutention (whwmd5130m100), ou les générer à diverses étapes des processus d'entrée en stock et de sortie de stock. Si vous définissez manuellement une unité de manutention dans cette session, vous pouvez saisir son code alphanumérique dans ce champ. Pour que ERP LN puisse générer des unités de manutention, vous devez utiliser un Masque d'unité de manutention afin de définir les codes de ces unités. Quand une unité de manutention est créée, son code est généré tel qu'indiqué dans le masque d'unité de manutention.
Statut | Statut d'unité de manutention.
Terminer | Si cette case est cochée, la structure de l'unité de manutention n'a pas changé depuis qu'elle a été reçue dans le magasin. Si elle est modifiée après réception, cette case est automatiquement désélectionnée.
Version | Numéro de version de l'unité de manutention. Le numéro de version initial des unités de manutention est 1. Lorsqu'une unité de manutention gérée par version est divisée, elle reçoit un nouveau numéro de version. Les unités de manutention qui ne sont pas gérées par version portent toujours le numéro de version 0. Les unités de manutention pour lesquelles la division est activée peuvent être définies comme gérées par version dans le champ Gestion des versions de l'unité de manutention de la session Article - Magasin (whwmd4100s000).
Unité de manutention mère | Mère de l'unité de manutention courante. Rubriques liées Hiérarchies d'emballage
Unité de manutention multi-articles | Si cette case est cochée, l'unité de manutention contient des articles de plusieurs types.
Entièrement bloqué | Si cette case est cochée, l'intégralité du point de stockage est bloquée. Si cette case n'est pas cochée, le point de stockage n'est bloqué ni totalement ni partiellement. Rubriques liées Blocage et déblocage
Divisible | Si cette case est cochée, l'unité de manutention peut être subdivisée en plusieurs unités, par exemple, si la proposition d'entrée en stock concerne des emplacements différents.
Dernière version de l'étiquette imprimée | Dernière version de l'étiquette qui a été imprimée pour l'unité de manutention.
Rejeté | Si cette case est cochée, l'unité de manutention est rejetée. Si la fonctionnalité de stock rejeté est utilisée, les unités de manutention rejetées peuvent être réservées. Dans ce cas, l'unité de manutention rejetée a le statut Réservé. Pour indiquer que l'unité de manutention réservée est rejetée, vous devez cocher cette case.
Standard SSCC | Si cette case est cochée, le code de d'unité de manutention répond au standard SSCC.
Bloqué pour sortie de stock | Si cette case est cochée, les articles contenus dans l'unité de manutention sont bloqués pour le flux de sortie de stock. Rubriques liées Blocage et déblocage
Bloqué pour transfert (sortie) | Si cette case est cochée, les articles contenus dans l'unité de manutention sont bloqués pour les transferts vers d'autres magasins. Rubriques liées Blocage et déblocage
Bloqué pour inventaire tournant | Si cette case est cochée, les articles contenus dans l'unité de manutention sont bloqués pour inventaire tournant. Rubriques liées Blocage et déblocage
Bloqué pour assemblage | Si cette case est cochée, l'assemblage n'est pas autorisé pour les articles contenus dans l'unité de manutention. Rubriques liées Blocage et déblocage
Créé par le processus | Si cette case est cochée, l'unité de manutention est une unité factice créée par un processus de gestion des magasins afin de gérer la cohérence structurelle de l'unité pour ce processus. Par exemple, deux boîtes, l'unité de manutention A et l'unité de manutention B, sont prélevées du stock pour la même ligne d'ordre. Dans l'expédition créée pour l'ordre, une seule ligne d'expédition avec deux boîtes est créée. Pour établir un lien entre les deux unités de manutention et la ligne d'expédition, le système crée une nouvelle unité factice qui joue le rôle d'unité mère pour ces deux boîtes. Cette unité factice marquée en tant qu'élément Créé par le processus apparaît dans la ligne d'expédition.
Accès | Compte de l'utilisateur qui a généré l'unité de manutention.
Référence |
Date de la dernière transaction | Date et heure de la dernière modification de l'unité de manutention.
Date de mise à jour de la version | Date et heure de la mise à jour la plus récente de la version.
Dte dernier invent. | Date et heure auxquelles les articles contenus dans l'unité de manutention ont pour la dernière fois été soumis à un inventaire tournant.
Gestion de l'emballage | Type de traitement des unités de manutention
Texte | Pour saisir du texte dans ce champ, cliquez sur ou appuyez sur CTRL-T pour lancer l'éditeur de texte.
Unité de manutention De | Unité de manutention à partir de laquelle l'unité courant est divisée.
Expéd. | Le type d'expéditeur permet, avec le code Expéditeur, de déterminer la source exacte d'un ordre magasin. Les types d'expéditeurs possibles sont les suivants : Tiers Magasin Centre de charge Projet
Expéd. | Utilisé conjointement avec le type d'expéditeur, ce code permet d'identifier la source exacte d'un ordre magasin.
Expéd. | Société dans laquelle la combinaison code Expéditeur/ type d'expéditeur est définie.
Destinataire | Le type de destinataire permet, avec le code Destinataire, d'identifier la destination des marchandises expédiées. Les types de destinataires possibles sont les suivants : Tiers Magasin Centre de charge Projet
Destinataire | Utilisé conjointement avec le type de destinataire, ce code permet d'identifier la destination des marchandises expédiées.
Destinataire | Société dans laquelle la combinaison type de destinataire/ code Destinataire est définie.
Quantité en unité de stock | Quantité de l'article exprimée en unité de stock. Notez que si vous créez manuellement une unité de manutention, vous ne pouvez pas indiquer le nombre d'articles à emballer avec les unités de manutention. Pour emballer des articles au moyen d'une unité de manutention, vous pouvez utiliser la commande Emballage du menu Spécifique de la session Préparation des unités de manutention (whwmd5130m100). Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Emballage : pour générer une unité de manutention pour plusieurs articles. Par ailleurs, si des unités de manutention sont générées pour les réceptions, les expéditions, les propositions, les contrôles qualité et les lignes d'ordre, elles contiennent le nombre d'articles indiqué pour l'expédition, la réception, etc. Rubriques liées Contrôle des unités de manutention d'entrée en stock Génération d'unités de manutention
Quantité en unité de stock | Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.
Nombre d'unités visibles | Les unités visibles d'une unité de manutention sont celles que vous pouvez voir. Par exemple, si l'unité de manutention est une palette contenant 12 boîtes, le nombre d'unités visibles est 12, car vous pouvez voir les unités qui sont placées sur cette palette. En revanche, si l'unité de manutention est un conteneur intégrant trois palettes, le nombre d'unités visibles est 1, car la seule unité que vous pouvez voir est le conteneur. Dans ce champ, vous pouvez saisir manuellement le nombre d'unités visibles, mais vous pouvez aussi vous servir de la commande Calculer unités visibles pour calculer ce nombre. Les résultats calculés par cette commande sont insérés dans ce champ, et remplacent les insertions manuelles éventuelles.
Poids brut | Poids brut de l'unité de manutention. Le poids brut correspond au poids de tous les articles et de leurs emballages dans l'unité de manutention. Le poids de toutes les unités filles et emballages est compris dans le poids brut de l'unité de manutention.
Hauteur | Hauteur de l'unité de manutention. Rubriques liées Dimensions des unités de manutention
Hauteur | Unité dans laquelle les dimensions de l'unité de manutention sont exprimées.
Largeur | Largeur de l'unité de manutention. Rubriques liées Dimensions des unités de manutention
Profondeur | Profondeur de l'unité de manutention. Rubriques liées Dimensions des unités de manutention
Superficie | Surface de l'unité de manutention. Rubriques liées Dimensions des unités de manutention
Volume | Volume de l'unité de manutention. Rubriques liées Dimensions des unités de manutention
Masque unité manutention | Masque d'unité de manutention sur lequel est basé le code de l'unité de manutention. Quand une unité de manutention est créée, son code est généré tel qu'indiqué dans le masque d'unité de manutention. Rubriques liées Masque d'unité de manutention
Emplacement | Le statut de l'unité de manutention détermine l'emplacement qui est affiché dans ce champ : Reçu Emplacement dans lequel l'article doit être traité. Réception ouverte Emplacement dans lequel l'article doit être traité. Ouvert Emplacement dans lequel l'article doit être prélevé. Expédition bloquée Emplacement dans lequel l'article doit être prélevé. En transit L'emplacement est extrait de la ligne d'ordre d'entrée en stock. Expédié Aucun emplacement n'est indiqué. Inactif Si l'unité de manutention est utilisée pour recevoir des articles, il s'agit de l'emplacement dans lequel l'article doit être traité. Si l'unité de manutention est utilisée pour sortir des articles, il s'agit de l'emplacement dans lequel l'article doit être prélevé.
Numéro d'évolution | Numéro d'évolution de l'article. Si vous scannez l'étiquette d'une unité de manutention lors de la réception et que cette unité est spécifiée pour l'avis d'expédition ou la ligne d'avis d'expédition dans la session Avis d'expédition (whinh3100m000) ou la session Avis d'expédition - Lignes (whinh3101m000), ERP LN extrait le numéro d'évolution de ces sessions. Si aucun numéro d'évolution n'est indiqué dans l'avis d'expédition ou si aucun avis d'expédition n'est disponible pour la réception, ERP LN extrait le numéro d'évolution de la session Lignes de réception (whinh3112s000), si spécifié.
N° de série | Numéro de série de l'article.
Handling Unit
Article | Article emballé au moyen de l'unité de manutention.
Quantité | Quantité proposée, exprimée en unité de stockage. Si l'unité de manutention est une unité mère et qu'une ou plusieurs de ses filles sont détruites après le contrôle, la quantité détruite est soustraite de la quantité de l'unité mère affichée dans ce champ. Notez que si vous créez manuellement une unité de manutention, vous ne pouvez pas indiquer le nombre d'articles à emballer avec les unités de manutention. Pour emballer des articles au moyen d'une unité de manutention, vous pouvez utiliser la commande Emballage du menu Spécifique de la session Préparation des unités de manutention (whwmd5130m100). Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Emballage : pour générer une unité de manutention pour plusieurs articles. Par ailleurs, si des unités de manutention sont générées pour les réceptions, les expéditions, les propositions, les contrôles qualité et les lignes d'ordre, elles contiennent le nombre d'articles indiqué pour l'expédition, la réception, etc. Rubriques liées Contrôle des unités de manutention d'entrée en stock Génération d'unités de manutention
Quantité | Unité de stockage dans laquelle est exprimée la quantité.
Lot | Lot auquel appartiennent les articles dans l'unité de manutention. Remarque Si vous scannez l'étiquette d'une unité de manutention lors de la réception et que cette unité est spécifiée pour l'avis d'expédition ou la ligne d'avis d'expédition dans la session Avis d'expédition (whinh3100m000), ERP LN extrait le lot de l'avis d'expédition ou de la ligne d'avis d'expédition. Si aucun lot n'est indiqué dans l'avis d'expédition ou si aucun avis d'expédition n'est disponible pour la réception, ERP LN extrait le lot de la session Lignes de réception (whinh3112s000), s'il est indiqué.
Date de stockage | Date de stockage de l'unité de manutention. Remarque Si vous scannez l'étiquette d'une unité de manutention lors de la réception, ERP LN extrait la date de stockage de la session Lignes de réception (whinh3112s000) quand la réception est confirmée.
Enfant présent | Si cette case est cochée, l'unité de manutention possède des unités de manutention filles. Rubriques liées Hiérarchies d'emballage
Weight
Dimensions validées | Si cette case est cochée, les dimensions de l'unité de manutention sont fixes. En d'autres termes, les dimensions de l'unité de manutention ne changent pas même si des articles sont ajoutés à l'unité.
Poids net | Unité dans laquelle le poids brut de l'unité de manutention est exprimé.
Poids net | Poids net de l'unité de manutention. Le poids net correspond au seul poids des articles de l'unité de manutention. Le poids net de toutes les unités filles est inclus dans le poids net de l'unité de manutention, tandis que le poids de tous les emballages compris dans l'unité est exclus.
Emballage
Emballage | Emballage composant l'unité de manutention.
Quantité | Nombre d'emballages utilisés pour l'unité de manutention. Par exemple, l'unité de manutention contient 100 emballages de type Boîte. Rubriques liées Création d'unités de manutention détaillées
Définition d'emballage | Définition d'emballage associée à l'unité de manutention. Rubriques liées Utilisation de définitions d'emballage Définitions d'emballage
Etiqueté | Si cette case est cochée,, pour chaque emballage défini pour l'unité de manutention, un enregistrement d'étiquette est créé. Ces étiquettes peuvent être imprimées. De cette manière, chaque emballage existant est identifié de manière unique. Si les boîtes d'une palette sont étiquetées, chacune d'elles reçoit une étiquette lorsque les unités de manutention sont générées, par exemple, pour un ordre de cartons de lait.
Emplacement
Magasin | Le statut de l'unité de manutention détermine le magasin qui est affiché dans ce champ : Reçu Magasin dans lequel l'article doit être traité. Réception ouverte Magasin dans lequel l'article doit être traité. Ouvert Magasin dans lequel l'article doit être prélevé. Expédition bloquée Magasin dans lequel l'article doit être prélevé. En transit Le magasin est extrait de la ligne d'ordre d'entrée en stock. Expédié Aucun magasin n'est indiqué. Inactif Si l'unité de manutention est utilisée pour recevoir des articles, il s'agit du magasin dans lequel l'article doit être traité. Si l'unité de manutention est utilisée pour sortir des articles, il s'agit du magasin dans lequel l'article doit être prélevé.
Emplacement | Le statut de l'unité de manutention détermine l'emplacement qui est affiché dans ce champ : Reçu Emplacement dans lequel l'article doit être traité. Réception ouverte Emplacement dans lequel l'article doit être traité. Ouvert Emplacement dans lequel l'article doit être prélevé. Expédition bloquée Emplacement dans lequel l'article doit être prélevé. En transit L'emplacement est extrait de la ligne d'ordre d'entrée en stock. Expédié Aucun emplacement n'est indiqué. Inactif Si l'unité de manutention est utilisée pour recevoir des articles, il s'agit de l'emplacement dans lequel l'article doit être traité. Si l'unité de manutention est utilisée pour sortir des articles, il s'agit de l'emplacement dans lequel l'article doit être prélevé.
Commandes | Description
Génération des unités de manutention | Utilisez cette commande pour accéder à la session Génération des unités de manutention (whwmd5230m000).
Fermer | Utilisez cette commande pour attribuer la valeur Fermé au statut de l'unité de manutention.
Créer détails unités manutention | Création d'unités de manutention détaillées
Supprimer détails unités manutention | Utilisez cette commande pour supprimer l'unité de manutention fille créée pour une unité de manutention. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections Création d'unités de manutention détaillées et Gestion des unités de manutention.
Accéder au parent | Utilisez cette commande pour déplacer l'unité de manutention mère de l'unité de manutention sélectionnée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Hiérarchies d'emballage.
Aller en haut | Utilisez cette commande pour déplacer l'unité de manutention au-dessus de l'unité de manutention sélectionnée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Hiérarchies d'emballage.
Arborescence | Utilisez cette commande pour accéder à l'arborescence, qui est une représentation graphique de l'unité de manutention sélectionnée et des unités de manutention appartenant à la structure de cette unité.
Préparation des unités de manutention | Utilisez cette commande pour accéder à la session Préparation des unités de manutention (whwmd5130m100) afin de gérer la structure de l'unité de manutention sélectionnée.
Historique versions unité manutention | Utilisez cette commande pour accéder à la session Historique des versions de l'unité de manutention (whwmd5531m000).
Unités de manutention bloquées | Utilisez cette commande pour accéder à la session Unités de manutention bloquées (whwmd6140m000).
Valider unité de manutention | Utilisez cette commande pour valider la structure de l'unité de manutention par rapport au modèle d'unité de manutention.
Mouvement de stock | Utilisez cette commande pour lancer la session Mouvement de stock (whinr1250m000).
Lots | Utilisez cette commande pour générer un numéro de lot pour les articles inclus dans une unité de manutention. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections Gestion des lots et How to use lots.
Numéros de série | Utilisez cette commande pour générer des numéros de série pour les articles inclus dans une unité de manutention. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Articles sérialisés dans l'application Warehouse Management .
Entrée en stock par unité manutention | Utilisez cette commande pour accéder à la session Entrée en stock par unité manutention (whinh2113m000).
Exécuter l'entrée en stock | Utilisez cette commande pour exécuter des procédures d'entrée en stock pour les unités de manutention. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Procédures d'entrée en stock et unités de manutention.
Recevoir | Utilisez cette commande pour recevoir des unités de manutention d'entrée en stock. Le statut de l'unité devient alors Réception ouverte. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Procédures d'entrée en stock et unités de manutention.
Confirmer réception | Utilisez cette commande pour confirmer la réception des unités de manutention d'entrée en stock. Le statut de l'unité devient alors Reçu. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Procédures d'entrée en stock et unités de manutention.
Générer avis | Utilisez cette commande pour générer une proposition d'entrée en stock pour l'unité de manutention. Le statut de l'unité devient alors Proposé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Procédures d'entrée en stock et unités de manutention.
Annuler avis | Utilisez cette commande pour annuler une proposition d'entrée en stock pour une unité de manutention. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Procédures d'entrée en stock et unités de manutention.
Générer liste de stockage | Utilisez cette commande pour générer une liste de stockage pour une unité de manutention d'entrée en stock. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Procédures d'entrée en stock et unités de manutention.
Traiter | Utilisez cette commande pour stocker une unité de manutention dans l'emplacement de stockage du magasin. Le statut de l'unité devient alors En stock. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Procédures d'entrée en stock et unités de manutention.
Approuver | Utilisez cette commande pour approuver les unités de manutention d'entrée en stock. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Contrôle des unités de manutention d'entrée en stock.
Détruire | Utilisez cette commande pour détruire les unités de manutention d'entrée en stock. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Contrôle des unités de manutention d'entrée en stock.
Rejeter | Utilisez cette commande pour rejeter les unités de manutention d'entrée en stock. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Contrôle des unités de manutention d'entrée en stock.
Lancer proposition de sortie de stock | Utilisez cette commande pour lancer une proposition de sortie de stock. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections Lancement d'unités de manutention et Procédures de sortie de stock et unités de manutention.
Choisir avis | Utilisez cette commande pour indiquer que l'unité de manutention est collectée de l'emplacement de stockage et déplacée vers l'emplacement de stockage temporaire ou vers l'emplacement de contrôle. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Procédures de sortie de stock et unités de manutention.
Approuver | Utilisez cette commande pour approuver les unités de sortie de stock. Leur statut devient alors Approuvé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Procédures de sortie de stock et unités de manutention.
Rejeter | Utilisez cette commande pour rejeter les unités de sortie de stock. Leur statut devient alors Rejeté. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Procédures de sortie de stock et unités de manutention.
Sortie de stock traitée par unité de manutention | Utilisez cette commande pour accéder à la session Sortie de stock par unité de manutention (whinh2123m000).
Confirmer expédition | Utilisez cette commande pour confirmer les unités de sortie de stock. En conséquence, ERP LN attribut le statut Expédié à ces unités de manutention. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Procédures de sortie de stock et unités de manutention.
Annuler avis | Utilisez cette commande pour annuler la proposition de sortie de stock pour une unité de manutention. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Procédures de sortie de stock et unités de manutention.
Annuler lancement | Utilisez cette commande pour annuler le lancement de la proposition de sortie de stock pour une unité de manutention. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Procédures de sortie de stock et unités de manutention.
Initialiser non expédié | Utilisez cette commande pour indiquer qu'une unité de manutention n'est pas expédiée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Procédures de sortie de stock et unités de manutention.
Réinitialiser non expédié | Utilisez cette commande pour annuler le paramètre Initialiser non expédié pour une unité de manutention.µ Le statut de l'unité devient alors Expédié. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Procédures de sortie de stock et unités de manutention.
Générer liste de prélèvement | Utilisez cette commande pour générer une liste de prélèvement pour une unité de manutention de sortie de stock. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Procédures de sortie de stock et unités de manutention.
Lots et numéros de série | Utilisez cette commande pour afficher les numéros de série pour l'unité de manutention. Si vous utilisez cette commande, la session qui démarre dépend du statut de l'unité de manutention sélectionnée. La session Lots et n° de série ligne de réception (whinh3123m000) ou Lots et numéros de série de la nomenclature de ligne de réception (whinh3119m000) démarre si le statut de l'unité de manutention sélectionnée est l'un des suivants : Réception ouverte Reçu Proposé A contrôler Approuvé La session Lots et numéros de série de la proposition de sortie de stock (whinh4126m000) démarre si le statut de l'unité de manutention sélectionnée est l'un des suivants : Réservé Lancé La session Lots et numéros de série de la ligne d'expédition (whinh4133m000) démarre si le statut de l'unité de manutention sélectionnée est l'un des suivants : Réservé Expédition bloquée Expédié
Etablir dimensions | Utilisez cette commande pour établir les dimensions de l'unité de manutention. En d'autres termes, les dimensions que vous définissez ne changeront pas si des articles sont ajoutés à l'unité de manutention.
Bons de réception | Utilisez cette commande pour générer un bon de réception des marchandises pour une unité de manutention. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Procédures d'entrée en stock et unités de manutention.
Calculer unités visibles | Utilisez cette commande pour calculer les unités visibles de l'unité de manutention sélectionnée. Cette fonction analyse l'arborescence de l'unité de manutention jusqu'au niveau le plus haut des emballages internes de la structure de l'unité de manutention, s'il en existe, et calcule le nombre total d'unités visibles dans cette structure. Par exemple, l'unité de manutention HU0 sélectionnée est composée d'un seul conteneur. Un conteneur est un emballage interne. Il contient deux palettes avec un article A et quatre palettes avec un article B. Le nombre d'articles visibles de HU0 est un, car l'utilisateur ne peut voir que le conteneur lui-même. HU1 se compose d'une seule palette. Une palette est un emballage externe. La palette contient deux boîtes d'un article A et quatre boîtes d'un article B. HU1 comporte six unités visibles, car l'utilisateur peut compter les boîtes sur la palette. Pour calculer le nombre d'unités visibles, sélectionnez une unité de manutention, puis cette commande.
Calculer | Utilisez cette commande pour calculer le poids de l'unité de manutention sélectionnée. Pour les unités de manutention avec des unités filles, le poids est calculé en ajoutant le poids de ces dernières. Le calcul du poids brut prend également en compte le poids des emballages. Au niveau inférieur de la structure de l'unité de manutention, lorsqu'il n'existe pas d'unité fille, le poids est calculé en additionnant le poids des emballages et le poids des articles indiqués dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000).
Ouvrir | Utilisez cette commande pour attribuer la valeur Ouvert au statut de l'unité de manutention. Ceci s'applique aux unités ayant le statut Inactif.
Proposition d'entrée en stock | Utilisez cette commande pour accéder à la session Proposition d'entrée en stock (whinh3525m000) pour une unité de manutention.
Journal propositions entrée en stock | Utilisez cette commande pour accéder à la session Journal des propositions d'entrée en stock (whinh3529m000).
Approbations | Utilisez cette commande pour accéder à la session Contrôles des magasins (whinh3122m000) pour une unité de manutention.