| Affectation d'assemblage |  |
| Dans le module LAC, une affectation d'assemblage (définie dans LAC) est une affectation au niveau des lignes d'assemblage. L'objet d'une affectation d'assemblage est de répartir les ressources entre les postes d'assemblage d'une façon qui optimise les performances des lignes d'assemblage. C'est la raison pour laquelle l'affectation d'assemblage est aussi appelée équilibrage de ligne Le concepteur du processus de traitement définit une période et une plage d'activité pour une affectation d'assemblage et lie les caractéristiques de traitement à cette dernière. Les affectations permettent de définir des caractéristiques de traitement telles que le temps de cycle ainsi que les taux d'occupation main-d'oeuvre et machine. Les affectations tiennent compte des dates, de sorte que diverses caractéristiques de traitement peuvent être appliquées à la ligne d'assemblage à différentes périodes (dates) et durant différentes tranches horaires d'une même journée. Caractéristiques de traitement Plusieurs caractéristiques de traitement peuvent être définies au moyen des affectations. Les caractéristiques de traitement applicables à toute la ligne d'assemblage sont définies au niveau de la ligne à l'aide d'une affectation (dans LAC). Les caractéristiques de traitement appliquées au niveau de la ligne sont définies pour d'autres affectations qui sont spécifiées par ligne d'assemblage et liées aux affectations de niveau ligne. Toutes les caractéristiques de traitement sont applicables à une affectation de niveau ligne mais définies par plusieurs affectations. Quand l'affectation au niveau ligne est active, toutes les affectations qui lui sont liées le sont aussi. Les affectations sont définies pour une ligne d'assemblage. Pour chaque affectation, vous spécifiez le temps de cycle (moyen et non moyen) et les plages d'activité (périodes et plages horaires durant lesquelles l'affectation est applicable). Outre le temps de cycle, vous pouvez définir les caractéristiques de traitement suivantes pour une affectation : taux d'occupation main-d'oeuvre et machine par poste ; il s'agit des affectations au niveau ligne effectuées dans LAC. équipe de travail (opération par équipe de travail et équipes de travail par poste) ; il s'agit de l'affectation de tâche effectuée dans LAC. opérations par poste ; il s'agit de l'affectation à un poste d'assemblage effectuée dans LAC. Ces caractéristiques de traitement sont liées à d'autres affectations qui, à leur tour, sont liées à l'affectation d'assemblage. Lorsqu'une affectation est valide, les affectations qui lui sont liées sont également actives. Affectations moyennes et non moyennes Il existe deux types d'affectations, qui peuvent être simultanés. Les affectations moyennes font appel à un temps de cycle (que vous spécifiez) lui-même basé sur les temps de cycle des affectations non moyennes de la journée. LAC fait appel aux affectations moyennes dans la planification. Dans LAC, la planification s'appuie sur le temps de cycle, le calendrier et le type de disponibilité. Une affectation moyenne est valable pour la journée. Les affectations non moyennes font appel à des temps de cycle horaires qui sont applicables aux opérations effectuées sur la ligne. Le temps de cycle peut varier en fonction de la plage d'heures fournie pour l'affectation. Une affectation non moyenne est basée sur des heures spécifiques de la journée. Remarque Un temps de cycle moyen n'est pas une moyenne mathématique mais la valeur moyenne que vous considérez comme appropriée pour les temps de cycle non-moyens d'une journée complète. Les affectations non moyennes définies pour une ligne doivent l'être pour la journée entière, même si aucun travail n'est accompli durant une partie de la journée. ERP LN extrait les heures de la journée de travail du calendrier. Les affectations non moyennes permettent de définir le contenu d'un ordre. Dans le cas des ordres générés (non bloqués), ce contenu se base sur la première affectation non moyenne active de la journée. Dans le cas des ordres bloqués, ce contenu est basé sur l'affectation non moyenne qui était en vigueur au moment du blocage de l'ordre. Les affectations non moyennes sont également utilisées pour décaler le délai lors du séquencement. Lorsque l'ordre est séquencé, un délai est calculé pour ce dernier. Ce délai est établi en fonction des temps de cycle, et le temps de cycle applicable est obtenu au niveau de l'affectation non moyenne. |