| Procédure d'ordre de reprise pour des numéros d'évolution |  |
| Un ordre de reprise est un ordre de fabrication qui permet de réparer ou de mettre à niveau un article fabriqué ou acheté. Si vous créez un ordre de reprise pour un article, vous ne liez aucune opération à l'ordre, car vous ne connaissez pas les opérations requises pour réparer l'article. Le seul article inséré en tant que matière estimé pour l'ordre de reprise est l'article lui-même. Les opérations et les matières nécessaires à la réparation ou à la mise à niveau du produit fini doivent être insérées manuellement. Pour effectuer une reprise sur un numéro d'évolution spécifique, procédez comme suit : Créez un ordre de fabrication pour le produit fini du numéro d'évolution dans la session Ordres de fabrication (tisfc0501m000) ou Ordre de fabrication (tisfc0101m100). Cochez la case Ordre de reprise pour transformer l'ordre de fabrication en ordre de reprise. Enregistrez l'ordre de reprise. Le statut de l'ordre demeure Planifié, Le produit fini pour lequel vous avez créé l'ordre de reprise apparaît à présent sous forme de ligne de matières estimées dans l'onglet Lignes de matières estimées de la session Ordre de fabrication (tisfc0101m100) ou dans la session Matières estimées (ticst0101m000). Sélectionnez la ligne de matières estimées. Dans le menu Spécifique, cliquez sur Répartition des matières estimée pour lancer la session Répartition des matières estimée (ticst0508m000). Vous pouvez insérer le numéro d'évolution pour lequel vous voulez effectuer une reprise. Enregistrez et fermez la session Répartition des matières estimée (ticst0508m000). Si vous avez besoin de matières supplémentaires pour effectuer une reprise sur le numéro d'évolution, insérez ces matières dans l'onglet Lignes de matières estimées de la session Ordre de fabrication (tisfc0101m100) ou dans la session Matières estimées (ticst0101m000). Vous pouvez lier une opération dans la session de détails Matières estimées (ticst0101m000). Si vous voulez modifier le numéro d'évolution, indiquez le nouveau numéro dans la répartition de l'ordre de reprise. Dans le menu Spécifique de la session Ordre de fabrication (tisfc0101m100) ou Ordres de fabrication (tisfc0501m000), cliquez sur Répartition de l'ordre pour lancer la session Répartition de l'ordre (tisfc0105m000). Cliquez sur Nouveau, puis insérez le numéro d'évolution correct dans l'ordre de reprise. Traitez l'ordre de reprise de la même façon qu'un ordre de fabrication. Rubriques liées Ordres de reprise Procédure d'ordre de reprise pour des articles sérialisés Ordres de fabrication : présentation fonctionnelle |