| Articles - Valeurs de transport par défaut (fmfmd1101m000) |  |
| Cette session permet d'afficher et de gérer les valeurs par défaut des combinaisons de types d'articles et de groupes d'articles. Les articles et les groupes d'articles sont gérés dans les sessions Groupes d'articles (tcmcs0123m000) et Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000) de l'application Données communes. Si vous définissez des valeurs par défaut de transport pour une combinaison donnée de type d'article et de groupe d'articles, elles sont affectées par défaut aux articles ayant ce type d'article et ce groupe d'articles. Vous pouvez évidemment annuler les valeurs par défaut de transport de chaque article dans la session Articles - Freight Management (fmfmd1100m000). Pour définir des valeurs par défaut de transport, commencez par sélectionner un type d'article et un groupe d'articles. Ensuite, sélectionnez les valeurs qui conviennent pour les attributs spécifiques du transport disponibles. Vous pouvez définir des valeurs par défaut pour les attributs spécifiques du transport suivants : type de transport, groupe de moyens de transport, code Regroupement, classe de transport, forme, code TVA. Rubriques liées Utilisation des articles dans Freight Management Unités de pièces utilisées pour la création de chargement et la vérification de la capacité de chargement
Champs | Description
Type d'article | Classification qui permet de déterminer si l'article est, par exemple, un article acheté, un article fabriqué ou un article d'équipement. Selon le type de l'article, certaines fonctions s'appliqueront ou ne s'appliqueront pas à lui.
Groupe d'articles | Ensemble d'articles qui ont des caractéristiques communes. Chaque article appartient à un groupe d'articles particulier. Le groupe d'articles est employé conjointement avec le type d'article pour définir les valeurs par défaut d'un article.
Type de transport | Type de transport de la combinaison actuelle de type d'article et de groupe d'articles. Si une combinaison de moyens de transport ou un groupe de moyens de transport est sélectionné dans la session en cours et qu'il existe un type de transport pour ce groupe ou cette combinaison, c'est ce type de transport qui est utilisé. Vous ne devez pas modifier cette valeur. Le type de transport sélectionné sera le type de transport par défaut des articles pour lesquels le type d'article et le groupe d'articles actuels existent.
Combinaison moyens transp. | Combinaison de moyens de transport. Si un groupe de moyens de transport est sélectionné dans le champ Groupe de moyens de transport, vous ne pouvez pas sélectionner de combinaison de moyens de transport. Si un transporteur est inséré pour l'article actuel, la combinaison de moyens de transport doit être associée à ce transporteur. Dans la session Combinaisons de moyens de transport par transporteur/LSP (fmfmd0144m000), vous pouvez associer des combinaisons de moyens de transport à des transporteurs. Rubriques liées Utilisation des groupes de moyens de transport Moyens de transport multiples par chargement
Grpe de moyens de transp. | Groupe de moyens de transport de la combinaison actuelle de type d'article et de groupe d'articles. La case Usage autonome autorisé correspondant au groupe de moyens de transport sélectionné dans ce champ doit être cochée. Le groupe de moyens de transport sélectionné sera le groupe de moyens de transport par défaut des articles pour lesquels le type d'article et le groupe d'articles actuels existent. Rubriques liées Utilisation des groupes de moyens de transport Moyens de transport multiples par chargement
Code Regroupement | Code Regroupement de la combinaison actuelle de type d'article et de groupe d'articles. Si une combinaison de moyens de transport ou un groupe de moyens de transport est sélectionné dans la session en cours et qu'il existe un code Regroupement pour ce groupe ou cette combinaison, c'est ce code Regroupement qui est utilisé. Vous ne devez pas modifier cette valeur. Le code Regroupement sélectionné sera le code Regroupement par défaut des articles pour lesquels le type d'article et le groupe d'articles actuels existent.
Niveau de service de transport | Niveau de service de transport de la combinaison actuelle de type d'article et de groupe d'articles. Le niveau de service de transport sélectionné sera le niveau de service de transport par défaut des articles pour lesquels le type d'article et le groupe d'articles actuels existent.
Classe de transport | Classe de transport de la combinaison actuelle de type d'article et de groupe d'articles. La classe de transport sélectionnée sera la classe de transport par défaut des articles pour lesquels le type d'article et le groupe d'articles actuels existent.
Groupe de prix du transport | Groupe d'articles auxquels les mêmes caractéristiques de prix s'appliquent.
Unité de pièces | Unité de pièces de l'article. Notez qu'il doit exister un facteur de conversion entre l'unité de stock et l'unité de pièces de l'article. Rubriques liées Unités de pièces utilisées pour la création de chargement et la vérification de la capacité de chargement
Unité de tarification supplémentaire | Quantité par unité par rapport à laquelle vous pouvez définir des tarifs de transport. Vous pouvez choisir parmi les unités définies dans Données communes. De nombreux tarifs de transport sont fonction de la distance et du poids. Les quantités/unités supplémentaires permettent de définir des tarifs qui reposent sur d'autres unités, tels que le volume ou sur une combinaison de distance, de poids et d'autres unités. Exemple 1 Tarif de transport par quantité/unité supplémentaire: Quantité taux supplémentaire: 1 palette, Distance: 1 000 km Montant par distance: 10 Exemple 2 Tarifs de transport par combinaisons d'unités par distance/zone: Poids: 10 kg Quantité taux supplémentaire: 1 m³ Type de tranche: Minimum
Distance: | 0 | 100 | 500
Montant par distance | 10 | 15 | 20
Montant par poids | 5 | 5 | 10
Montant par unité tarifaire supplémentaire | 5 | 5 | 7
Dans cet exemple, les tarifs de transport sont fonction de la distance, par poids et volume. La livraison SH0001, d'Amsterdam à Rotterdam, comportent les éléments suivants : Distance : 70 km, poids : 50 kg, volume : 7 m³ Le coût du transport pour la livraison SH0001 est calculé comme suit :
     10 * 70 (distance) + 5 * 50 (poids) + 5 * 7 (volume) = 985