| Calcul des coûts opératoires (heures main d'oeuvre et machine) |  |
| ERP LN détermine les heures main-d'oeuvre et machine nécessaires pour calculer les coûts opératoires. Pour chaque opération trouvée dans la structure, ERP LN détermine le type de tâche. Les heures main-d'oeuvre et machine des opérations sans machine sont calculées à l'aide de la formule suivante :
                                       (temps préparation/quantité ordre) + (temps exécution * unité gamme)
                heures main-d'oeuvre = ---------------------------------------------------------------------
                                                                         60
S'il s'agit d'une opération sur une machine, les heures main-d'oeuvre et machine sont calculées selon les formules suivantes :
                                       (temps préparation/quantité ordre) + (temps exécution/unité gamme)
                     heures machines = -------------------------------------------------------------------
                                                                         60
ERP LN détermine ensuite si le type de centre de charge est centre de charge principal, sous-centre de charge ou centre de charge de sous-traitance. Lorsqu'il s'agit d'un centre de charge principal ou d'un sous-centre de charge, les coûts sont calculés comme indiqué dans Calcul des coûts opératoires (main-d'oeuvre, machine, indirects). S'il s'agit d'un centre de sous-traitance, le calcul s'effectue comme indiqué dans Sous-traitance d'opération sans prise en charge du flux des matières. Rubriques liées Calcul des coûts opératoires (main-d'oeuvre, machine, indirects) Sous-traitance d'opération sans prise en charge du flux des matières |