| Repères topographiques par référence d'étude (tiedm0120m000) |  |
| Cette session permet de lier des repères topographiques à une référence d'étude. Vous pouvez lier ultérieurement les repères topographiques aux lignes de nomenclature de la référence d'étude dans la session Nomenclature d'étude (tiedm1110m000). Il n'est pas obligatoire de lier manuellement les repères topographiques à une référence d'étude dans cette session, mais il peut être utile de le faire lorsqu'un ou plusieurs d'entre eux ne sont applicables qu'à une seule référence d'étude. Si vous ne liez pas manuellement les repères topographiques à une référence d'étude dans cette session, ils sont affichés dans cette session une fois que vous les avez liés aux lignes de nomenclature d'étude d'une référence d'étude dans la session Nomenclature d'étude (tiedm1110m000). Rubriques liées Présentation des repères topographiques Procédure de liaison des repères topographiques dans la nomenclature d'étude Repères topographiques et modification globale de nomenclature
Champs | Description
Référence d'étude | Article inclus dans le processus de développement. Vous pouvez définir plusieurs révisions pour une référence d'étude. En règle générale, les révisions les plus récentes se trouvent toujours dans une phase de conception ou de test, d'autres révisions peuvent être prises en compte en production, et les anciennes révisions sont obsolètes. Un article standard ne peut devenir une référence d'étude avec gestion des révisions que s'il est copié à partir du module Gestion des données d'étude.
Révision de la référence d'étude | Révision pour laquelle le repère topographique est utilisé.
Repère topographique | Indique l'emplacement de chaque composant d'un article, par exemple la position d'un composant électronique sur une carte de circuits imprimés. Les repères topographiques sont fréquemment utilisés en électronique et peuvent être générés à partir d'un poste de CAO. Rubriques liées Présentation des repères topographiques
Repère topographique | Description du repère topographique. Il peut s'agir, par exemple, d'un code indiquant l'emplacement auquel le composant article doit être monté.
Commandes | Description
Impression des repères topographiques par référence d'étude | Cliquez sur cette commande pour lancer la session Impression des repères topographiques par référence d'étude (tiedm0420m000).