| Vue d'ensemble du stock (whinr2510m000) |  |
| Cette session permet d'afficher les données de stock des unités de manutention triées en fonction des index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000). Si vous lancez cette session, les unités de manutention en stock ou en transit sont triés en fonction du premier index. Pour accéder aux autres index cliquez sur l'option Trier par du menu Spécifique et sélectionnez-les. Remarque Vous pouvez utiliser l'option Personnaliser grille du menu Affichage pour afficher ou masquer des champs de la table Unités de manutention (wmd530) ou de la table Spécifications (tcibd420). Le fait d'afficher ou de masquer ainsi les champs n'a aucun impact sur la façon dont les unités de manutention sont triées dans la session courante. Seuls les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent le mode de tri des unités de manutention.
Champs | Description
Champ | Premier champ du premier index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) et Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session courante. Pour une description de ces champs, voir : Relations de réservation et de rattachement ferme (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000)
Champ | Description de l'enregistrement du champ d'index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) et Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session courante. Pour une description de ces champs, voir : Relations de réservation et de rattachement ferme (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000)
Champ | Second champ du premier index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) et Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session courante. Pour une description de ces champs, voir : Relations de réservation et de rattachement ferme (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000)
Champ | Troisième champ du premier index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) et Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session courante. Pour une description de ces champs, voir : Relations de réservation et de rattachement ferme (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000)
Champ | Quatrième champ du premier index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) et Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session courante. Pour une description de ces champs, voir : Relations de réservation et de rattachement ferme (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000)
Champ | Cinquième champ du premier index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) et Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session courante. Pour une description de ces champs, voir : Relations de réservation et de rattachement ferme (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000)
Champ | Premier champ du second index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) et Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session courante. Pour une description de ces champs, voir : Relations de réservation et de rattachement ferme (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000)
Champ | Second champ du second index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) et Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session courante. Pour une description de ces champs, voir : Relations de réservation et de rattachement ferme (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000)
Champ | Troisième champ du premier index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) et Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session courante. Pour une description de ces champs, voir : Relations de réservation et de rattachement ferme (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000)
Champ | Quatrième champ du second index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) et Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session courante. Pour une description de ces champs, voir : Relations de réservation et de rattachement ferme (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000)
Champ | Cinquième champ du second index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) et Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session courante. Pour une description de ces champs, voir : Relations de réservation et de rattachement ferme (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000)
Champ | Premier champ du troisième index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) et Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session courante. Pour une description de ces champs, voir : Relations de réservation et de rattachement ferme (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000)
Champ | Second champ du troisième index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) et Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session courante. Pour une description de ces champs, voir : Relations de réservation et de rattachement ferme (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000)
Champ | Troisième champ du troisième index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) et Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session courante. Pour une description de ces champs, voir : Relations de réservation et de rattachement ferme (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000)
Champ | Quatrième champ du troisième index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) et Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session courante. Pour une description de ces champs, voir : Relations de réservation et de rattachement ferme (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000)
Champ | Cinquième champ du troisième index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) et Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session courante. Pour une description de ces champs, voir : Relations de réservation et de rattachement ferme (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000)
Champ | Premier champ du quatrième index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) et Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session courante. Pour une description de ces champs, voir : Relations de réservation et de rattachement ferme (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000)
Champ | Second champ du quatrième index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) et Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session courante. Pour une description de ces champs, voir : Relations de réservation et de rattachement ferme (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000)
Champ | Troisième champ du quatrième index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) et Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session courante. Pour une description de ces champs, voir : Relations de réservation et de rattachement ferme (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000)
Champ | Quatrième champ du quatrième index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) et Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session courante. Pour une description de ces champs, voir : Relations de réservation et de rattachement ferme (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000)
Champ | Cinquième champ du quatrième index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) et Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session courante. Pour une description de ces champs, voir : Relations de réservation et de rattachement ferme (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000)
Champ | Premier champ du cinquième index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) et Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session courante. Pour une description de ces champs, voir : Relations de réservation et de rattachement ferme (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000)
Champ | Second champ du cinquième index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) et Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session courante. Pour une description de ces champs, voir : Relations de réservation et de rattachement ferme (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000)
Champ | Troisième champ du cinquième index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) et Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session courante. Pour une description de ces champs, voir : Relations de réservation et de rattachement ferme (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000)
Champ | Quatrième champ du cinquième index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) et Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session courante. Pour une description de ces champs, voir : Relations de réservation et de rattachement ferme (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000)
Champ | Cinquième champ du cinquième index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) et Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session courante. Pour une description de ces champs, voir : Relations de réservation et de rattachement ferme (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000)
Champ | Premier champ du sixième index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) et Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session courante. Pour une description de ces champs, voir : Relations de réservation et de rattachement ferme (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000)
Champ | Second champ du sixième index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) et Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session courante. Pour une description de ces champs, voir : Relations de réservation et de rattachement ferme (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000)
Champ | Troisième champ du sixième index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) et Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session courante. Pour une description de ces champs, voir : Relations de réservation et de rattachement ferme (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000)
Champ | Quatrième champ du sixième index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) et Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session courante. Pour une description de ces champs, voir : Relations de réservation et de rattachement ferme (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000)
Champ | Cinquième champ du sixième index. Les index définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000) déterminent quels champs des tables Unités de manutention (wmd530) et Spécifications (tcibd420) apparaissent dans la session courante. Pour une description de ces champs, voir : Relations de réservation et de rattachement ferme (tcibd4520m000) Unités de manutention (whwmd5130m000)
Réservé pour le tiers | Tiers acheteur auquel cet objet d'approvisionnement a été rattaché ferme. ERP LN peut utiliser les articles fournis par l'ordre courant afin de satisfaire une commande émanant du tiers acheteur indiqué dans ce champ ; ERP LN n'utilise ces articles pour aucun autre tiers. Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme
Réservé pour l'objet de gestion | Type d'ordre auquel cet ordre a été rattaché ferme. Remarque Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement. Objet gestion Objet gestion Référence objet gestion Valeurs autorisées Réservé pour le type d'objet de gestion Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme
Réservé pour l'objet de gestion | Ordre ou ligne d'ordre auquel ou à laquelle les articles de cet ordre ont été rattachés fermes. Remarque Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement. Objet gestion Objet gestion Référence objet gestion Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme
Réservé pour la référence | Code de référence auquel cet objet d'approvisionnement a été rattaché ferme. ERP LN ne peut utiliser les articles fournis par l'ordre courant que pour satisfaire la demande désignée par la référence indiquée dans ce champ. ERP LN peut utiliser ce champ des deux manières suivantes : Si le champ Tiers est renseigné, ERP LN utilise le champ Référence pour enregistrer un code de référence défini par un client. Si le champ Tiers n'est pas renseigné, ERP LN utilise le champ Référence pour enregistrer une référence interne. Vous pouvez vous servir d'un code de référence pour relier un ensemble de pièces, même si ces pièces ne suivent pas le même itinéraire (par exemple, si certaines sont transportées chez un autre sous-traitant pour être ramenées plus tard). Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme
Unités de manutention
Unité de manutention | Code employé pour identifier l'unité de manutention de manière unique dans ERP LN. Vous pouvez définir les unités de manutention manuellement dans cette session ou dans la session Préparation des unités de manutention (whwmd5130m100), ou les générer à diverses étapes des processus d'entrée en stock et de sortie de stock. Si vous définissez manuellement une unité de manutention dans cette session, vous pouvez saisir son code alphanumérique dans ce champ. Pour que ERP LN puisse générer des unités de manutention, vous devez utiliser un Masque d'unité de manutention afin de définir les codes de ces unités. Quand une unité de manutention est créée, son code est généré tel qu'indiqué dans le masque d'unité de manutention.
Version | Numéro de version de l'unité de manutention. Le numéro de version initial des unités de manutention est 1. Lorsqu'une unité de manutention gérée par version est divisée, elle reçoit un nouveau numéro de version. Les unités de manutention qui ne sont pas gérées par version portent toujours le numéro de version 0. Les unités de manutention pour lesquelles la division est activée peuvent être définies comme gérées par version dans le champ Gestion des versions de l'unité de manutention de la session Article - Magasin (whwmd4100s000).
Article | Article emballé au moyen de l'unité de manutention.
Quantité en unité de stockage | Quantité proposée, exprimée en unité de stockage. Si l'unité de manutention est une unité mère et qu'une ou plusieurs de ses filles sont détruites après le contrôle, la quantité détruite est soustraite de la quantité de l'unité mère affichée dans ce champ. Notez que si vous créez manuellement une unité de manutention, vous ne pouvez pas indiquer le nombre d'articles à emballer avec les unités de manutention. Pour emballer des articles au moyen d'une unité de manutention, vous pouvez utiliser la commande Emballage du menu Spécifique de la session Préparation des unités de manutention (whwmd5130m100). Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique la rubrique Emballage : pour générer une unité de manutention pour plusieurs articles. Par ailleurs, si des unités de manutention sont générées pour les réceptions, les expéditions, les propositions, les contrôles qualité et les lignes d'ordre, elles contiennent le nombre d'articles indiqué pour l'expédition, la réception, etc. Rubriques liées Contrôle des unités de manutention d'entrée en stock Génération d'unités de manutention
Quantité en unité de stockage | Unité de stockage dans laquelle est exprimée la quantité.
Statut | Statut d'unité de manutention.
Unité de manutention mère | Mère de l'unité de manutention courante. Rubriques liées Hiérarchies d'emballage
Enfant présent | Si cette case est cochée, l'unité de manutention possède des unités de manutention filles. Rubriques liées Hiérarchies d'emballage
Unité de manutention multi-articles | Si cette case est cochée, l'unité de manutention contient des articles de plusieurs types.
Masque d'unité de manutention | Masque d'unité de manutention sur lequel est basé le code de l'unité de manutention. Quand une unité de manutention est créée, son code est généré tel qu'indiqué dans le masque d'unité de manutention. Rubriques liées Masque d'unité de manutention
Magasin | Le statut de l'unité de manutention détermine le magasin qui est affiché dans ce champ : Reçu Magasin dans lequel l'article doit être traité. Réception ouverte Magasin dans lequel l'article doit être traité. Ouvert Magasin dans lequel l'article doit être prélevé. Expédition bloquée Magasin dans lequel l'article doit être prélevé. En transit Le magasin est extrait de la ligne d'ordre d'entrée en stock. Expédié Aucun magasin n'est indiqué. Inactif Si l'unité de manutention est utilisée pour recevoir des articles, il s'agit du magasin dans lequel l'article doit être traité. Si l'unité de manutention est utilisée pour sortir des articles, il s'agit du magasin dans lequel l'article doit être prélevé.
Emplacement | Le statut de l'unité de manutention détermine l'emplacement qui est affiché dans ce champ : Reçu Emplacement dans lequel l'article doit être traité. Réception ouverte Emplacement dans lequel l'article doit être traité. Ouvert Emplacement dans lequel l'article doit être prélevé. Expédition bloquée Emplacement dans lequel l'article doit être prélevé. En transit L'emplacement est extrait de la ligne d'ordre d'entrée en stock. Expédié Aucun emplacement n'est indiqué. Inactif Si l'unité de manutention est utilisée pour recevoir des articles, il s'agit de l'emplacement dans lequel l'article doit être traité. Si l'unité de manutention est utilisée pour sortir des articles, il s'agit de l'emplacement dans lequel l'article doit être prélevé.
Emplacement | Le statut de l'unité de manutention détermine l'emplacement qui est affiché dans ce champ : Reçu Emplacement dans lequel l'article doit être traité. Réception ouverte Emplacement dans lequel l'article doit être traité. Ouvert Emplacement dans lequel l'article doit être prélevé. Expédition bloquée Emplacement dans lequel l'article doit être prélevé. En transit L'emplacement est extrait de la ligne d'ordre d'entrée en stock. Expédié Aucun emplacement n'est indiqué. Inactif Si l'unité de manutention est utilisée pour recevoir des articles, il s'agit de l'emplacement dans lequel l'article doit être traité. Si l'unité de manutention est utilisée pour sortir des articles, il s'agit de l'emplacement dans lequel l'article doit être prélevé.
Spécification | Si cette case est cochée, des spécifications existent pour les articles inclus dans les unités de manutention courantes. Les informations sur les spécifications sont accessibles dans les champs de la zone de groupe Réservé pour de la session de détails. Rubriques liées Vue générale de la réservation et du rattachement ferme
Etiquette
Etiquette d'expédition | Unité de manutention pour laquelle la proposition de sortie de stock est créée. Si cette unité a été créée à partir d'une autre unité de manutention, cette unité d'origine s'affiche dans le champ Unité de manutention De. Par exemple, si l'unité d'origine est une palette contenant plusieurs boîtes, vous pouvez la diviser en unités plus petites (filles) représentant les boîtes, puis créer une proposition de sortie de stock pour ces boîtes. Les unités plus petites sont les unités de manutention cible qui reçoivent l'étiquette d'expédition ; elles s'affichent dans le champ courant. Si l'unité de manutention d'origine n'a pas été divisée, le code de l'étiquette d'expédition est le même que celui de cette dernière. Remarque Si le tiers destinataire possédant un masque d'unité de manutention par défaut différent du masque courant est présent dans ERP LN, la nouvelle étiquette d'expédition est générée. Rubriques liées Gestion des unités de manutention Procédures de sortie de stock et unités de manutention Masque d'unité de manutention
Masque d'étiquette d'expédition | Masque d'unité de manutention du tiers destinataire sur lequel est basé le code de l'étiquette d'expédition. Quand une étiquette d'expédition est créée, son code est généré tel qu'indiqué dans le masque d'unité de manutention du tiers destinataire. Rubriques liées Masque d'unité de manutention
Standard SSCC | Si cette case est cochée, le code de l'étiquette d'expédition est conforme à la norme de code de conteneur d'expéditions en série (SSCC).
Stock
Article | Article emballé au moyen de l'unité de manutention.
Fabricant | Fabricant de l'article contenu dans l'unité de manutention. ERP LN extrait le fabricant de la ligne de commande par l'intermédiaire de laquelle l'article a été initialement reçu. Si aucun fabricant n'est indiqué sur la ligne de commande, ce champ est vide.
N° de pièce du fabricant | Numéro de pièce fabricant de l'article contenu dans l'unité de manutention. ERP LN extrait le numéro de pièce fabricant de la ligne de commande par l'intermédiaire de laquelle l'article a été initialement reçu. Si aucun numéro de pièce de fabricant n'est indiqué sur la ligne de commande, ce champ est vide.
Lot | Lot auquel appartient l'article dans l'unité de manutention. Remarque Si vous scannez l'étiquette d'une unité de manutention lors de la réception et que cette unité est spécifiée pour l'avis d'expédition ou la ligne d'avis d'expédition dans la session Avis d'expédition (whinh3100m000), ERP LN extrait le lot de l'avis d'expédition ou de la ligne d'avis d'expédition. Si aucun lot n'est indiqué dans l'avis d'expédition ou si aucun avis d'expédition n'est disponible pour la réception, ERP LN extrait le lot de la session Lignes de réception (whinh3112s000), s'il est indiqué.
Numéro d'évolution | Numéro d'évolution de l'article. Si vous scannez l'étiquette d'une unité de manutention lors de la réception et que cette unité est spécifiée pour l'avis d'expédition ou la ligne d'avis d'expédition dans la session Avis d'expédition (whinh3100m000) ou la session Avis d'expédition - Lignes (whinh3101m000), ERP LN extrait le numéro d'évolution de ces sessions. Si aucun numéro d'évolution n'est indiqué dans l'avis d'expédition ou si aucun avis d'expédition n'est disponible pour la réception, ERP LN extrait le numéro d'évolution de la session Lignes de réception (whinh3112s000), si spécifié.
Date de stockage | Date de stockage de l'unité de manutention. Remarque Si vous scannez l'étiquette d'une unité de manutention lors de la réception, ERP LN extrait la date de stockage de la session Lignes de réception (whinh3112s000) quand la réception est confirmée.
Numéro de série | Numéro de série de l'article.
Définition d'emballage | Définition d'emballage associée à l'unité de manutention. Rubriques liées Utilisation de définitions d'emballage Définitions d'emballage
Emballage
Quantité d'emballages | Nombre d'emballages utilisés pour l'unité de manutention. Par exemple, l'unité de manutention contient 100 emballages de type Boîte. Rubriques liées Création d'unités de manutention détaillées
Emballage | Emballage composant l'unité de manutention.
Définition d'emballage | Définition d'emballage associée à l'unité de manutention. Rubriques liées Utilisation de définitions d'emballage Définitions d'emballage
Etiqueté | Si cette case est cochée,, pour chaque emballage défini pour l'unité de manutention, un enregistrement d'étiquette est créé. Ces étiquettes peuvent être imprimées. De cette manière, chaque emballage existant est identifié de manière unique. Si les boîtes d'une palette sont étiquetées, chacune d'elles reçoit une étiquette lorsque les unités de manutention sont générées, par exemple, pour un ordre de cartons de lait.
Terminer | Si cette case est cochée, la structure de l'unité de manutention n'a pas changé depuis qu'elle a été reçue dans le magasin. Si elle est modifiée après réception, cette case est automatiquement désélectionnée.
Quantité/poids
Composition
Quantité en unité de stockage | Quantité proposée, exprimée en unité de stockage. Si l'unité de manutention est une unité mère et qu'une ou plusieurs de ses filles sont détruites après le contrôle, la quantité détruite est soustraite de la quantité de l'unité mère affichée dans ce champ. Notez que si vous créez manuellement une unité de manutention, vous ne pouvez pas indiquer le nombre d'articles à emballer avec les unités de manutention. Pour emballer des articles au moyen d'une unité de manutention, vous pouvez utiliser la commande Emballage du menu Spécifique de la session Préparation des unités de manutention (whwmd5130m100). Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique la rubrique Emballage : pour générer une unité de manutention pour plusieurs articles. Par ailleurs, si des unités de manutention sont générées pour les réceptions, les expéditions, les propositions, les contrôles qualité et les lignes d'ordre, elles contiennent le nombre d'articles indiqué pour l'expédition, la réception, etc. Rubriques liées Contrôle des unités de manutention d'entrée en stock Génération d'unités de manutention
Quantité en unité de stockage | Unité de stockage dans laquelle est exprimée la quantité.
Quantité en unité de stock | Quantité de l'article exprimée en unité de stock. Notez que si vous créez manuellement une unité de manutention, vous ne pouvez pas indiquer le nombre d'articles à emballer avec les unités de manutention. Pour emballer des articles au moyen d'une unité de manutention, vous pouvez utiliser la commande Emballage du menu Spécifique de la session Préparation des unités de manutention (whwmd5130m100). Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique la rubrique Emballage : pour générer une unité de manutention pour plusieurs articles. Par ailleurs, si des unités de manutention sont générées pour les réceptions, les expéditions, les propositions, les contrôles qualité et les lignes d'ordre, elles contiennent le nombre d'articles indiqué pour l'expédition, la réception, etc. Rubriques liées Contrôle des unités de manutention d'entrée en stock Génération d'unités de manutention
Quantité en unité de stock | Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.
Nombre d'unités visibles | Les unités visibles d'une unité de manutention sont celles que vous pouvez voir. Par exemple, si l'unité de manutention est une palette contenant 12 boîtes, le nombre d'unités visibles est 12, car vous pouvez voir les unités qui sont placées sur cette palette. En revanche, si l'unité de manutention est un conteneur intégrant trois palettes, le nombre d'unités visibles est 1, car la seule unité que vous pouvez voir est le conteneur. Dans ce champ, vous pouvez saisir manuellement le nombre d'unités visibles, mais vous pouvez aussi vous servir de la commande Calculer unités visibles pour calculer ce nombre. Les résultats calculés par cette commande sont insérés dans ce champ, et remplacent les insertions manuelles éventuelles.
Emballage | Emballage composant l'unité de manutention.
Quantité d'emballages | Nombre d'emballages utilisés pour l'unité de manutention. Par exemple, l'unité de manutention contient 100 emballages de type Boîte. Rubriques liées Création d'unités de manutention détaillées
Dimensions
Dimensions validées | Si cette case est cochée, les dimensions de l'unité de manutention sont fixes. En d'autres termes, les dimensions de l'unité de manutention ne changent pas même si des articles sont ajoutés à l'unité.
Poids brut | Poids brut de l'unité de manutention. Le poids brut correspond au poids de tous les articles et de leurs emballages dans l'unité de manutention. Le poids de toutes les unités filles et emballages est compris dans le poids brut de l'unité de manutention. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Dimensions des unités de manutention.
Poids net | Unité dans laquelle le poids net de l'unité de manutention est exprimé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Dimensions des unités de manutention.
Poids net | Poids net de l'unité de manutention. Le poids net correspond aux poids des articles contenus dans l'unité de manutention, sans l'emballage. Le poids net de toutes les unités filles est inclus dans le poids net de l'unité de manutention, tandis que le poids de tous les emballages compris dans l'unité est exclus. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Dimensions des unités de manutention.
Hauteur | Hauteur de l'unité de manutention. Rubriques liées Dimensions des unités de manutention
Unité de dimension | Unité dans laquelle les dimensions de l'unité de manutention sont exprimées.
Largeur | Largeur de l'unité de manutention. Rubriques liées Dimensions des unités de manutention
Profondeur | Profondeur de l'unité de manutention. Rubriques liées Dimensions des unités de manutention
Superficie | Surface de l'unité de manutention. Rubriques liées Dimensions des unités de manutention
Volume | Volume de l'unité de manutention. Rubriques liées Dimensions des unités de manutention
Traiter
Réception | Réception par l'intermédiaire de laquelle l'unité de manutention est reçue. Rubriques liées Réception d'unités de manutention
Ligne de réception | Ligne de réception par l'intermédiaire de laquelle l'unité de manutention est reçue. Rubriques liées Réception d'unités de manutention
Séquence de propriété de lignes de réception | Numéro d'identification de l'enregistrement de propriété pour la ligne de réception. Pour afficher les enregistrements de propriété de la ligne de réception correspondant à l'unité de manutention, procédez comme suit : Dans la session Réceptions de magasin (whinh3512m000), sélectionnez la ligne de réception appropriée. Dans la session Lignes de réception (whinh3112s000) qui s'affiche, sélectionnez l'option Propriété du menu Spécifique. Rubriques liées Réception d'unités de manutention Enregistrements de propriété
Contrôle | Numéro d'identification du contrôle qualité dans lequel est incluse l'unité de manutention courante. Rubriques liées Contrôle des unités de manutention d'entrée en stock
Numéro de séquence de contrôle | Numéro de séquence du contrôle qualité pour la proposition d'entrée en stock ou de sortie de stock qui inclut l'unité de manutention courante. Vous pouvez réaliser divers contrôles qualité pour chaque proposition. Chaque fois que vous avez contrôlé une certaine quantité d'articles pour la proposition, une nouvelle approbation est créée pour la quantité restante à contrôler. Le numéro de séquence de l'approbation varie en fonction de la séquence dans laquelle il est créé. Rubriques liées Contrôle des unités de manutention d'entrée en stock
Expédition | Numéro d'identification de l'expédition dans laquelle l'unité de manutention est expédiée. Rubriques liées Expédition d'unités de manutention
Ligne d'expédition | Numéro d'identification de la ligne d'expédition sur laquelle l'unité de manutention est mentionnée. Rubriques liées Expédition d'unités de manutention
Séquence de propriété de lignes d'expédition | Numéro d'identification de l'enregistrement de propriété pour la ligne d'expédition. Pour afficher les enregistrements de propriété de la ligne d'expédition correspondant à l'unité de manutention, procédez comme suit : Dans la session Expéditions (whinh4130m000), sélectionnez la ligne d'expédition appropriée. Dans la session Lignes d'expédition (whinh4131m000) qui s'affiche, sélectionnez l'option Ligne d'expédition---> Propriété du menu Spécifique pour ouvrir la session Propriété des lignes d'expédition (whinh4138m000). Rubriques liées Expédition d'unités de manutention Propriété des lignes d'expédition (whinh4138m000) Enregistrements de propriété
Totalement bloqué | Si cette case est cochée, l'intégralité du point de stockage est bloquée. Si cette case n'est pas cochée, le point de stockage n'est bloqué ni totalement ni partiellement. Rubriques liées Blocage et déblocage
Statut
Statut | Statut d'unité de manutention.
Terminer | Si cette case est cochée, la structure de l'unité de manutention n'a pas changé depuis qu'elle a été reçue dans le magasin. Si elle est modifiée après réception, cette case est automatiquement désélectionnée.
Divisible | Si cette case est cochée, l'unité de manutention peut être subdivisée en plusieurs unités, par exemple, si la proposition d'entrée en stock concerne des emplacements différents.
Etiqueté | Si cette case est cochée,, pour chaque emballage défini pour l'unité de manutention, un enregistrement d'étiquette est créé. Ces étiquettes peuvent être imprimées. De cette manière, chaque emballage existant est identifié de manière unique. Si les boîtes d'une palette sont étiquetées, chacune d'elles reçoit une étiquette lorsque les unités de manutention sont générées, par exemple, pour un ordre de cartons de lait.
Dernière version de l'étiquette imprimée | Dernière version de l'unité de manutention pour laquelle une étiquette qui été imprimée. Si l'unité de manutention n'est pas gérée par version, la valeur qui apparaît dans ce champ est 0.
Rejeté | Si cette case est cochée, l'unité de manutention est rejetée. Si la fonctionnalité de stock rejeté est utilisée, les unités de manutention rejetées peuvent être réservées. Dans ce cas, l'unité de manutention rejetée a le statut Réservé. Pour indiquer que l'unité de manutention réservée est rejetée, vous devez cocher cette case.
Standard SSCC | Si cette case est cochée, le code de l'unité de manutention est conforme à la norme de code de conteneur d'expéditions en série (SSCC).
Unité de manutention De | Unité de manutention à partir de laquelle l'unité courant est divisée.
Expédit./destin.
Expéditeur | Le type d'expéditeur permet, avec le code Expéditeur, de déterminer la source exacte d'un ordre magasin. Les types d'expéditeurs possibles sont les suivants : Tiers Magasin Centre de charge Projet
Expéditeur | Utilisé conjointement avec le type d'expéditeur, ce code permet d'identifier la source exacte d'un ordre magasin.
Expéditeur | Société dans laquelle la combinaison code Expéditeur/ type d'expéditeur est définie.
Destinataire | Le type de destinataire permet, avec le code Destinataire, d'identifier la destination des marchandises expédiées. Les types de destinataires possibles sont les suivants : Tiers Magasin Centre de charge Projet
Destinataire | Utilisé conjointement avec le type de destinataire, ce code permet d'identifier la destination des marchandises expédiées.
Destinataire | Société dans laquelle la combinaison type de destinataire/ code Destinataire est définie.
Divers
Créé par le processus | Si cette case est cochée, l'unité de manutention est une unité factice créée par un processus de gestion des magasins afin de gérer la cohérence structurelle de l'unité pour ce processus. Par exemple, deux boîtes, l'unité de manutention A et l'unité de manutention B, sont prélevées du stock pour la même ligne d'ordre. Dans l'expédition créée pour l'ordre, une seule ligne d'expédition avec deux boîtes est créée. Pour établir un lien entre les deux unités de manutention et la ligne d'expédition, le système crée une nouvelle unité factice qui joue le rôle d'unité mère pour ces deux boîtes. Cette unité factice marquée en tant qu'élément Créé par le processus apparaît dans la ligne d'expédition.
Code d'accès | Compte de l'utilisateur qui a généré l'unité de manutention.
Référence |
Date de la dernière transaction | Date et heure de la dernière modification de l'unité de manutention.
Date de mise à jour de la version | Date et heure de la mise à jour la plus récente de la version.
Date du dernier inventaire | Date et heure auxquelles les articles contenus dans l'unité de manutention ont pour la dernière fois été soumis à un inventaire tournant.
Gestion de l'emballage | Type de traitement des unités de manutention
Texte | Pour saisir du texte dans ce champ, sélectionnez la commande ou appuyez sur CTRL-T pour lancer l'éditeur de texte.
Propriété
Stock propr. entreprise | Si cette case est cochée, le stock contenu dans l'unité de manutention est la propriété de l'entreprise. Rubriques liées Propriété du stock dans Warehouse Management
Propr | Tiers qui est propriétaire des articles contenus dans l'unité de manutention. Si ce champ n'est pas renseigné, votre propre entreprise est ce propriétaire. Si le propriétaire n'est pas le tiers vendeur, ce propriétaire est le tiers interne d'une autre unité d'entreprise, par exemple, une division de votre entreprise située dans un autre pays. Si le tiers vendeur est le propriétaire, les articles sont conservés en tant que stock de consignation sans propriétaire. Si les articles sont la propriété de l'entreprise, ce champ est vide. Rubriques liées Propriété du stock dans Warehouse Management
Propriété | Propriété des marchandises contenues dans l'unité de manutention. Propriété d'entreprise Valeurs autorisées Consigné Propriété du client Sans objet Les valeurs Consigné et Propriété du client ne sont pas applicables si : dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000), la valeur du champ Niveau d'enregistrement est autre que Article physique ou Article et emplacement physique; l'unité de manutention ne contient aucun article autre que des emballages et la case Unité de manutention multi-articles n'est pas cochée (autrement dit, l'unité de manutention est un emballage vide). Rubriques liées Propriété du stock dans Warehouse Management
Unité man. multi-propr. | Si cette case est cochée, l'unité de manutention contient des unités de manutention filles appartenant à différents propriétaires. Dans ce cas, le champ Propr est vide et la case Unité man. multi-propr. autorisée est cochée. Rubriques liées Propriété du stock dans Warehouse Management Hiérarchies d'emballage
Unité man. multi-propr. | Si cette case est cochée, l'unité de manutention peut contenir des unités de manutention filles appartenant à différents propriétaires. Rubriques liées Propriété du stock dans Warehouse Management Hiérarchies d'emballage
Bloqué
Totalement bloqué | Si cette case est cochée, l'intégralité du point de stockage est bloquée. Si cette case n'est pas cochée, le point de stockage n'est bloqué ni totalement ni partiellement. Rubriques liées Blocage et déblocage
Bloqué pour sortie de stock | Si cette case est cochée, les articles contenus dans l'unité de manutention sont bloqués pour le flux de sortie de stock. Rubriques liées Blocage et déblocage
Bloqué pour transfert (sortie) | Si cette case est cochée, les articles contenus dans l'unité de manutention sont bloqués pour les transferts vers d'autres magasins. Rubriques liées Blocage et déblocage
Bloqué pour inventaire tournant | Si cette case est cochée, les articles contenus dans l'unité de manutention sont bloqués pour inventaire tournant. Rubriques liées Blocage et déblocage
Bloqué pour assemblage | Si cette case est cochée, l'assemblage n'est pas autorisé pour les articles contenus dans l'unité de manutention. Rubriques liées Blocage et déblocage
Commandes | Description
Trier par | Permet de sélectionner un index pour trier et afficher les données de stock des unités de manutention. Les index sont définis dans la session Définition de la vue d'ensemble du stock (whinr2100m000).
Toutes les unités de manutention | Permet d'afficher les unités de manutention correspondant à l'index courant.
Unités de manutention supérieures | Permet d'afficher les unités de manutention de niveau supérieur correspondant à l'index courant. Pour plus d'informations sur les hiérarchies d'emballage, reportez-vous à la rubrique Hiérarchies d'emballage.
Unités de manutention inférieures | Permet d'afficher les unités de manutention de niveau inférieur correspondant à l'index courant. Pour plus d'informations sur les hiérarchies d'emballage, reportez-vous à la rubrique Hiérarchies d'emballage.
Impression de la vue d'ensemble du stock | Permet de lancer la session Impression de la vue d'ensemble du stock (whinr2410m000).
Unités de manutention | Permet de lancer la session Unités de manutention (whwmd5130m000).
Arborescence | Permet d'afficher l'arborescence de l'unité de manutention sélectionnée.