| Utilisation des classes de transport |  |
| Une classe de transport permet de classer un article en fonction des éléments suivants : densité du produit (poids au mètre carré), capacité d'arrimage (taille, poids et forme), manutention, valeur de l'article. Les classes de transport sont essentiellement employées aux Etats-Unis. Les classes de transport sont employées dans la classification des articles, mais aussi dans les cas suivants : définition des tarifs de transport, définition du groupe de planification pour une ligne d'ordre de transport. Dans ces deux cas, il est possible d'attribuer une classe de transport à un article dans la session Articles - Freight Management (fmfmd1100m000) et à une ligne d'ordre de transport dans la session Lignes d'ordre de transport (fmfoc2101m000). Définition des tarifs de transport Pour définir le tarif de transport qui servira à calculer les coûts de transport sur une ligne d'ordre de transport, une ligne de commande client, une ligne de devis ou une ligne de contrat de vente, vous pouvez lier une classe de transport à un code Tarif de base des marchandises dans la session Codes Tarif de base des marchandises par attribut (fmfrc0120m000). Définition de groupes de planification pour des lignes d'ordre de transport Pour définir un groupe de planification pour une ligne d'ordre de transport, utilisez une classe de transport comme attribut d'une définition de matrice. Rubriques liées Utilisation des services des expéditions et des groupes de planification Matrices de plan et définitions Regroupement des ordres de transport Calcul des frais de transport estimés Extraction des prix |