| Affichage de l'analyse de la charge (tiasc5701m000) |  |
| Cette session permet de générer des diagrammes qui affichent une analyse de la charge et de la capacité disponible pour le taux d'occupation main d'oeuvre et/ou machine de la ligne d'assemblage (ou de parties de cette ligne). Pour équilibrer au mieux la charge sur la ligne d'assemblage, analysez la capacité et l'utilisation effective de cette dernière. Cela vous permet de repérer les goulets d'étranglement, là où la capacité est dépassée ou au contraire sous-employée. Les résultats de cette analyse s'affichent sous forme de diagramme. La charge est le nombre d'heures main d'oeuvre et/ou machine consommées sur un certain lieu de travail. Ce lieu peut être un poste d'assemblage, un segment de ligne, un centre de charge principal ou encore la ligne d'assemblage. La capacité disponible est le nombre d'heures main d'oeuvre et/ou machine disponibles sur un certain lieu de travail. La charge peut être analysée avec différents niveaux de précision. Ce point est important, dans la mesure où une analyse plus détaillée permet de mettre en évidence les goulets d'étranglement qui ne sont pas visibles à un niveau global. Remarque Cette session affiche seulement la charge et la capacité ; elle ne vous avertit pas de l'existence d'un goulet d'étranglement ou s'il existe des possibilités de mieux équilibrer la charge sur la ligne. Il vous incombe de repérer vous-même ces problèmes. Lancez la session Impression analyse de l'opération (tiasc5401m000) pour imprimer un état indiquant les moments où le temps d'exécution a dépassé le temps disponible. Paramètres La capacité de la ligne est déterminée par les paramètres suivants : Calendrier. Le calendrier est défini dans le module Calendriers et périodes de Données communes. Paramètre Type de disponibilité. Ce paramètre est défini dans la session Paramètres de contrôle d'assemblage (tiasc0100m000). Le type de disponibilité est le lien qui unit des ressources à un calendrier. Affectations au niveau poste non moyennes. Ces affectations sont définies dans les sessions Ligne d'assemblage - Affectations (tiasc5510m000) et Ligne d'assemblage - Affectations et postes (tiasc5520m000). Les affectations non moyennes définissent le nombre des ressources, c'est-à-dire la main-d'oeuvre et les machines disponibles pour la ligne d'assemblage. Dans la mesure où la planification d'ordre d'assemblage tient compte de la capacité de la ligne, ces paramètres sont également importants pour la charge réelle, bien que celle-ci puisse dépasser la capacité. Rubriques liées Vue générale de la gestion de l'assemblage Variantes de postes d'assemblage Utilisation d'un poste d'assemblage Ordres d'assemblage Affectation d'assemblage Séquencement des lignes et types de règles dans Gestion de l'assemblage
Champs | Description
Agréger par | Niveau auquel l'analyse est effectuée. Ce niveau détermine également dans une large mesure le résultat de la session. Les niveaux suivants existent : Ligne d'assemblage Segment de ligne Centre de charge principal Poste d'assemblage Poste d'assemblage par ordre La dernière option, Poste d'assemblage par ordre, intervient au même niveau que l'option Poste d'assemblage, mais elle trie les données en fonction de l'ordre d'assemblage. Elle permet de repérer les ordres qu'il est possible de déplacer ou d'échanger en vue de résoudre un problème de capacité. La sélection de l'option Poste d'assemblage par ordre entraîne les conséquences suivantes pour les autres champs et cases à cocher de cette session : Les champs Nombre de périodes sur le graphique et Type de graphique sont désactivés Les cases Afficher capacité/charge main d'oeuvre et Afficher capacité/charge machine sont cochées et ne peuvent pas être désélectionnées. Le champ Trier par charge est activé. Pour les autres options du champ courant, le champ Trier par charge est désactivé.
Date de début | Plage de dates qui détermine la période d'exécution de l'analyse. Pour le calcul de la charge, seuls les ordres d'assemblage du poste dont la date de départ se situe dans cette plage sont pris en considération.
Durée période | Durée de la période pour laquelle l'analyse est effectuée. La capacité et la charge sont exprimées comme un délai par période. Entrez un nombre entier. La durée de la période détermine également l'unité employée pour l'affichage du taux d'occupation main-d'oeuvre et machine dans le diagramme, en fonction des règles suivantes : Si la durée de la période est inférieure à 50 minutes, la charge est affichée en secondes. Si la durée de la période se situe entre 50 minutes et 50 heures, la charge est affichée en minutes. Si la durée de la période se situe entre 50 heures et 50 jours, la charge est affichée en heures. Si la durée de la période est supérieure à 50 jours, la charge est affichée en jours.
Durée période | Unité de mesure de la période. Les unités suivantes peuvent être employées : Jours Heures Minutes Remarque L'unité que vous sélectionnez n'a pas d'incidence directe sur l'unité utilisée pour afficher la charge dans le diagramme créé. L'unité du diagramme est déterminée par la Durée période saisie dans le champ précédent.
Afficher capacité/charge main d'oeuvre | Si cette case est cochée, le diagramme indique la capacité et la charge pour les heures de main-d'oeuvre. Remarque Si vous avez sélectionné Poste d'assemblage par ordre dans le champ Agréger par, cette case est automatiquement cochée et ne peut pas être désélectionnée. Si vous avez sélectionné une autre option dans le champ Agréger par, au moins une des cases du groupe Analyse de la charge doit être cochée.
Afficher capacité/charge machine | Si cette case est cochée, le diagramme indique la capacité et la charge pour les heures de machine. Remarque Si vous avez sélectionné Poste d'assemblage par ordre dans le champ Agréger par, cette case est automatiquement cochée et ne peut pas être désélectionnée. Si vous avez sélectionné une autre option dans le champ Agréger par, au moins une des cases du groupe Analyse de la charge doit être cochée.
Nombre de périodes sur le graphique | Saisissez le nombre de périodes à regrouper dans le diagramme. Le nombre total de périodes est déterminé par la plage sélectionnée dans les champs Date de début, divisée par la Durée période. Lorsque le nombre total de périodes est trop élevé pour permettre un affichage suffisamment détaillé, vous pouvez diviser le diagramme en plusieurs périodes en fonction de la valeur que vous saisissez ici.
Type de graphique | Type de graphique à utiliser. Choisissez parmi les types suivants : Graphique linéaire Graphique à barres 2D Graphique à barres 3D Graphique à secteurs 2D Graphique à secteurs 3D Diagramme de Gantt Graphique journal/linéaire Graphique à zones 2D Graphique à nuages de points 2D Graphique polaire Graphique en banderole fermée Graphique à bulles Graphique à rubans Graphique à zones 3D Graphique journal Graphique linéaire/journal Graphique Box-Whisker Graphique en banderole ouverte-fermée Graphique en bougeoir Graphique de surface 3D Graphique à nuages de points 3D Graphique de séries chronologiques
Trier par charge | Choisissez un tri par charge de main-d'oeuvre ou par charge de machine. Remarque Ce champ est activé seulement si vous avez sélectionné Poste d'assemblage par ordre dans le champ Agréger par.
Ligne d'assemblage | Ligne(s) d'assemblage dont la capacité et la charge sont analysée(s).
Segment de ligne | Segment(s) de ligne dont la capacité et la charge sont analysée(s).
Poste d'assemblage | Poste(s) dont la capacité et la charge sont analysée(s).
Centre de charge principal | Centre(s) de charge principal dont la capacité et la charge sont analysée(s).
Commandes | Description
Analyser | Cliquez sur ce bouton pour analyser la capacité et la charge.