| Forcer la plage de transbordement |  |
| Dans la session Magasin - Article (whwmd2510m000), vous pouvez définir des quantités minimum et maximum de transbordement forcé, qui permettent d'imposer un transbordement dès qu'une quantité comprise dans la plage indiquée est reçue. Impact du transbordement forcé Si les quantités minimum et maximum de transbordement forcé sont définies à zéro, ERP LN ne tente pas d'imposer un transbordement de la quantité reçue. Pour l'approvisionnement direct en matières, cela signifie que ERP LN tente toujours, en premier, d'effectuer l'approvisionnement depuis le stock si la valeur définie pour Appro. dir. mat. sur stck est Réception et sortie de stock. Si la demande excède le stock disponible, ERP LN transborde la quantité reçue pour satisfaire la demande restante. Si vous définissez la quantité maximum de transbordement forcé à la valeur maximale et la quantité minimum à zéro, ERP LN tente toujours au préalable de transborder les marchandises reçues. Pour l'approvisionnement direct en matières, cela signifie qu'en premier lieu la quantité reçue est utilisée pour satisfaire la demande. Si la demande est supérieure à la quantité reçue, la quantité restante est extraite du stock si Appro. dir. mat. sur stck contient la valeur Réception et sortie de stock. La même règle s'applique lorsque les quantités maximum et minimum de transbordement forcé sont fixées à des valeurs précises et que la quantité reçue est comprise dans cette plage. Transbordement forcé dans un environnement d'approvisionnement direct en matières En fonction des quantités de transbordement forcé, ERP LN commence par attribuer soit la quantité reçue, soit la quantité physique. Les exemples suivants supposent que vous avez défini une plage de transbordement forcé comprise entre zéro et 20. Exemple 1
Article | X
Magasin | WH1
Quantité reçue en unité de stock | 10 pièces
Quantité physique | 15 pièces
La quantité reçue est 10 et, par conséquent, figure dans la plage supposée. La quantité reçue sera donc attribuée en premier, suivie de la quantité physique. La distribution dans la session d'approvisionnement direct en matières est la suivante :
Priorité | Date | Demande | WH | Rupture de stock | Quantité reçue affectée | Stock attribué
106 | 14-4-2005 | Ventes S4 | 2 | 2 | 2 |
203 | 11-4-2005 | Ventes S1 | 1 | 10 | 8 | 2
205 | 13-4-2005 | Ventes S3 | 2 | 5 |  | 5
212 | 15-4-2005 | Transférer T2 | 1 | 5 |  | 5
500 | 20-4-2005 | Prévision F1 | 2 | 20 |  | 3
Exemple 2
Article | X
Magasin | WH1
Quantité reçue en unité de stock | 25 pièces
Quantité physique | 15 pièces
La quantité reçue est 25 et, par conséquent, figure hors de la plage supposée. La quantité physique sera donc attribuée en premier, suivie de la quantité reçue. La distribution dans la session d'approvisionnement direct en matières est la suivante :
Priorité | Date | Demande | WH | Rupture de stock | Quantité reçue affectée | Stock attribué
106 | 14-4-2005 | Ventes S4 | 2 | 2 |  | 2
203 | 11-4-2005 | Ventes S1 | 1 | 10 |  | 10
205 | 13-4-2005 | Ventes S3 | 2 | 5 | 2 | 3
212 | 15-4-2005 | Transférer T2 | 1 | 5 | 5 |
500 | 20-4-2005 | Prévision F1 | 2 | 20 | 3 |
La quantité reçue restante est placée en stock. Remarque Occasionnellement, toute la demande peut être approvisionnée à partir du stock et la quantité reçue totale est placée en stock. Transbordement forcé en dehors d'un environnement d'approvisionnement direct en matières La plage de transbordement forcé est étroitement liée à l'horizon de transbordement et au paramétrage de l'option Générer les lignes d'ordre transbordement si confirmation réception, qui est également définie dans la session Magasin - Article (whwmd2510m000). Si vous définissez une plage de transbordement forcé et que la quantité reçue figure dans cette plage, ERP LN effectue les opérations suivantes : Il tente, si possible de transborder les marchandises reçues. ERP LN recherche toutes les demandes (lignes d'ordre de sortie de stock) concernant l'article reçu dans le magasin de réception des marchandises. ERP LN consulte d'abord les ordres de transbordement ouverts pour lesquels il est possible de créer des lignes d'ordre de transbordement. S'ils reste des marchandises à transborder, ERP LN recherche alors les lignes d'ordre de sortie de stock qui n'ont pas encore d'ordre de transbordement. Si des lignes sont trouvées, ERP LN les trie en fonction des priorités de planification ou des priorités d'ordre de transbordement utilisées, puis crée les ordres et lignes d'ordre de transbordement voulues. ERP LN répète ces opérations jusqu'à ce que la totalité de la quantité reçue soit traitée ou jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune demande. Remarque ERP LN exécute également les étapes précédentes si la case Générer les lignes d'ordre transbordement si confirmation réception n'est pas cochée. Si la case Générer les lignes d'ordre transbordement si confirmation réception est cochée et qu'aucune plage de transbordement forcé n'est définie, ERP LN essaye tout de même de créer des lignes d'ordre de transbordement pour les ordres de transbordement existants. Cependant, ERP LN ne crée pas de nouvel ordre. Si un horizon figé a été défini, les restrictions imposées par cet horizon doivent également être respectées. Voir aussi Priorité des ordres de transbordement Restrictions de transbordement Horizon de transbordement Approvisionnement direct en matières Transbordement dynamique Impact des paramètres de transbordement Règles de priorité de la planification Dépannage Que se passe-t-il si... |