| Impression ordres d'assemblage de poste (code-barres) (tiasc2411m000) |  |
| Cette session permet d'imprimer les codes-barres des : numéros d'ordre d'assemblage, déclarations d'achèvement (pour un ordre d'assemblage de poste), annulations de déclarations d'achèvement (pour un ordre d'assemblage de poste). Vous pouvez faire appel aux codes-barres pour déclarer un ordre comme achevé ou, en cas d'erreur, pour annuler une déclaration d'achèvement à l'aide de la session Déclaration ordre assemblage poste achevée à l'aide du code-barres (tiasc2211m000). Pour imprimer les codes-barres, employez l'une des deux méthodes suivantes : Exécution du programme BWPRINT Lancez le programme BWPRINT pour diriger la sortie vers une imprimante Windows. Exécutez la procédure suivante : Etape 1. Cliquez sur Imprimer. Si vous cliquez sur Imprimer, la session Sélection du périphérique (ttstpsplopen ) démarre. Etape 2. Sélectionnez un périphérique. Sélectionnez un périphérique de type Imprimante Windows. Vous pouvez configurer les périphériques dans la session Données du périphérique (ttaad3500m000). Etape 3. Cochez la case Aperçu. Cette case à cocher apparaît sous les options d'impression Windows. Etape 4. Cliquez sur le bouton Continuer. Le programme BWPRINT est lancé et un aperçu des codes-barres s'affiche. Etape 5. Cliquez sur l'icône Imprimer. Cliquez sur l'icône Imprimer et sélectionnez votre imprimante habituelle. Remarque Le fichier bwprint.exe doit se trouver dans votre répertoire BW/bin. Si tel n'est pas le cas, installez bwprint sur votre poste de travail. BWPRINT peut être utilisé sous Windows et sous Unix. Directement à partir de la file d'attente Unix Etape 1. Cliquez sur Imprimer. Si vous cliquez sur Imprimer, la session Sélection du périphérique (ttstpsplopen ) démarre. Etape 2. Sélectionnez une imprimante. Sélectionnez votre imprimante habituelle. Remarque Si vous imprimez directement à partir de la file d'attente Unix, les conditions préalables suivantes s'appliquent : Vous devez utiliser des polices spéciales, généralement accessibles dans une cartouche amovible. Pour l'initialisation des polices, les fichiers scripts appropriés doivent être installés. Pour l'identification des codes d'imprimante, le fichier script doit contenir la logique appropriée. Votre administrateur système doit configurer correctement les scripts. Cette procédure n'est pas simple et c'est pourquoi nous vous recommandons d'employer plutôt la méthode 1 (BWPRINT). Rubriques liées Vue générale de la gestion de l'assemblage Codes-barres pour Windows NT
Champs | Description
Utiliser le type de code-barres | Sélectionnez le type de code-barres approprié à votre matériel de lecture optique.
Imprimer les codes Action | Si cette case est cochée, les codes d'action Achevé et Annuler l'achèvement sont imprimés. Ces codes sont employés par la session Déclaration ordre assemblage poste achevée à l'aide du code-barres (tiasc2211m000).
Imprimer les ordres d'assemblage du poste | Si cette case est cochée, les ordres d'assemblage de poste sont également imprimés.
Commandes | Description
Imprimer | Imprime la sélection saisie.