| Calcul de l'amortissement ACRS |  |
| ERP LN utilise des formules pour calculer les montants d'amortissement des immobilisations ou des livres qui leurs sont associés. Les formules font partie des méthodes d'amortissement affectées à une immobilisation et aux livres qui lui sont associés. Les formules employées dans ERP LN par les méthodes d'amortissement ACRS sont les suivantes : Calculs par la formule ACRS Calculs par table ACRS Calculs par la formule ACRS La formule ACRS applique l'amortissement ACRS aux immobilisations à l'aide de la formule linéaire pour la durée de vie restante. L'amortissement ACRS permet d'amortir les immobilisations sur des périodes plus courtes que leur durée de vie utile, sans tenir compte de leur valeur résiduelle. La formule ACRS s'applique aux immobilisations mises en service après 2000 et avant 1987. Elle utilise le coût d'une immobilisation pour déterminer la classe à laquelle elle appartient et la période d'amortissement de l'immobilisation. A part la formule linéaire pour la durée de vie restante, aucune formule ne peut être employée avec la formule ACRS. Pour plus d'informations sur la formule linéaire pour la durée de vie restante, reportez-vous à la rubrique Calcul de la durée de vie de l'amortissement. Remarque Si l'immobilisation pour laquelle vous avez calculé l'amortissement comprend une convention au prorata, ERP LN ajuste les dotations aux amortissements pour le calcul du premier semestre, trimestre ou mois. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Calculs et conventions au prorata. Exemple de calculs par la formule ACRS Votre société dispose d'un agitateur d'un valeur de 250 000 $ mis en service le 31 mai 1985. L'immobilisation a une durée de vie de 18 ans. La société décide de l'amortir à l'aide de la méthode par table ACRS. ERP LN détermine que le pourcentage approprié pour la première année de la durée de vie de l'immobilisation est 8 %. ERP LN calcule des dotations annuelles aux amortissements de 20 000 $ pour la première année. Calculs par table ACRS L'amortissement par table ACRS utilise les tables de taux de ERP LN pour déterminer les pourcentages d'amortissement annuels pour chaque année de la durée de vie de l'immobilisation. Ces taux sont appliqués et le résultat est réparti sur chaque période de l'année pour obtenir les dotations aux amortissements appropriées. L'amortissement ACRS permet d'amortir les immobilisations sur des périodes plus courtes que leur durée de vie utile, sans tenir compte de leur valeur résiduelle. La formule ACRS s'applique aux immobilisations mises en service après 1980 et avant 1987. Elle utilise le coût d'une immobilisation pour déterminer la classe à laquelle elle appartient et la période d'amortissement de l'immobilisation. Le montant amortissable annuel ACRS est calculé en multipliant le coût de l'immobilisation par le pourcentage approprié pour l'exercice. Exemple de calculs par table ACRS Votre société dispose d'un agitateur d'un valeur de 250 000 $ mis en service le 31 mai 1985. L'immobilisation a une durée de vie de 18 ans. La société décide de l'amortir à l'aide de la méthode par table ACRS. ERP LN détermine que le pourcentage approprié pour la première année de la durée de vie de l'immobilisation est 8 %. ERP LN calcule des dotations annuelles aux amortissements de 20 000 $ pour la première année. |