| Variante poste d'assemblage - Opérations (tiasc2122m000) |  |
| Cette session permet d'afficher et d'ajouter ou modifier les opérations associées à une variante du poste d'assemblage. Vous pouvez modifier uniquement les variantes du poste d'assemblage spécifiques à l'ordre. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique de l'aide en ligne relative aux Variantes de postes d'assemblage. Dans le menu Spécifique, vous pouvez lancer la session Variante poste d'assemblage - Pièces d'assemblage (tiasc2121m000) afin d'afficher les pièces réservées à la variante de poste d'assemblage. Remarque Vous ne pouvez pas effectuer de modification pour une variante spécifique à l'ordre dans la session Variante poste d'assemblage - Pièces d'assemblage si les heures de l'ordre d'assemblage du poste sont déjà post-consommées. Rubriques liées Variantes de postes d'assemblage
Champs | Description
Variante de poste d'assemblage | Contient des opérations et des matières identiques qui sont utilisées dans un poste spécifique pour plusieurs ordres d'assemblage. Les opérations et les matières identiques sont ainsi stockées une seule fois, au lieu de l'être pour chaque ordre d'assemblage. L'utilisation de variantes de postes d'assemblage réduit le stockage de données et améliore les performances. Exemple Vous fabriquez des voitures aux caractéristiques diverses, qui incluent notamment deux types de roues : larges et étroites. Dans le poste d'assemblage où les roues sont montées, toutes les voitures aux roues larges sont placées dans une variante de poste d'assemblage, et les voitures aux roues étroites dans une autre variante de poste d'assemblage quelles que soient les autres spécifications, car celles-ci ne relèvent pas du poste d'assemblage des roues.
Poste | Poste d'assemblage auquel s'applique la variante de poste d'assemblage.
Pour ordre | Si la variante de poste d'assemblage est spécifique à un ordre, l'ordre concerné s'affiche dans ce champ. Remarque Ce champ s'affiche seulement si la variante de poste d'assemblage est spécifique à l'ordre. Rubriques liées Variantes de postes d'assemblage
Traiter | Ce champ n'est pas utilisé. Il est réservé pour une fonctionnalité qui n'est pas encore disponible.
Opération | Opération liée à la variante de poste d'assemblage.
Variante d'opération | Ce champ n'est pas utilisé. Il est réservé pour une fonctionnalité qui n'est pas encore disponible.
Variante d'opération | Ce champ n'est pas utilisé. Il est réservé pour une fonctionnalité qui n'est pas encore disponible.
Opération d'origine | Si cette case est cochée, l'opération n'a subi aucune modification. Si cette case n'est pas cochée, l'un des champs de l'opération d'assemblage a été modifié. Vous pouvez effectuer ceci seulement si la variante de poste d'assemblage est spécifique à l'ordre. Cette case à cocher permet de déterminer les résultats de l'impression. Lorsque des originaux doivent être imprimés, les opérations pour lesquelles cette case est cochée sont imprimées. Lorsque des différences doivent être imprimées, les opérations pour lesquelles cette case n'est pas cochée sont imprimées. Rubriques liées Variantes de postes d'assemblage
Equipe de travail | Equipe d'employés chargée de réaliser l'opération.
Séquence d'exécution | Ordre dans lequel les opérations doivent être réalisées.
Instruction | Si cette case est cochée, un texte d'instruction existe.
Tâche | Activité consistant à fabriquer ou à réparer un article. Exemple : sciage, perçage ou peinture. Une tâche est exécutée dans un centre de charge et peut être liée à une machine.
Temps de cycle | Dans ERP LN, délai de réalisation entre deux unités de production distinctes. Par exemple, le temps de cycle de l'assemblage de moteurs à une cadence de 120 par heure est de 30 secondes. Le temps de cycle correspond également au temps pendant lequel un produit reste dans une position donnée dans une ligne d'assemblage ou au temps d'exécution d'une opération sur un article dans un poste de travail (temps de préparation non compris).
Unité de temps de cycle | Heures, minutes ou secondes.
Taux d'occupation main d'oeuvre | Nombre de personnes nécessaires pour réaliser l'opération. Cette valeur est récupérée dans l'affectation à un poste de LAC. Elle est utilisée uniquement dans le traitement de transaction basées sur l'ordre. Dans le traitement de transaction basé sur le poste, le taux d'occupation main d'oeuvre a pour source l'affectation au niveau du poste.
Taux d'occupation machine | Nombre de machines nécessaires pour réaliser l'opération. Cette valeur est récupérée dans l'affectation à un poste de LAC. Elle est utilisée uniquement dans le traitement de transaction basé sur l'ordre. Dans le traitement de transaction basé sur le poste, le taux d'occupation machine a pour source l'affectation au niveau du poste.
Commandes | Description
Pièces d'assemblage | Cliquez ici pour démarrer la session Variante poste d'assemblage - Pièces d'assemblage (tiasc2121m000).