| Amélioration de l'intégration PCS/Service |  |
| Dans Infor ERP LN 6.1 FP2, cette fonctionnalité permet d'améliorer l'efficacité et la souplesse de traitement des articles spécifiques (ou PCS). Les améliorations apportées sont les suivantes : Copie directe d'une nomenclature produit dans les numéros de série et la structure d'arborescence physique de Service Vous pouvez utiliser la session Création de structure d'arborescence physique (tscfg2210m000) pour créer l'arborescence physique à partir d'une nomenclature. La création d'une arborescence physique à partir d'une nomenclature entraîne la copie des articles présents dans la session Nomenclature (tibom1110m000) de l'application ERP LN Fabrication vers ERP LN Service. Si aucune donnée Article de service n'est présente, ERP LN utilise les valeurs par défaut définies pour le type et le groupe d'articles pour créer des articles dans ERP LN Service. Utilisation d'articles spécifiques pour les matières de l'ordre de service Le nouveau champ Détails article de référence a été ajouté à la session Coûts matières estimés de l'ordre de service (tssoc2120m000). L'article de référence est utilisé pour générer un article spécifique, via la création d'un nouveau projet PCS pour le tiers acheteur mentionné dans l'en-tête de l'ordre de service. Vous pouvez également lier l'article de référence, en tant qu'élément de projet, à un projet PCS existant pour le tiers acheteur mentionné dans l'en-tête de l'ordre de service. L'article de référence peut appartenir au projet PCS d'un tiers quelconque. La nouvelle session Génération d'une structure (projet) pour ordres de service (tssoc2275m000) a été ajoutée à la session Coûts matières estimés de l'ordre de service (tssoc2120m000). Si, dans l'une des lignes de matières d'un ordre de service, l'article de référence prend pour valeur l'article principal laissé vide, il n'est pas possible de planifier ni de lancer cet ordre. Il convient tout d'abord de générer la structure de projet pour les articles présents sur toutes ces lignes de matières, à personnaliser ou fabriquer. Etat de modification de l'arborescence physique Cet état permet de présenter la différence entre la structure de configuration à une date donnée et cette même structure à une date antérieure donnée. Cela permet de disposer d'un suivi de toutes les modifications subies par l'arborescence physique. Les champs suivants ont été ajoutés à la session Impression des arborescences physiques (tscfg2410m000): Date d'arrêté Comparer date Case à cocher Fichier-journal des arborescences physiques Rubriques liées Création d'une arborescence physique à partir d'une nomenclature |