| Actualisation des majorations de la ligne d'assemblage (ticpr2280m000) |  |
| Cette session permet d'actualiser les majorations et les bases de majoration de la ligne d'assemblage. Les majorations et bases de majoration applicables de la ligne d'assemblage sont créées et employées pour fixer les prix de revient de la ligne d'assemblage. La date d'application est la date à laquelle le processus est exécuté. Affichez les majorations applicables de la ligne d'assemblage dans la session Majoration ligne d'assemblage applicable (ticpr3150m000) et les bases de majoration dans la session Base de majoration ligne d'assemblage applicable (ticpr3160m000). Rubriques liées Etablissement du prix de revient de l'ordre d'assemblage
Champs | Description
Ligne d'assemblage De | Ensemble de postes d'assemblage consécutifs dans lesquels les articles du programme de montage final (PMF) sont fabriqués. Les articles sont transmis d'un poste d'assemblage à l'autre et les opérations sont exécutées au niveau de chaque poste. Une ligne d'assemblage est subdivisée en segments de lignes séparés par des tampons. Une ligne d'assemblage peut être une ligne principale ou une ligne d'approvisionnement.
Ligne d'assemblage A | Ensemble de postes d'assemblage consécutifs dans lesquels les articles du programme de montage final (PMF) sont fabriqués. Les articles sont transmis d'un poste d'assemblage à l'autre et les opérations sont exécutées au niveau de chaque poste. Une ligne d'assemblage est subdivisée en segments de lignes séparés par des tampons. Une ligne d'assemblage peut être une ligne principale ou une ligne d'approvisionnement.
Article générique De | Article existant dans un grand nombre de variantes de produits. Avant d'engager toute activité de fabrication sur un article générique, il est nécessaire de configurer cet article afin de déterminer la variante de produit voulue. Exemple Article générique : perceuse électrique Options : 3 sources d'alimentation (piles, 12 V ou 220 V), 2 couleurs (bleu, gris). Il est possible de fabriquer jusqu'à six variantes de produits à partir de ces options.
Article générique A | Article existant dans un grand nombre de variantes de produits. Avant d'engager toute activité de fabrication sur un article générique, il est nécessaire de configurer cet article afin de déterminer la variante de produit voulue. Exemple Article générique : perceuse électrique Options : 3 sources d'alimentation (piles, 12 V ou 220 V), 2 couleurs (bleu, gris). Il est possible de fabriquer jusqu'à six variantes de produits à partir de ces options.
Mettre à jour devise majoration ligne d'assemblage | Si le système de devise de votre société est dépendant (paramètre défini dans la session Sociétés (tcemm1170m000) ), vous pouvez modifier la devise dans le champ Devise de la session de détails Majorations ligne d'assemblage (ticpr1180m000). La devise de majoration peut par conséquent être différente de celle qui est spécifiée dans le service de traitement des ordres de la ligne d'assemblage. Si cette case est cochée, la devise de la majoration de la ligne d'assemblage est mise à jour en fonction de celle du service de traitement des ordres de la ligne d'assemblage.