| Paramètres d'installation du client (tiasl0100m000) |  |
| Cette session permet de définir les paramètres d'installation pour le client Sequence Engine. Remarque Chaque utilisateur peut disposer de valeurs de paramétrage différentes. Vous ne pouvez afficher et modifier que votre ensemble de valeurs de paramétrage. Conditions préalables Les conditions préalables suivantes s'appliquent : Avant d'installer le client Sequence Engine, vous devez installer Automation Server. Pour plus d'informations au sujet de l'installation d'Automation Server, reportez-vous à l'aide de la session Paramètres Automation Server générique Baan (asint0100s000). Vous devez exécuter le client ERP LN sous Windows. Vous devez être connecté à l'ordinateur en tant qu'utilisateur disposant de droits d'administrateur. Si une version antérieure de Sequence Engine est installée sur votre ordinateur, vous devez d'abord désinstaller la version antérieure. Rubriques liées Séquencement des lignes et types de règles dans Gestion de l'assemblage
Champs | Description
Utilisateur | Utilisateur pour lequel vous définissez les paramètres d'installation du client.
Dossier des composants runtime | Sélectionnez le dossier dans lequel le client doit être installé. Il s'agit généralement d'un sous-dossier du dossier `C:\Program Files\`, tel que `C:\Program Files\Baan\BaanERP ASC Scheduler\`.
Dossier des données temporaires | Sélectionnez un dossier pour les données temporaires, tel que `C:\Temp\`.
Dossier de INFOR Automation Server | Sélectionnez le dossier dans lequel vous avez installé Automation Server. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide de la session Paramètres Automation Server générique Baan (asint0100s000).
Utiliser Sequence Engine | Si cette case est cochée, ERP LN initialise automatiquement le client Sequence Engine si vous lancez la session Simulation et création de séquences de lignes (tiasl4200m000). Si cette case n'est pas cochée, pour installer et initialiser Sequence Engine, lancez la session Simulation et création de séquences de lignes (tiasl4200m000) et cliquez sur Activer le moteur.