| Type de fichier |  |
| Unique Toutes les données des messages EDI entrants seront enregistrées dans un même fichier ASCII. Dans ce cas, le champ Position du code Niveau doit être renseigné. De plus, le champ Longueur du code Niveau doit être défini si le champ Type de champ de la session Réseaux (ecedi0120s000) contient Longueur fixe. Multiple Les données des messages EDI seront réparties entre plusieurs fichiers ASCII. |