| Structure de code Article (tigrt0195m000) |  |
| Cette session permet de gérer ou d'afficher la structure du code Article. Pour chaque famille, vous pouvez définir une structure afin de générer des codes Article. ERP LN distingue la partie fixe de la partie variable d'un code Article : la partie fixe du code est constituée (d'une fraction) du code Famille et (de fractions) du code Classification, jusqu'à cinq caractéristiques. Vous pouvez indiquer la fraction de la valeur de retour à inclure dans le code Article en précisant la première position et le nombre de caractères (longueur). La partie variable du code permet d'empêcher la génération de codes Article dupliqués. Lorsque plusieurs articles possèdent les mêmes propriétés, la partie fixe du code est identique pour tous. La partie variable du code Article sert de numéro de séquence pour différencier les articles dont les parties fixes sont identiques. Vous pouvez également choisir la longueur 0 pour la partie variable du code Article. Dans ce cas, toutes les positions du code Article (jusqu'à 16 positions) sont complétées avec le code Famille et les codes Caractéristique. Exemple Partie fixe du code Article :
- | - | Position de | Longueur
Famille | chfa | 1 | 4
Caractéristique 1 | CAD Cadre | 1 | 4
Caractéristique 2 | SIE Siège | 1 | 4
Caractéristique 3 | - | - | -
Caractéristique 4 | - | - | -
Caractéristique 5 | - | - | -
Partie variable du code Article :
Longueur de la partie alphanumérique du code Série | 0
Longueur de la partie numérique du code Série | 0
Supposons que vous avez apporté les réponses suivantes aux questions que vous avez définies pour les caractéristiques de l'exemple ci-dessus :
Caractéristique | CAD | Cadre
Question |  | Réponse
Quelle couleur ? |  | rouge (ro)*
Quelle matière ? |  | métal (mé)*
Caractéristique | SIE | Siège
Question |  | Réponse
Quelle couleur ? |  | jaune (ja)*
Quelle matière ? |  | coton (co)*
*) valeur de retour à inclure dans le code Article.
Ce code Article est : | CHFAROMEJACO
positions 1 à 4 du code Famille | CHFA
positions 1 à 4 de Caractéristique 1 (valeur retour 'ro' et 'me') | ROME
positions 1 à 4 de Caractéristique 2 (valeur retour 'ja' et 'co') | JACO
Remarque Dans cet exemple, aucune position n'est attribuée à la partie variable du code. Si vous avez réservé, par exemple, deux positions alphanumériques et deux positions numériques pour la partie variable du code dans l'exemple ci-dessus, le code est le suivant : CHFAROMEJACOAA00. Par défaut, ERP LN renseigne les trois premiers chiffres et lettres, ici AA (alphanumérique) et 00 (numérique). Un second article, dont la partie fixe du code est CHFAROMEJACO, reçoit le code Article CHFAROMEJACOBB11. Rubriques liées Configuration d'une structure de classification dans GRT Classification des articles dans GRT Codage et classification des articles dans GRT
Champs | Description
Famille | Code Famille qui fait référence à une famille. Le dernier code Article généré est enregistré pour chaque famille. Remarque Les familles doivent avoir été définies dans la session Familles (tigrt0103m000).
Description | La description ou le nom du code.
Position De de la famille | Position dans le code Article dont une valeur de retour est insérée. La valeur minimum est zéro et la valeur maximum huit.
Longueur du code Famille | Longueur du code inclus dans le code Article. La valeur minimum est un et la valeur maximum huit.
1 | Code Caractéristique qui fait référence à une caractéristique. Caractéristique dont la valeur de retour est incluse dans le code Article. Remarque Les caractéristiques doivent avoir été définies préalablement dans la session Caractéristiques par famille (tigrt0102m000).
1 | Description de la caractéristique.
Longueur de la partie alphanumérique du code Série | Nombre de positions du code Article occupées par le code de séquence alphanumérique.
Longueur de la partie alphanumérique | Nombre de positions du code Article occupées par le code de séquence numérique.
Longueur code Caractéristique | Longueur de la caractéristique.