| Calcul de la durée de vie de l'amortissement |  |
| Dans l'amortissement linéaire, une part égale du coût d'acquisition est amortie à chaque période de sa durée de vie totale. Selon la méthode de calcul linéaire, ERP LN réduit le coût d'acquisition par sa valeur résiduelle et par l'amortissement cumulé, puis divise le résultat par le nombre de périodes restantes dans la vie de l'immobilisation. Ce calcul génère un montant d'amortissement pour chaque période. Remarque La formule linéaire prend toujours en compte le décompte de la durée de vie et de la valeur restante dans le calcul de l'amortissement. Si vous n'avez pas effectué d'ajustements de la durée de vie de l'immobilisation, le calcul produit le même résultat que l'amortissement linéaire standard. Si vous ajustez la durée de vie, ERP LN reconnaît cet ajustement et poursuit l'amortissement de façon appropriée. Exemple Une camionnette utilisée pour la maintenance dans votre société a un coût de 20 000 $, une valeur résiduelle de 1 500 $ et une durée de vie estimée à 60 périodes. Il s'agit du calcul des dotations annuelles aux amortissements pour cette immobilisation la première année :
    (coût - valeur résiduelle - amortissement cumulé)/ durée de vie restante
ou
    ($20,000 - $1,500)
    __________________ = $3,700
             5
Remarque Si l'immobilisation pour laquelle vous avez calculé l'amortissement comprend une convention au prorata, ERP LN ajuste les dotations aux amortissements pour le calcul du premier semestre, trimestre ou mois. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique Calculs et conventions au prorata. La méthode linéaire comprend deux variantes, selon le mode de calcul. Méthode linéaire quotidienne La formule de la méthode linéaire s'utilise lorsque le mode de calcul pour le livre sélectionné est quotidien. ERP LN calcule le montant de l'amortissement pour chaque période en se basant sur le nombre exact de jours de la période. ERP LN prend en compte le coût restant dans ce calcul. Formule de la méthode linéaire quotidienne :
     (coût - valeur résiduelle - amortissement cumulé) * (nombre de jours dans la période / durée de vie restante en nombre de jours)
Exemple Votre société dispose d'un transporteur d'une valeur de 10 000 $, d'une valeur résiduelle de 1 000 $ et d'une durée de vie estimée à 3 ans ou 36 périodes. La date de mise en service est le 12 janvier 2002. Dans la première période de la durée de vie de l'immobilisation, l'immobilisation a été mise en service 20 jours uniquement. Le calcul pour la première période est le suivant :
      (10 000 $ - 1 000 $) * (20 / 1095) = 164,38 $  (10 000 $ - 1 000 $ - 164,38 $) * [ 28 / (1095 - 20) ] = 230,14 $ L'amortissement cumulé pour les deux périodes est de 394,52 $.
Dans la seconde période de la vie de l'immobilisation, la mise en service a été de 28 jours. Le calcul pour la seconde période est le suivant :
    ($10,000 - $1,000 - $164.38) * [ 28 / (1095 - 20) ] = $230.14
L'amortissement cumulé pour les deux périodes est de 394,52 $. Méthode linéaire périodique La formule de la méthode linéaire périodique s'utilise lorsque le mode de calcul pour le livre sélectionné est périodique. ERP LN répartit l'année équitablement selon le nombre de périodes spécifiées dans votre calendrier, puis calcule l'amortissement pour chaque période. ERP LN prend en compte le coût et la valeur restants dans ce calcul. Formule de la méthode linéaire périodique :
     (coût - valeur résiduelle - amortissement cumulé) / durée en vie restante en périodes
Exemple Votre société possède une immobilisation d'une valeur de 300 000 $, d'une valeur résiduelle de 45 000 $ et d'une durée de vie estimée à 10 ans ou 120 périodes. Dans la première période de la vie de l'immobilisation, le montant de l'amortissement est calculé de la façon suivante :
     ($300,000 - $45,000) * ( 1 / 120) = $255,000 * .0083333 = $2,125.00
Le montant de l'amortissement cumulé au cours de la première période est de 2 125,00 $. A chaque période successive, ERP LN déduit l'amortissement cumulé du coût et de la valeur résiduelle et diminue la durée de vie restante. Dans la seconde période, par exemple, ERP LN calcule le montant de l'amortissement de la façon suivante :
    ($300,000 - $45,000 - $2,124.99) * (1 / 119) = $2125.00
L'amortissement cumulé pour les deux périodes est de 4 250,00 $. Votre société possède une immobilisation d'une valeur de 300 000 $, d'une valeur résiduelle de 45 000 $ et d'une durée de vie estimée à 10 ans ou 120 périodes. Dans la première période de la vie de l'immobilisation, le montant de l'amortissement est calculé de la façon suivante :
    ($300,000 - $45,000) * ( 1 / 120) = $255,000 * .0083333 = $2,125.00
Le montant de l'amortissement cumulé au cours de la première période est de 2 125,00 $. A chaque période successive, ERP LN déduit l'amortissement cumulé du coût et de la valeur résiduelle et diminue la durée de vie restante. Dans la seconde période, par exemple, ERP LN calcule le montant de l'amortissement de la façon suivante :
     ($300,000 - $45,000 - $2,124.99) * (1 / 119) = $2125.00
L'amortissement cumulé pour les deux périodes est de 4 250,00 $. |